### **группа 1004 дисциплина ПМ.03 Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве**

**Дата проведения 28.04.20 урок № 60**

Здравствуйте, сегодня мы с вами рассмотримтему

**Второе и третье ТО**

**Второе техническое обслуживание (ТО-2)**  
1. Выполнить работы, предусмотренные ЕО(ежедневное техническое обслуживание).   
2. Выполнить работы, предусмотренные ТО-1, (первое техническое обслуживание).   
3. Замена масла.   
4. Замена свечей зажигания.   
5. Замена воздушного фильтра.   
6. Замена салонного фильтра а/м.   
7. Замена топливного фильтра а/м.   
8. Контроль и долив технических жидкостей.   
9. Визуальный контроль работоспособности   различных   систем автомобилей.  
10. Регулировка тормозной системы, определение состояния охлаждающей жидкости.  
Наряду с вышеуказанными работами в ТО-2 может войти замена колодок.  
 Как правило, ТО-2 проводится при пробеге 20-30 тысяч километров или по рекомендаций завода производителя.

**Третье техническое обслуживание (ТО-3)**  
1. Выполнить работы, предусмотренные ЕО(ежедневное техническое обслуживание).   
2. Выполнить работы, предусмотренные ТО-1, (первое техническое обслуживание).  
3. Выполнить работы, предусмотренные ТО-2 (второе техническое обслуживание).  
4. Замена масла.   
5. Замена свечей зажигания.   
6. Замена всех фильтров а/м.   
7. Замена всех жидкостей а/м.   
8. Замена приводных ремней.   
9. Замена водяного насоса.   
10. Замена ремня газораспределительного   механизма и т.д.

**ТО-3** - это самый большой перечень работ по замене технических жидкостей и расходных материалов. Эта операция выполняется на пробеге 60-90 тысяч километров. Необходимость её проведения определяется износом вышеперечисленных деталей при эксплуатации автомобиля.

Несвоевременность выполнения **ТО-3** (в особенности игнорирование **замены ремня ГРМ**) может привести к его обрыву и необходимости ремонта двигателя.

**Домашнее задание: конспект данной темы**

**Конспект должен быть представлен на электронную почту не позже 30.04.2020 до 16:00**