**Дисциплина: Учебная практика группа 304**

**ДАТА: 27.04. 2020 год.**

**ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!! СЕГОДНЯ МЫ С ВАМИ РАССМОТРИМ**

Тема урока: н **Как укладывается плитка на внешний угол ванной комнаты**

# а


**ЛЕКЦИЯ**

**Изучение нового материала:**

**Общие сведения**

Мы продолжаем рассказывать о секретах и премудростях кафельных работ, и сегодня Вы узнаете еще об одной интересной теме. Речь пойдет о том, как правильно укладывается плитка на внешний угол в ванной комнате. В большинстве случаев ванные помещения имеют форму прямоугольника, не имеющего внешних углов, а значит такой проблемы вовсе не существует. Но, с другой стороны, для тех, кто делает совмещенный санузел или оборудует нишу для сокрытия в ней сантехнических труб, конфигурация помещения может быть различной, и в этом случае нужно быть готовым к тому, что придется делать облицовку внешних углов.

Когда мы говорим: плитка на внешний угол помещения, или на внутренний, думаю, ни у кого не вызывает вопроса, что это означает, но на всякий случай покажу на картинках:



На первый взгляд, все вроде бы похоже. Но в действительности подход к облицовке принципиально разный.

В статье [Укладка плитки на стену в ванной комнате своими руками](https://rykinekruki.ru/remont-v-vannoy/ukladka-plitki-na-stenu-v-vannoy-komnate/) мы с Вами  уже видели фрагмент видеоролика, в котором мастер делал облицовку внутреннего угла. Там главное было обеспечить зазор между плитками под затирку, вот и весь фокус.

В случае внешних углов просто так плитки на угол не положить, поскольку угол будет острый и некрасивый. Хитрость состоит в том, что края смежных плиток на внешнем углу необходимо стачивать болгаркой под углом 45 градусов. В этом случае, прислоненные друг к другу плитки, образуют прямой внешний угол в 90 градусов.

Посмотрите видео, и Вам сразу станет все ясно:

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

Если внешний угол не 90 градусов, а скажем 70, нужно будет исхитриться и заточить плитки под углом 35 градусов. Вообще, на глазок затачивать плитки под определенными углами достаточно трудно, и я советую воспользоваться таким школьным инструментом, как транспортир. Аналогично нужно поступать и для углов больше 90 градусов. Например, для угла в 120 градусов нужно затачивать плитки под углом в 60 градусов.

При выполнении работ по облицовке внешних углов я настоятельно рекомендую купить несколько дешевых плиток и на них потренироваться делать затачивания под разными углами, чтобы не убить дорогой кафель.

На этом все. Сегодня мы узнали, как правильно укладывается плитка на внешний угол.

# затирки между швов плитки

Вопросы по теме:

1. Как укладывается плитка на внешний угол?

**ответы на данное задание подготовить и сдать в электронном виде до 28.04. 2020 года при ответе прошу написать фамилию и группу**