**ПАСПОРТ**

**Общественное здание**

**1. Информация об объекте**

Наименование **Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры и досуга Отрадо-Кубанского сельского поселения»**

Тип объекта **Дома культуры**

Место нахождения (адрес) **Гулькевичский р-н, с. Отрадо-Кубанское, ул. Красная, 44 а**

Форма собственности объекта **Муниципальная**

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры и досуга Отрадо-Кубанского сельского поселения»**

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Право оперативного управления**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: **2329014709**

Телефон: **96-5-59**

Количество этажей здания **2**, этаж расположения объекта **1-2**

Комментарий: **Приняты и согласованы меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов**

Плановая дата обследования: **06.2021**

Фактическая дата обследования: **10.06.2021**

Организация: **МКУК «Центр культуры и досуга Отрадо-Кубанского сельского поселения»**

Должность лица: **Директор**

ФИО: **Литвиненко И.В.**

2. **Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные зоны /элементы объекта | Категории инвалидов[[2]](#footnote-2) | Нормативныетребования | Соответствует / не соответствует | Примечания1 /Замечания по несоответствию |
| Участки и территории |
| **Автостоянка** |  |  |  |  |
| Количество мест для транспорта инвалидов | К, О, С, Г | не менее 10% (но не менее 1) | Не соответствует | п. 5.2.1 СП 59.13330.2016 |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м. | К | 5% | Не соответствует | п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2016 |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание | К, О | не более 50 м. | Не соответствует | п. 5.2.2 СП 59.13330.2016 |
| Обозначение места дорожной разметкой | К, О, С, Г | наличие | Отсутствие | п. 5.2.1 СП 59.13330.2016 |
| Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | К, О, С, Г | наличие | Отсутствие | п. 5.2.1 СП 59.13330.2016 |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон) | К | не более 10% | Не соответствует | п. 5.1.8 СП 59.13330.2016 |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда) | К | не более 1,5 см. | Не соответствует | п. 5.1.8 СП 59.13330.2016 |
| **Путь к входу в здание** |  |  |  |  |
| Указатели направления движения | К | наличие | Отсутствие | п. 5.1.3 СП 59.13330.2016 |
| Ширина пути движения | К | не менее 1,2 м. | Соответствует | п. 5.1.7 СП 59.13330.2016 |
| Продольный уклон пути движения | К | не более 5% | Соответствует | п. 5.1.7 СП 59.13330.2016 |
| Вход |
| **Лестница на входе наружная** |  |  |  |  |
| Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более | О, С | наличие | Отсутствует | п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 |
| Поручни на высоте 90 см | О, С | 90 см. | Не соответствует | п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 |
| Высота подъема ступеней | О, С | 12 - 15 см. | Соответствует | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| Ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | Соответствует | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| Единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | Наличие | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| **Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе** |  |  |  |  |
| Длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. | Соответствует | п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 |
| Уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | Не соответствует | п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 |
| Cвободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 Х 1,5 м. | Соответствует | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) | К, О | наличие | Отсутствие | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Поручни пандуса (на высоте 0,7 м) | К | 0,7 м. | Отсутствие | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Поручни пандуса (на высоте 0,9 м) | О | 0,9 м. | Отсутствие | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | Отсутствие | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К | наличие | Не требуется | п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 |
| **Входная площадка** |  |  |  |  |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса) | К | не менее 2,2 х 2,2 м. | Соответствует | п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 |
| Поверхность покрытия входной площадки твердая, нескользкая | К, О, С | наличие | Наличие | п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 |
| **Дверь входная наружная** |  |  |  |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | Не соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | Не соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей  | С | наличие | Не требуется | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.  | К | не менее 1,5 м. | Соответствует | п. 6.2.1 СП 59.13330.2016 |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | не менее 1,2 м. | Соответствует | п. 6.2.2 СП 59.13330.2016 |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 |
| Высота порогов или перепад высот | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах) | С | не более 10 см. | Соответствует | п. 6.2.6 СП 59.13330.2016 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре) | С | не более 30 см. | Соответствует | п. 6.2.6 СП 59.13330.2016 |
| **Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)** |  |  |  |  |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью | О, С | наличие | Наличие | п. 6.2.8 СП 59.13330.2016 |
| Поручни с двух сторон лестницы | О, С | наличие | Отсутствие | п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 |
| Поручни на высоте | О, С | 90 см. | Соответствует | п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 |
| Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более) | О, С | наличие | Не требуется | п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | О, С | не менее 30 см. | Не соответствует | п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц | С | наличие | Отсутствие | п. 6.2.12 СП 59.13330.2016 |
| Предупреждающая тактильная полоса перед верхней сту-пенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша | С | наличие | Отсутствие | п. 5.1.12, 6.2.8 СП 59.13330.2016 |
| **Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)** |  |  |  |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | Соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей  | С | наличие | Не требуется | п. 6.1.6 СП 59.13330.2016 |
| **Лифт пассажирский к зоне оказания услуги** |  |  |  |  |
| Габариты кабины (глубина х ширина)  | К | не менее 1,1 х 1,4 м | Отсутствие | п. 6.2.14. СП 59.13330.2016 |
| Ширина дверного проема кабины (в свету) | К | не менее 0,9 м | Отсутствие | п. 6.2.13. СП 59.13330.2016 |
| Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт) | С | наличие | Отсутствие | п. 6.2.16 СП 59.13330.2016 |
| Зона оказания услуги |
| **Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.** |  |  |  |  |
| Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения | К | не менее 5% | Соответствует | п. 8.1.3 СП 59.13330.2016 |
| Размещение технологического и иного оборудования: (при расположении сбоку) | К | не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола | Не требуется | п. 8.1.7 СП 59.13330.2016 |
| Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе) | К | не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола | Не требуется | п. 8.1.7 СП 59.13330.2016 |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п. | К | не более 0,8 – 0,85 м | Не требуется | п. 8.1.7 СП 59.13330.2016 |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | К | не менее 1,0 м. | Не требуется | п. 8.1.7 СП 59.13330.2016 |
| В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов | К, О, С, Г | не менее 5 % | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2016 |
| В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов-колясочников | К | не менее 0,75 % (но не менее одно-го места) | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2016 |
| **Обслуживание в кабинете** |  |  |  |  |
| Ширина проема двери | К | не менее 0,9 м. | Не соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 |
| Высота порога | К | не более 1,4 см. | Не соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 |
| Ширина прохода | К | не менее 1,2 м. | Соответствует | п. 6.2.2 СП 59.13330.2016 |
| Стол с высотой рабочей поверхности | К | не более 0,85 м. | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2016 |
| Ширина и высота проема стола для ног | К | не менее 0,75 x 0,5 м | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2016 |
| Пространство для разворота кресла-коляски  | К | диаметр не менее 1,4 м. | Соответствует | п. 6.2.2 СП 59.13330.2016 |
| Санитарно-гигиеническое помещение |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества | К | 5 % (но не менее 1) | Не соответствует | п. 6.3.2 СП 59.13330.2016 |
| Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери | К, О, С, Г | наличие | Не соответствует | п. 6.3.6 СП 59.13330.2016 |
| Размер кабины (ширина x глубина) | К | не менее 1,65 / 2,2 м | Не соответствует | п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 |
| Ширина двери кабины | К | не менее 0,9 м. | Не соответствует | п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | не менее 0,8 м | Не соответствует | п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 |
| Пространство для разворота кресла-коляски  | К | диаметр не менее 1,4 м. | Не соответствует | п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 |
| Откидные опорные поручни, штанги | К, О | наличие | Отсутствие | п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | К | наличие | Отсутствие | п. 6.3.6 СП 59.13330.2016 |
| Средства информации |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | К, О, С, Г | наличие | Отсутствие | п. 6.5.1 СП 59.13330.2016 |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками | О, К, С, Г | наличие | Отсутствие | п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 |
| Речевые информаторы | С | наличие | Отсутствие | п. 6.5.6 СП 59.13330.2016 |

**3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование функциональных зон объекта |

|  |
| --- |
| Степень доступности(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |

 |
| К | О | С | Г |
| Участки и территории | - | - | - | - |
| Вход | - | - | - | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | - | - | - | # |
| Зона оказания услуги | - | + | + | + |
| Санитарно-гигиеническое помещение  | - | - | - | - |
| Средства информации | - | - | - | - |

**4. Заключение о доступности объекта для инвалидов** (нужное отметить знаком «Х»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Степеньдоступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |
| К | О | С | Г |
| Объект доступен \* | Х \* | Х \* | Х \* | Х \* | Х \* |
| Объект недоступен |  |  |  |  |  |

**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
| Участки и территории | На автостоянке выделить не менее 10% мест (не менее 1) для транспорта инвалидов  |
| Выделить специализированные места размером 6,0 x 3,6 м. для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках  |
| Выделить места для транспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м. от входа  |
| Разметку на поверхности покрытия стоянки оборудовать в соответствии с требованиями п. 5.2.1 СП 59.13330.2016  |
| Обозначить места для специального автотранспорта инвалидов на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5 м.  |
| Обустроить съезд (заезд) с тротуара на парковку уклоном не более 10%  |
| Обустроить перепад высоты съезда (заезда) с тротуара на парковку не более 1,5 см.  |
| Установить указатели направления движения для инвалидов  |
| Вход | При ширине наружной лестницы на основном входе 4,0 м и более оборудовать её дополнительными разделительными двусторонними поручнями |
| Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см.  |
| Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)  |
| Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса;  |
| Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;  |
| Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;  |
| Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;  |
| Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м.  |
| Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее  |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м., если это не будет противоречить требованиям пожарной безопасности |
| Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением  |
| На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил  |
| Разместить предупреждающие тактильные полосы перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша  |
| Установить кабину лифта с габаритами кабины не менее 1,1 х 1,4 м или получить техническое заключение о невозможности установки лифта в данном здании |
| Установить кабину лифта с шириной дверного проема (в свету) не менее 0,9 м.  |
| Нанести цифровые контрастные обозначения этажей напротив выхода у лифта на всех этажах  |
| Зона оказания услуги | Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.  |
| Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.  |
| Санитарно-гигиеническое помещение  | Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных  |
| Установить информационную табличку о назначении помещения с дублированием рельефными знаками |
| Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 х 2,2 м  |
| Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.  |
| В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.;  |
| В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.  |
| Установить опорные поручни, штанги  |
| Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом  |
| Средства информации | Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения  |
| Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания  |
| Установить речевой информатор  |

« 10 » июня 2021 г.

Дата составления Паспорта

**Старший специалист отдела по вопросам мер социальной поддержки**

**и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения**

**ГКУ КК - УСЗН в Гулькевичском районе С.А. Братчиков**

Должность лица, составившего Паспорт подпись Ф.И.О.

1. Требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» [↑](#footnote-ref-1)
2. К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху. [↑](#footnote-ref-2)