**ПАСПОРТ**

**Общественное здание**

**1. Информация об объекте**

Наименование: **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кинотеатр Октябрь"**

Тип объекта: **Кинотеатры**

Место нахождения (адрес): **Краснодарский край,****Крыловский р-н, ст-ца Крыловская, ул. Орджоникидзе, 30**

Форма собственности объекта: **Муниципальная**

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кинотеатр Октябрь"**

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом: **Право оперативного управления**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: **2338010235**

Телефон: **8(86161)31-4-81**

Количество этажей здания **1**, этаж расположения объекта **1**

Комментарий:

Плановая дата обследования: **08.2020**

Фактическая дата обследования: **05.08.2020**

Организация: **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кинотеатр Октябрь"**

Должность лица: **Директор**

ФИО: **Пуховский Д.Н.**

2. **Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов[[1]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные зоны /  элементы объекта | Категории инвалидов[[2]](#footnote-3) | Значение | Нормативные  требования | Соответствует / не соответствует | Примечания1 /  Замечания по несоответствию |
| **Участки и территории** | | | | |  |
| **Автостоянка** |  |  |  |  |  |
| Количество мест для транспорта инвалидов | К, О, С, Г | не менее 10% (но не менее 1) | п. 4.2.1 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м. | К | 5% | п. 4.2.1; п. 4.2.4 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание | К, О | не более 50 м. | п. 4.2.2 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки) | К, О, С, Г | наличие | п. 4.2.1 СП 59.13330.2012 | Наличие |  |
| Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.)) | К, О, С, Г | наличие | п. 4.2.1 СП 59.13330.2012 | Наличие |  |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон) | К | не более 10% | п. 4.1.8 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда) | К | не более 1,5 см. | п. 4.1.8 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| **Путь к входу в здание** |  |  |  |  |  |
| Указатели направления движения | К | наличие | п. 4.1.3 СП 59.13330.2012 | Не требуется |  |
| Ширина пути движения | К | не менее 1,2 м. | п. 4.1.7 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Продольный уклон пути движения | К | не более 5% | п. 4.1.7 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Высота бордюра по краям пешеходного пути | С | не менее 5,0 см. | п. 4.1.9 СП 59.13330.2012 | Не требуется |  |
| **Вход** | | | | |  |
| **Лестница на входе наружная** |  |  |  |  |  |
| Поручни по обеим сторонам | О, С | наличие | п. 5.1.2 СП 59.13330.2012 | Наличие |  |
| Поручни на высоте | О, С | 90 см. | п. 5.2.15 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Высота подъема ступеней | О, С | 12 - 15 см. | п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 | Наличие |  |
| **Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе** |  |  |  |  |  |
| Длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. | п. 4.1.14 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | п. 4.1.14 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Cвободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 Х 1,5 м. | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) | К, О | наличие | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 | Наличие |  |
| Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине) | К, О | наличие | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 | Наличие |  |
| Поручни пандуса (на высоте) | К | 0,7 м. | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Поручни пандуса (на высоте) | О | 0,9 м. | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К | наличие | п. 4.1.14; п. 5.2.13 СП 59.13330.2012 | Не требуется |  |
| **Входная площадка** |  |  |  |  |  |
| Размер входной площадки (при открывании двери наружу) | К | не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м. | п. 5.1.3 СП 59.13330.2012 | Не требуется |  |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса) | К | не менее 2,2 х 2,2 м. | п. 5.1.3 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие | п. 5.1.3 СП 59.13330.2012 | Наличие |  |
| **Дверь входная наружная** |  |  |  |  |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | п. 5.1.5 СП 59.13330.2012 | Наличие |  |
| **Тамбур (глубина х ширина)** |  |  |  |  |  |
| Тамбур (глубина х ширина) | К | не менее 2,0 х 1,5 м | п. 5.1.7 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| **Дверь входная внутренняя** |  |  |  |  |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | п. 5.1.5 СП 59.13330.2012 | Наличие |  |
| **Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)** | | | | |  |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. | К | не менее 1,5 м. | п. 5.2.1 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | не менее 1,2 м. | п. 5.2.2 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м. | п. 5.2.4 СП 59.13330.2012 | Не требуется |  |
| Высота порогов или перепад высот | К | не более 1,4 см. | п. 5.2.4 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах) | С | не более 10 см. | п. 5.2.7 СП 59.13330.2012 | Не требуется |  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре) | С | не более 30 см. | п. 5.2.7 СП 59.13330.2012 | Не требуется |  |
| **Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)** |  |  |  |  |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | п. 5.2.4 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | п. 5.2.4 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | п. 5.1.5 СП 59.13330.2012 | Не требуется | полотно двери не прозрачное |
| **Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)** |  |  |  |  | **дверь в зрительный зал** |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | п. 5.2.4 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | п. 5.2.4 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | п. 5.1.5 СП 59.13330.2012 | Не требуется | полотно двери не прозрачное |
| **Зона оказания услуги** | | | | |  |
| **Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.** |  |  |  |  |  |
| Количество мест для инвалидов-колясочников | К | не менее 1% | п. 5.2.20 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку) | К | 0,55 х 0,85 м. | п. 7.1.7 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади) | К | 1,25 х 0,85 м. | п. 7.1.7 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п. | К | не более 0,85 м. | п. 7.1.9 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | К | не менее 1,0 м. | п. 7.1.9 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| **Санитарно-гигиеническое помещение** | | | | |  |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества | К | 7% (но не менее 1) | п. 5.3.2 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Знак доступности кабины для инвалидов | К | наличие | п. 5.3.6 СП 59.13330.2012 | Наличие |  |
| Размер кабины (ширина x глубина) | К | не менее 1,65 х 1,8 м. | п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Ширина двери кабины | К | не менее 0,9 м. | п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | не менее 0,75 м. | п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Откидные опорные поручни, штанги | К, О | наличие | п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 | Наличие |  |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | К | наличие | п. 5.3.6 СП 59.13330.2012 | Наличие |  |
| **Средства информации** | | | | |  |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | К, С, Г | наличие | п. 5.5.1 СП 59.13330.2012 | Наличие |  |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками | К, С, Г | наличие | п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 | Наличие |  |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте | К, С, Г | от 1,5 до 4,5 м. | п. 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012 | Соответствует |  |
| Речевые информаторы | С | наличие | п. 6.5.3, 6.5.7 СП 59.13330.2016 | Наличие |  |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г | наличие | п. 6.5.7 СП 59.13330.2016 | Не требуется |  |

**3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функциональных зон объекта | |  | | --- | | Степень доступности  (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») | | | | |
| К | О | С | Г |
| Участки и территории | + | + | + | + |
| Вход | + | + | + | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | + | # | # | # |
| Зона оказания услуги | + | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение | + | + | # | # |
| Средства информации | + | # | + | + |

**4. Заключение о доступности объекта для инвалидов**(нужное отметить знаком «Х»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степень  доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов | | | |
| К | О | С | Г |
| Объект доступен | X | X | X | X | X |
| Объект недоступен |  |  |  |  |  |

**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
| Участки и территории |  |
| Вход |  |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) |  |
| Зона оказания услуги |  |
| Санитарно-гигиеническое помещение |  |
| Средства информации |  |

«07» августа 2020 г.

Специалист 1 разряда отдела по вопросам мер, социальной поддержки и

социального обслуживания отдельных категорий и групп населения

УСЗН в Крыловском районе Л.И. Рунец

1. Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» [↑](#footnote-ref-2)
2. К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху. [↑](#footnote-ref-3)