**ПАСПОРТ**

**Общественное здание**

**1. Информация об объекте**

Наименование **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новосергиевский культурно-досуговый центр"**

Тип объекта **Дома культуры**

Место нахождения (адрес) **Крыловский р-н ст-ца. Новосергиевская ул.Школьная 8**

Форма собственности объекта **Муниципальная**

 (федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новосергиевский культурно-досуговый центр"**

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Право оперативного управления**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: **2338010852**

Телефон: **8(8661)34-2-97**

Количество этажей здания **2**, этаж расположения объекта **1**

Комментарий: **Объект доступен с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. Необходимо обеспечить доступность объекта в соответствии с действующими требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»**

Плановая дата обследования: **02.2022**

Фактическая дата обследования: **07.02.2022**

Организация: **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новосергиевский культурно-досуговый центр"**

Должность лица: **Директор**

ФИО: **Аристова В.С.**

2. **Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные зоны /элементы объекта | Категории инвалидов[[2]](#footnote-2) | Нормативныетребования | Соответствует / не соответствует | Примечания1 /Замечания по несоответствию |
| **Участки и территории** |
| **Путь к входу в здание** |  |  |  |  |
| Указатели направления движения |  К | наличие | Не требуется | п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 |
| Ширина пути движения |  К | не менее 1,2 м. | Соответствует | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Продольный уклон пути движения |  К | не более 50 ‰ | Соответствует | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020 |
| **Вход** |
| **Лестница на входе наружная** |  |  |  |  |
| Поручни на высоте 90 см |  О, С | 90 см. | Соответствует | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более) |  О, С | наличие | Наличие | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| Высота подъема ступеней |  О, С | 12 - 15 см. | Соответствует | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| Ширина ступеней |  О, С | 35 - 40 см. | Соответствует | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| Единообразная геометрия ступеней |  О, С | наличие | Наличие | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см |  К, О, С | наличие | Наличие | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон  |  О, С | наличие | Наличие | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| Тактильно-контрастные наземные указатели перед лест-ницей |  С | наличие | Наличие | п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 |
| **Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе** |  |  |  |  |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно) |  К | не более 15,0 м. | Соответствует | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно) |  К | не более 12 м | Не требуется | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно) |  К | не более 9 м | Не требуется | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно) |  К | не более 6 м | Не требуется | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Уклон пандуса |  К | не более 80 ‰ | Соответствует | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Cвободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса |  К | не менее 1,5 Х 1,5 м. | Соответствует | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см |  О | наличие | Наличие | п.5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) |  К, О | наличие | Наличие | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (на высоте 0,7 м) |  К | 0,7 м. | Соответствует | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (на высоте 0,9 м) |  О | 0,9 м. | Соответствует | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) |  К | 0,9 - 1,0 м. | Соответствует | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.) |  К | наличие | Не требуется | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м) |  К | наличие | Не требуется | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| **Входная площадка** |  |  |  |  |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса) |  К | не менее 2,2 х 2,2 м. | Соответствует | п. 6.1.4 СП 59.13330.2020 |
| **Дверь входная наружная** |  |  |  |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 м. | Соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м) | С | наличие | Не требуется | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м) | С | наличие | Наличие | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| **Тамбур (глубина х ширина)** |  |  |  |  |
| Тамбур (глубина х ширина) | К | не менее 2,45 х 1,6 м | Соответствует | п. 6.1.8 СП 59.13330.2020 |
| **Дверь входная внутренняя** |  |  |  |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 м. | Соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м)  | С | наличие | Не требуется | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м) | С | наличие | Наличие | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.  | К | не менее 1,8 м. | Соответствует | п. 6.2.1 СП 59.13330.2020 |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | не менее 1,2 м. | Соответствует | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м. | Не требуется | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Высота порогов или перепад высот | К | не более 1,4 см. | Не требуется | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах) | С | не более 10 см. | Не требуется | п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре) | С | не более 30 см. | Соответствует | п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 |
| **Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)** |  |  |  |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м  | С | наличие | Не требуется | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м | С | наличие | Не требуется | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 м. | Не соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м | С | наличие | Не требуется | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| **Зона оказания услуги** |
| **Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях** |  |  |  |  |
| Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения |  К, О, С, Г | не менее 5 %, но не менее одного места | Соответствует | п. 8.1.4 СП 59.13330.2020 |
| Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку) | К | не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола | Не требуется | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе) | К | не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола | Не требуется | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п. | К | не более 0,8 – 0,85 м | Не требуется | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | К | не менее 1,0 м. | Не требуется | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| **Санитарно-гигиеническое помещение**  |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества |  К, О, С | 5 % (но не менее 1) | Отсутствие | п. 6.3.2 СП 59.13330.2020 |
| Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери |  К, О, С, Г | наличие | Не соответствует | п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 |
| Размер кабины (ширина x глубина) |  К, О, С, Г | не менее 1,65 / 2,2 м | Отсутствие | п. 6.3.7 СП 59.13330.2020 |
| Ширина двери кабины | К | не менее 0,9 м. | Отсутствие | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | не менее 0,8 м | Отсутствие | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 |
| Пространство для разворота кресла-коляски  | К | диаметр не менее 1,4 м. | Отсутствие | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 |
| Откидные опорные поручни, штанги |  К, О | наличие | Отсутствие | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | К | наличие | Отсутствие | п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 |
| **Средства информации** |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения |  К, О, С, Г | наличие | Не требуется | п. 6.5.1 СП 59.13330.2020 |
| Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками |  К, О, С, Г | наличие | Наличие | п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 |
| Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию |  С, Г | наличие | Не требуется | п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 |

**3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование функциональных зон объекта |

|  |
| --- |
| Степень доступности(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |

 |
| К | О | С | Г |
| Участки и территории | + | # | # | # |
| Вход | + | + | + | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | +\* | # | + | # |
| Зона оказания услуги | + | + | + | + |
| Санитарно-гигиеническое помещение  | +\* | +\* | +\* | - |
| Средства информации | + | + | + | + |

**4. Заключение о доступности объекта для инвалидов** (нужное отметить знаком «Х»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Степеньдоступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |
| К | О | С | Г |
| Объект доступен | X\* | X\* | X\* | X\* | X\* |
| Объект недоступен |  |  |  |  |  |

**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
| Участки и территории |  |
| Вход |  |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | Ширину проема одной створки в свету двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не менее 0,9 м  |
| Зона оказания услуги |  |
| Санитарно-гигиеническое помещение  | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение, обустроенное для МГН  |
| Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери  |
| Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м  |
| Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.  |
| В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.;  |
| В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м |
| Установить опорные поручни, штанги  |
| Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом  |
| Средства информации |  |

«07» февраля 2022\_г.

Специалист 1 категории отдела по вопросам мер социальной поддержки и

социального обслуживания отдельных категорий и групп населения

УСЗН в Крыловском районе Л.И. Рунец

1. Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" [↑](#footnote-ref-1)
2. К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху. [↑](#footnote-ref-2)