Конспект занятия

д\о «ПЛАМЯ»

(1 год обучения)

04.10.2021г.

Тема № 10. Строй и его элементы


**СТРОЙ  И  ЕГО  ЭЛЕМЕНТЫ.**

**Строй** – установленное Строевым уставом размещение военнослужащих, подразделений  и частей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах.

**Шеренга** ( или одношереножный развёрнутый строй ) – это строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной линии.

**Линия  машин** – это размещение машин одна возле другой на одной линии.

**Строй имеет следующие элементы :**



**Фланг  правый ( левый )** – правая ( левая ) оконечность строя. При поворотах строя наименования флангов не изменяются.

**Фронт** – сторона строя в которую военнослужащие обращены лицом ( машины – лобовой частью ).

**Тыльная  сторона  строя** – сторона, противоположная фронту.

**Интервал**– расстояние по фронту между военнослужащими  ( машинами ), подразделениями и частями.


**Дистанция** – расстояние в глубину между военнослужащими  ( машинами ), подразделениями и частями.

**Ширина  строя** – расстояние между флангами.

**Глубина  строя** – расстояние от первой шеренги ( впереди стоящего военнослужащего ) до последней шеренги ( позади стоящего военнослужащего ), а при действиях на машинах – расстояние от первой линии машин ( впереди стоящей машины ) до последней линии машин ( позади стоящей машины ).

**Развёрнутый  и  походный  строй.**

В зависимости от предназначения строи бывают развёрнутые и походные.



**Развёрнутый  строй** – это такой строй, в котором подразделения построены на одной линии по фронту в одношереножном или двухшереножном строю ( в линию машин ) на интервалах, установленных  Уставом или командиром.

**Двухшереножный  строй** – строй, в котором военнослужащие одной шеренги расположены в затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции одного шага ( вытянутой руки, наложенной на плечо впереди стоящего военнослужащего ). Шеренги называются первой и второй. При поворотах строя названия шеренг не изменяются.


**Ряд** – два военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок один другому.

**Неполный  ряд** – когда за военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок военнослужащий второй шеренги.

При поворотах двухшереножного строя кругом военнослужащий неполного ряда переходит во впереди стоящую шеренгу. Четыре человека и менее всегда строятся в одну шеренгу.

**Сомкнутый**– одношереножный ( двухшереножный ) строй в котором военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от другого на  интервалах, равных ширине ладони между локтями.

**Разомкнутый**– одношереножный ( двухшереножный ) строй в котором военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от другого на интервалах в один шаг или на интервалах, указанных командиром.

Развёрнутый строй применяется для проведения проверок, расчётов, смотров, парадов, а также в других необходимых случаях. 

**Походный  строй** – строй, в котором подразделение построено в колонну или подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, установленных  Уставом или командиром.

Он применяется для движения подразделений при совершении марша, прохождения торжественным маршем, с песней, а также в других необходимых случаях.

**Колонна** – строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу, а подразделения ( машины ) – одно за другим на дистанциях, установленных  Уставом или командиром.


Колонны могут быть по одному, по два, по три, по четыре и более.

Колонны применяются для построения подразделений и частей в развёрнутый или походный строй.

**Направляющий** – военнослужащий ( подразделение, машина ), движущийся головным в колонне в указанном направлении.

**Замыкающий** – военнослужащий ( подразделение, машина ), движущийся последним в колонне.

**Действия  военнослужащих  у автомобиля  и  на  автомобилях.**



Для посадки на машины военнослужащие выстраиваются впереди машины в одношереножном или двухшереножном строю так, чтобы шеренга ( вторая шеренга ) находилась впереди машины не ближе трёх шагов. Водители машин становятся в строй своего подразделения.

Посадка на автомобили производится через правый, левый и задний борта; на автомобили с закрытым кузовом – через задний борт. На автомобиль, находящийся на правой обочине дороги, посадка через левый борт **не производится.**

Высадка из автомобиля производится через правый, левый и задний борта; их автомобиля с закрытым кузовом – через задний борт. Высадка из автомобилей, находящихся на правой обочине дороги , через левый борт **не разрешается**.

Наблюдение за креплением бортовых запоров кузова автомобиля во время движения ведётся **“ бортовыми “**, назначаемыми из военнослужащих, сидящих на крайних местах у переднего и заднего бортов.

Наблюдение за сигналами старшего начальника ведётся назначенным **наблюдателем**, который размещается в правом переднем углу кузова автомобиля.

Домашнее задание: 1.Знать определения элементов строя

2. Уметь определять своё место в строю