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	Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования 
Ленинградский муниципальный
округ Краснодарского края
от 02.11.2026 г. № 1822_____




ПОЛОЖЕНИЕ 
о подвижном пункте управления для размещения органов управления
муниципального звена Ленинградского муниципального округа              территориальной подсистемы единой государственной системы                              предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края

1. Общие положения

1.1. Положение о подвижном пункте управления для размещения органов управления муниципального звена Ленинградского муниципального округа территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (далее – Положение) разработано в соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 г. № 135-КЗ «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Приказом министерства гражданской обороны и чрезвычайной ситуации Краснодарского края от 12 марта 2021 г. № 37 «О системах оповещения населения Краснодарского края».
1.2. Положение определяет назначение, задачи и требования к подвижному пункту управления для размещения органов управления муниципального звена Ленинградского муниципального округа территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (далее – подвижный пункт управления, ППУ), порядок его задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.
1.3. Подвижный пункт управления – это специально оборудованные и оснащенные техническими средствами транспортные средства и другие элементы (палатки, пневмокаркасные модули и т.п.), развертываемые в районе чрезвычайной ситуации, обеспечивающие функционирование оперативной группы муниципального звена Ленинградского муниципального округа территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (далее – оперативной группы) при осуществлении управления силами и средствами непосредственно в районе чрезвычайной ситуации (далее – ЧС).
1.4. ППУ приводится в готовность к применению по предназначению в мирное время за счет штатной численности МКУ «АСФ Ленинградского муниципального округа» при возникновении ЧС, а также в других случаях по решению главы Ленинградского муниципального округа. 

[bookmark: sub_110]2. Основные задачи ППУ

2.1. ППУ предназначен для обеспечения круглосуточной и автономной работы оперативной группы в районе ЧС (в полевых условиях) по выполнению следующих задач:
1) обеспечение надежного и бесперебойного управления силами и средствами привлекаемыми к ликвидации ЧС как мирного, так и военного времени;
2) обеспечение своевременной и устойчивой связи с вышестоящими органами управления, подчиненными силами (подразделениями), а также со стационарным пунктом управления муниципального звена Ленинградского муниципального округа территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края;
3) обеспечение мониторинга и прогнозирования развития ЧС, оценка возможной обстановки, обеспечение оперативного планирования действий по предупреждению и ликвидации ЧС, в том числе крупных пожаров;
4) размещение должностных лиц оперативной группы, обеспечение выполнения ими своих функциональных обязанностей;
5) создание условий для работы и отдыха должностных лиц оперативной группы и технического персонала (в автономном режиме);
6) перемещение в район ЧС своим ходом.
На ППУ также могут выполнять задачи комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) муниципального образования Ленинградский муниципальный округ или ее рабочие группы.

[bookmark: sub_120]3. Состав ППУ

3.1. ППУ состоит из трех основных функциональных подсистем.
3.1.1.Функциональные подсистемы ППУ:
1) оперативно-штабная, включающая в свой состав комплекс оперативного управления и комплекс экстренного реагирования;
2) информационно-телекоммуникационная, включающая в свой состав комплекс средств связи, комплекс средств автоматизации, средства отображения информации;
3) вспомогательного обеспечения, включающая в свой состав комплекс жизнеобеспечения и комплекс электроснабжения.
3.2. Оперативная группа, осуществляющая свою деятельность на ППУ, функционально подразделяется на три основных подгруппы:
1) управления;
2) связи;
3) обеспечения.
Численный состав оперативной группы определяется решением главы Ленинградского муниципального округа.
3.3. В целях организации непрерывного управления при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР), а также обеспечения функционирования всех элементов ППУ, из состава подгрупп оперативной группы назначаются оперативно-дежурные расчеты, включающие в свой состав специалистов по всем направлениям деятельности.
3.4. Расчет личного состава оперативной группы осуществляется заблаговременно и должен обеспечивать круглосуточную посменную работу оперативно-дежурных расчетов на специально оборудованных автоматизированных рабочих местах.
3.5. Состав подгруппы управления аналогичен составу оперативного штаба ликвидации ЧС, и включает в себя:
1) специалистов планирования и подготовки распорядительных документов;
2) специалистов мониторинга и защиты;
3) специалистов по применению сил и средств МЧС России и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) (в том числе по координации деятельности психологов);
4) специалистов по материально-техническому и финансовому обеспечению ликвидации ЧС.
3.6. В состав подгруппы связи включаются специалисты, обеспечивающие бесперебойное функционирование комплексов средств связи и автоматизации, а также локальной вычислительной сети. 
3.7. В состав подгруппы обеспечения, включаются:
1) водители транспортных средств ППУ;
2) специалисты по материально-техническому и тыловому обеспечению деятельности оперативной группы;
3) специалисты медицинской службы;
4) специалисты пресс-службы;
5) дежурные по ППУ.
3.8. Количество специалистов по каждому направлению, привлекаемых к работе в составе оперативной группы на ППУ, определяется решением главы Ленинградского муниципального округа в соответствии со складывающейся обстановкой в зоне ЧС и прогнозом ее развития.

[bookmark: sub_140]4. Размещение ППУ на местности (в районе ЧС)

4.1. ППУ размещается в районе ЧС (в полевых условиях, на минимально-возможном удалении от границы зоны ЧС, за пределами зоны поражающих факторов ЧС), в зонах вооруженных конфликтов, а также при выполнении других задач, связанных с отрывом от пунктов постоянной дислокации. При обследовании предполагаемой территории размещения ППУ особое внимание обращается на санитарно-эпидемиологическое состояние близлежащих населенных пунктов и отсутствие природных очагов инфекционных заболеваний. Развертывание и оборудование ППУ осуществляется в соответствии с требованиями руководящих документов, регламентирующих пребывание подразделений в полевых условиях.
4.2. Участок местности для развертывания ППУ должен быть максимально пологим (с естественным уклоном для отвода атмосферных осадков), преимущественно сухим (без заболоченных участков) и удаленным (на расстоянии не менее 3-х км) от источников различного типа загрязнения (свалки, животноводческие фермы, скотомогильники и т.д.).
4.3. Место для развертывания ППУ выбирается с учетом наличия удобных подъездных путей и направления господствующих ветров, при этом, фронт предусматривается с наветренной стороны.
4.4. При развертывании ППУ также необходимо учитывать:
1) местонахождение ближайших узлов связи и линий привязки операторов связи;
2) возможность привязки к сетям электроснабжения (при наличии);
3) возможность использования личным составом ППУ имеющихся систем и объектов ЖКХ.
4.5. Границы ППУ в светлое время суток обозначаются с помощью металлических стоек (устанавливаемых с периодичностью каждые 3 м) с использованием ленты барьерной заградительной, в темное время суток - системой наружного освещения, установленной в верхней части металлических стоек.
4.6. Место развертывания ППУ оборудуется пожарным щитом (щитами) (типа ЩП-01 или аналог) с ящиком (мешками) для песка.
4.7. С учетом природно-климатических и других особенностей местности, а также в целях оптимизации работ по ликвидации возможных ЧС на подведомственной территории, решением главы Ленинградского муниципального округа возможно наращивание состава ППУ дополнительными элементами и (или) замена предлагаемых к использованию технических средств.

[bookmark: sub_150]5. Организация работы и состав ППУ

5.1. В состав ППУ входят:
1) Оперативно-штабная подсистема;
2) Подсистема вспомогательного обеспечения.
5.2. Оперативно-штабная подсистема предназначена для обеспечения непосредственного управления и координации действий сил и средств при проведении АСДНР в зоне ЧС.
В состав оперативно-штабной подсистемы входят комплекс оперативного управления и комплекс экстренного реагирования.
5.2.1. Комплекс оперативного управления предназначен для обеспечения работы оперативного состава (подгруппы управления) с целью оценки обстановки и принятия решений и включает в свой состав:
1) автомобиль оперативного управления – автомобиль повышенной проходимости с колесной формулой 4х4 от МКУ «АСФ Ленинградского муниципального округа» – «Соболь» 32563Е с нанесенными знаками согласно цветографическим схемам, установленным ГОСТ Р 50574-2002 и эмблемой МЧС России, оснащенный устройством для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации (видеорегистратором), GPS-навигатором, светосигнальными громкоговорящими устройствами на креплениях балочного типа, средством самовытаскивания (автомобильной лебедкой) и прицепом.
2) помещение для работы руководителя работ по ликвидации ЧС и подгруппы управления оперативной группы.
Помещение для работы руководителя работ по ликвидации ЧС и подгруппы управления оперативной группы организуется в палатке и предназначено для обеспечения деятельности руководителя работ по ликвидации ЧС и подгруппы управления оперативной группы по управлению силами и средствами РСЧС при ликвидации ЧС.
В помещении для работы руководителя работ по ликвидации ЧС и подгруппы управления оперативной группы располагаются 2 автоматизированных рабочих места (2 ноутбука), которые обеспечивают:
выход в сеть ИНТЕРНЕТ не менее двух АРМ;
возможность вывода документов на печать с рабочего места любого специалиста;
бесперебойное функционирование оборудования (вычислительной техники, средств связи) при нарушении внешнего электроснабжения.
В помещении для работы руководителя работ по ликвидации ЧС и подгруппы управления оперативной группы дополнительно располагаются:
радиосвязь в КB и УКВ-диапазонах;
1 сетевое многофункциональное устройство с возможностью печати документов формата А-4;
комплект видеоконференцсвязи;
часы оперативного и астрономического времени.
5.2.2. Комплекс экстренного реагирования (далее – КЭР) предназначен для проведения разведки (рекогносцировки) и передачи информации на ППУ непосредственно из зоны ЧС (или ее границы), оборудуется на базе легкового автомобиля повышенной проходимости с колесной формулой 4X4, и оснащается средствами связи, объективного контроля, обработки и передачи данных, а также другим имуществом, необходимым для работы специалистов оперативной группы (количеством не менее трех человек) в отрыве от ППУ. В качестве КЭР применяется автомобиль УАЗ-390902 от МКУ «АСФ Ленинградского муниципального округа».
В состав средств связи, обработки и передачи данных, объективного контроля входят:
1) средства радио (УКВ, КB) связи (автомобильные радиостанции и носимые радиостанции УКВ диапазона в количестве 3 шт.);
2) бинокль.
Дополнительное имущество КЭР:
1) Респиратор пылевой – 3 шт.
2) Противогаз фильтрующий – 3 шт.
3) Костюм защитный Л-1 – 3 шт.
4) Аптечка универсальная – 1 шт.
5) Лопата штыковая – 2 шт.
6) Пила – 1 шт.
7) Фонарь электрический ручной – 3 шт.
8) Каска спасателя – 3 шт.
9) Лента барьерная заградительная – 100 м.
10) Мегафон (громкоговоритель) – 1 шт.
11) Лазерное средство измерения расстояния – 1 шт.
5.3. Подсистема вспомогательного обеспечения предназначена для создания комфортных условий жизнедеятельности, работы и отдыха должностных лиц оперативной группы, а также обеспечения устойчивого электроснабжения всех потребителей ППУ и включает в себя:
1) комплекс жизнеобеспечения;
2) комплекс электроснабжения.
Обеспечение устойчивого функционирования всех элементов подсистемы вспомогательного обеспечения ППУ осуществляется соответствующими специалистами подгруппы обеспечения оперативной группы.
[bookmark: sub_231]5.3.1. Комплекс жизнеобеспечения предназначен для создания комфортных условий жизнедеятельности, работы и отдыха должностных лиц оперативной группы и включает в свой состав:
1) прицеп автомобильный;
2) пункт питания;
3) туалет;
4) помещение (склад) для хранения материальных средств ППУ.
[bookmark: sub_2311]5.3.1.1. Прицеп автомобильный оборудованный металлическим бортовым тентованным кузовом, предназначенный для доставки материально-технических средств ППУ. 
[bookmark: sub_2312]5.3.1.2. Пункт питания предназначен для организации питания личного состава оперативной группы.
Питание личного состава оперативной группы в районе ЧС организуется с использованием индивидуальных рационов питания. 
[bookmark: sub_2315]5.3.1.3. Туалет размещается на расстоянии 40-100 м от границы ППУ из расчета одна туалетная кабина не более чем на 10 человек. 
[bookmark: sub_2316]5.3.1.4. Помещение (склад) для хранения материальных средств ППУ оборудуется в палатке и предназначен для хранения и выдачи имущества ППУ и оперативной группы.
Хранение горюче-смазочных материалов осуществляется на специально оборудованной огражденной площадке на безопасном удалении от элементов ППУ в объемах, необходимых для обеспечения автономного функционирования систем жизнеобеспечения ППУ в течение 3 суток.
[bookmark: sub_232]5.3.2. Комплекс электроснабжения представляет собой совокупность источников и систем выработки, преобразования, передачи и распределения энергии, а также потребителей ППУ. Автономный источник располагается в районе развертывания ППУ на удалении, позволяющем при его работе не допускать помех средствам автоматизации и связи ППУ. Освещение площадки развертывания ППУ осуществляется с использованием достаточного количества световых башен или других источников освещения.
5.4. Для функционирования в состав ППУ входят:
1) система отопления (тепловые пушки) – 2шт.
2) резервный источник освещения (на аккумуляторных батареях) – 1шт.
3) первичные средства пожаротушения (огнетушители) – 2 шт.
4) складная (легкоразборная) мебель (столы, стулья и т.д.) – 1 компл.
5) Запас индивидуальных рационов питания необходимо иметь на каждого члена оперативной группы не менее чем на 2 суток.
6) генератор – 2 шт.



Исполняющий обязанности
заместителя главы 
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округа, начальника отдела 
по делам казачества 
и военным вопросам 
администрации 	Д.П. Кухаренко	
	
