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	Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования 
Ленинградский муниципальный
округ Краснодарского края
от 02.11.2026 г. № 1823




ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании и использовании резерва технических средств 
системы оповещения населения муниципального образования 
Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края

[bookmark: sub_200]
1. Общие положения

[bookmark: sub_201]1.1. Положение о создании и использовании резерва технических средств системы оповещения населения муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379, которым утверждено "Положение о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств", приказом МЧС России от 30 июня 2014 года № 331 "О внесении изменений в Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований, утвержденный приказом МЧС России от 23 декабря 2005 г. № 999" с целью установления номенклатуры, объемов, сроков создания, а также места и условия хранения резервов технических средств оповещения населения.
[bookmark: sub_203]1.2. Резервы технических средств оповещения создаются для обеспечения устойчивого функционирования как автоматизированных, так и неавтоматизированных систем оповещения населения в целях обеспечения гарантированного доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.
1.3. Резерв (запас) технических средств оповещения включает в себя резервные (стационарные, мобильные, носимые) технические средства оповещения и комплекты запасных частей и принадлежностей (далее – ЗИП).
[bookmark: sub_231]1.3.1. Резервные технические средства оповещения предназначены для обеспечения устойчивого функционирования систем оповещения населения и обеспечения максимально возможного охвата населения в зонах чрезвычайных ситуаций, а также на территориях, неохваченных автоматизированными системами оповещения.
Резервные технические средства оповещения включают в себя:
[bookmark: sub_2311]стационарные технические средства оповещения;
[bookmark: sub_2312]мобильные технические средства оповещения;
[bookmark: sub_2313]носимые технические средства оповещения.
1.3.1.1. Резервные стационарные технические средства оповещения в основном предназначаются для аварийной замены отказавших стационарных технических изделий систем оповещения населения.
1.3.1.2. Резервные мобильные и носимые технические средства оповещения предназначаются для оповещения населения отдаленных, труднодоступных населенных пунктов, неохваченных автоматизированными средствами систем оповещения, для обеспечения максимально возможного охвата населения, до которого доводятся сигналы оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. 
1.3.1.3. Резервные мобильные технические средства оповещения могут размещаться (монтироваться) на автомобильных, водных и других транспортных средствах. Для мобильных и носимых технических средств оповещения должны быть подготовлены заранее речевые (текстовые) сообщения для оповещения населения на магнитных, электронных и иных носителях информации.
[bookmark: sub_232]1.3.2. Запасные части, инструмент, принадлежности и материалы (ЗИП) предназначены для поддержания работоспособности и исправности составных частей технических средств оповещения при эксплуатации, проведении всех видов технического обслуживания, плановых и неплановых ремонтов изделий в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и скомплектованные в зависимости от назначения и особенностей использования.
1.4. В зависимости от состава, назначения и размещения комплекты ЗИП подразделяются на:
[bookmark: sub_2321]одиночные комплекты ЗИП (ЗИП-О);
[bookmark: sub_2322]групповые комплекты ЗИП (ЗИП-Г).
1.4.1. Одиночные комплекты ЗИП предназначаются для замены отказавших элементов (приборов, блоков, узлов) технических средств оповещения, имеющих собственный (децимальный) индекс, силами обслуживающего персонала на штатном рабочем месте в процессе эксплуатации. Одиночный ЗИП размещается на изделии или в помещении совместно с ним.
1.4.2. Групповые комплекты ЗИП создаются для группы однотипных технических средств оповещения и предназначены для замены отказавших элементов (приборов, блоков, узлов, модулей, ТЭЗ), для выполнения технологических операций на изделиях в процессе их эксплуатации и пополнения комплектов        ЗИП-О. Групповой ЗИП размещается на складах эксплуатирующей организации.
1.5. Техническое обслуживание, в том числе и ремонт, осуществляется организациями связи, операторами связи или организациями, выполняющими в установленном порядке эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств оповещения.
[bookmark: sub_204]1.6. Номенклатура и объемы резервов технических средств оповещения определяются настоящим постановлением администрации Ленинградского муниципального округа.
[bookmark: sub_205]1.7. Резервы технических средств оповещения создаются в соответствии с настоящим постановлением администрации Ленинградского муниципального округа.
[bookmark: sub_206]1.8. Номенклатура и объемы резерва технических средств оповещения учитывает:
состав эксплуатируемого оборудования оповещения, надежность и взаимозаменяемость его отдельных узлов и временного отсутствия необходимых изделий в местах хранения;
населенные пункты, в которых отсутствуют автоматизированные системы оповещения населения, их количество, площадь, количество проживаемого там населения, характер застроек;
возможности выхода из строя технических средств оповещения, с учетом прогнозируемых возможных чрезвычайных ситуаций, сроков эксплуатации систем оповещения и других факторов;
прогнозируемые возможные чрезвычайные ситуации;
необходимость сокращения резервов технических средств оповещения и их эффективного использования путем максимально возможной централизации резерва, сокращения времени ремонта неисправных транспортабельных узлов и оборудования, сокращения времени доставки узлов и оборудования.
[bookmark: sub_208]1.9. Финансирование создания, накопления, хранения, использования, восполнению резервов (запасов) средств оповещения, ремонта, аренды и охраны складов, оплата работ, связанных с перемещением, консервацией, проведением лабораторных испытаний и технических проверок осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10. Финансирование расходов на указанные цели осуществляется за счет средств бюджета Ленинградского муниципального округа.
1.11. Создание резерва средств оповещения осуществляется в рамках разработки и реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ленинградского муниципального округа».

[bookmark: sub_300]2. Места и условия хранения резервов средств оповещения населения

[bookmark: sub_301]2.1. Резервы создаются заблаговременно в мирное время и хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности. 
[bookmark: sub_311]2.2. Резервные технические средства оповещения, предназначенные для восстановления функционирования системы оповещения населения, хранятся на объектах, предназначенных для хранения имущества резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в заводской упаковке.
2.3. Резервные технические средства носимых и мобильных средств оповещения хранятся в помещениях органов повседневного управления, единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб организаций с возможностью их задействования в кратчайшие сроки.

[bookmark: sub_400]3. Порядок определения номенклатуры 
резервов технических средств оповещения

[bookmark: sub_401]3.1. Номенклатура резервов технических средств оповещения определяется исходя из:
созданных на соответствующих территориях и в организациях региональных, муниципальных систем оповещения и других исходных данных, принятых для разработки планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (планов гражданской обороны и защиты населения);
необходимости обеспечения различных режимов функционирования региональных, местных, систем оповещения населения, как в мирное, так и военное время;
площади территорий (населенных пунктов (районов), неохваченных автоматизированными системами оповещения населения;
потребности в обеспечении оповещения населения при частичном нарушении функционирования систем оповещения вследствие военных конфликтов или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
норм минимально необходимой достаточности резервов;
природных, экономических и иных особенностей территорий.
[bookmark: sub_421]3.2. Основными исходными данными для определения номенклатуры и расчета объемов резервов технических средств оповещения служат:
рабочая конструкторская документация (проектно-сметная) на создание (совершенствование, модернизацию) региональной (местной) системы оповещения населения;
расчеты показателей надежности и устойчивости региональных, местных, систем оповещения населения в ходе их проектирования и строительства (совершенствования, модернизации) проектными организациями;
тактико-технические характеристики технических систем оповещения региональных, местных систем оповещения населения;
сведения о населенных пунктах (районах), в которых отсутствуют автоматизированные системы оповещения населения, их количество, площадь, количество проживаемого там населения, характер застроек и др.;
правила принятия решений.
[bookmark: sub_422]3.3. Показатели расходования резерва технических средств оповещения определяются одним из следующих способов:
по утвержденным нормам расхода изделий на эксплуатационные нужды;
по статическим данным об удельных расходах за 2-5 предшествующих плановому периоду года;
на основе характеристик надежности и системы технического обслуживания и ремонтов оборудования.
[bookmark: sub_423]3.4. Показатели пополнения резерва технических средств оповещения определяются одним из следующих способов:
 по утвержденным нормам на продолжительность ремонта или по проектным показателям времени ремонта изделий на ремонтном предприятии;
 по статистическим данным о времени ремонтов и периодичности поставок изделий в резерв.
[bookmark: sub_431]3.5. Номенклатура резерва технических средств оповещения населения указана в приложении 1 к настоящему постановлению администрации Ленинградского муниципального округа.
[bookmark: sub_432]3.6. Номенклатуру и расчет ЗИП (ЗИП-О, ЗИП-Г) для комплексов технических средств оповещения осуществляют организации разработчики этих средств, а проектные организации – их количество (объемы), в ходе проектирования и строительства региональных, местных, локальных систем оповещения населения, с учетом расчетов показателей надежности и устойчивости их в различных режимах функционирования, как в мирное, так и военное время.

[bookmark: sub_500]4. Определение объемов накопления резервов технических 
средств оповещения

[bookmark: sub_501]4.1. При определении объемов накопления резервов технических средств оповещения учитываются объемы средств, накопленных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
[bookmark: sub_502]4.2. Объемы резервов технических средств оповещения включая мобильные и носимые, определяются, исходя из следующих расчетов:
[bookmark: sub_521]комплексы технических средств оповещения – 5% общего количества действующих технических средств оповещения на территории Ленинградского муниципального округа;
[bookmark: sub_522]мобильные и носимые технические средства оповещения – для каждого отдаленного, труднодоступного сельского населенного пункта, не имеющего автоматизированную систему оповещения, а также дополнительно к рассчитанному количеству плюс минимум 1 комплект оборудования оповещения населения в зоне предполагаемой чрезвычайной ситуации муниципального характера,
[bookmark: sub_523]номенклатура ЗИП (ЗИП-О, ЗИП-Г) для технических средств оповещения и их объемы накопления определяются проектными организациями, в ходе проектирования и строительства региональных, местных, систем оповещения населения, с учетом расчетов показателей надежности и устойчивости их в различных режимах функционирования, как в мирное, так и военное время.
[bookmark: sub_532]4.3. Резерв технических средств оповещения населения муниципальной автоматизированной системы оповещения населения определяется следующим образом:
[image: ], где
[image: ] – объем резервных технических средств оповещения населения МАСЦО;
[image: ] – объем комплектов запасных частей и принадлежностей МАСЦО.
[bookmark: sub_5321]4.4. Объем резервных технических средств оповещения населения МАСЦО используется для обеспечения максимального охвата населения, до которого доводятся сигналы оповещения и экстренной информации отдаленных, труднодоступных сельских поселений, неохваченных автоматизированными средствами систем оповещения и определяется следующим образом:
[image: ], где
[image: ] – стационарные резервные технические средства оповещения населения МАСЦО i-гo типа;
[image: ] – мобильные резервные технические средства оповещения населения МАСЦО j-гo типа;
[image: ] – носимые резервные технические средства оповещения населения МАСЦО k-го типа.
[bookmark: sub_5322]4.5. Объем комплектов запасных частей и принадлежностей МАСЦО определяется следующим образом:
[image: ], где
[image: ], [image: ] – объемы одиночных, групповых комплектов ЗИП соответственно, объемы накопления которых определяются проектными организациями, в ходе проектирования и строительства МАСЦО.
[bookmark: sub_5353]4.6. Количество (номенклатура и объем) мобильных и носимых резервных технических средств оповещения рассчитывается из расчета обеспечения гарантированного доведения сигналов оповещения и экстренной информации до всего населения, находящегося на территории Ленинградского муниципального округа.

[bookmark: sub_700]5. Порядок использования резервов технических средств оповещения

[bookmark: sub_702]5.1. При физическом выходе из строя оборудования оконечных средств оповещения, вызванного его утратой, повреждением или уничтожением в результате воздействия негативных факторов ЧС, данное оборудование оперативно должно быть замещено путем развертывания оборудования громкоговорящего оповещения из состава резерва, позволяющего обеспечить зону звукопокрытия на данной территории, не хуже, чем у вышедшего из строя оконечного средства. При отсутствии в резерве оборудования громкоговорящего оповещения необходимой мощности допускается применять несколько комплектов оборудования меньшей мощности, распределяя их по необходимой территории с целью 100% охвата территории, ранее покрываемой вышедшим из строя стационарным оконечным средством оповещения.
Развертываемое оборудование из состава резерва может быть смонтировано как на постоянной основе (в случае сохранения инфраструктуры, зданий и сооружений), так и на временной основе. Принимая во внимание возможную необходимость работы развертываемого оборудования в неблагоприятных условиях, обусловленных ЧС или его последствий, применяемое в качестве резерва оборудование громкоговорящего оповещения должно иметь встроенные источники бесперебойного электропитания и уличное климатическое исполнение.
[bookmark: sub_703]5.2. При возникновении неисправностей (аварий, отказов) на каналах связи, предназначенных для управления оконечными стационарными средствами оповещения, недоступными для управления по существующим каналам связи от пункта управления территориальной подсистемы Единой государственной система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), применяются модули универсального сопряжения из состава резерва с управлением по радиоканалу GSM от пункта управления. Данные модули могут быть подключены в качестве управляющих устройств к существующим оконечным стационарным средствам, с целью обеспечения их запуска по командам от пункта управления, полученным через радиоканал GSM в модуле сопряжения и транслированным в оконечное средство. 
При невозможности (трудоемкости) организации сопряжения существующих оконечных стационарных средств через модули сопряжения для передачи команд на запуск от пункта управления, допускается их замещение путем развертывания оборудования громкоговорящего оповещения из состава резерва, позволяющего обеспечить зону звукопокрытия на данной территории, не хуже чем у вышедшего из строя оконечного средства.
[bookmark: sub_704]5.3. При отсутствии сетевого электропитания на оконечных стационарных средствах оповещения, оконечные средства какое-то время будут продолжать функционирование на встроенных средствах бесперебойного электропитания (аккумуляторных батареях, при их наличии). Ситуация с пропаданием энергоснабжения, как правило, будет приводить и к выходу из строя каналов связи, обусловленному прекращением электроснабжения каналообразующего оборудования сетей операторов связи. В таком случае, принимая во внимание высокую вероятность отказа каналов связи, наиболее целесообразно использовать замещение нефункционирующего стационарного оборудования путем развертывания оборудования громкоговорящего оповещения (преимущественно – на автотранспорте и водном транспорте) из состава резерва, позволяющего обеспечить зону звукопокрытия на данной территории, не хуже, чем у вышедшего из строя оконечного средства. Ограниченно допускается (без возможности организации аварийного электропитания для электросирен типа С-40, С-28) применение вспомогательных источников резервного энергоснабжения (мобильных и стационарных дизельных и бензиновых генераторов), при условии возможности обеспечения энергоснабжения от них также и для каналообразующего оборудования сетей операторов связи. Вспомогательные источники в состав резерва технических средств оповещения не входят и должны планироваться в рамках прочих мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и проведения аварийно-спасательных работ.
[bookmark: sub_705]5.4. При невозможности управления оконечными средствами оповещения из состава стационарных средств из пункта управления, вызванными утратой, повреждением, уничтожением оборудования управляющего комплекса, пропаданием энергоснабжения или каналов связи, наиболее целесообразным является развертывание в пункте управления территориальной подсистемы РСЧС (или временном штабе ликвидации ЧС) мобильного автономного управляющего комплекса технических средств оповещения из состава резерва, с подключением его к сетям связи по радиоканалам GSM или каналам спутниковых сетей связи, а также (при наличии) – имеющимся проводным каналам связи. Электропитание мобильного автономного управляющего комплекса должно быть обеспечено штатным порядком, имеющимся в пункте управления (штабе) средствами.
[bookmark: sub_706]5.5. В случае отсутствия на территории, подверженной ЧС, оконечных средств оповещения из состава стационарных средств комплексов оповещения, необходимо организовать развертывание оборудования громкоговорящего оповещения из состава резерва, позволяющего обеспечить 100% зону звукопокрытия на территории, подверженной возникновению ЧС. При отсутствии в резерве оборудования громкоговорящего оповещения необходимой мощности допускается применять несколько комплектов оборудования меньшей мощности, распределяя их по необходимой территории с целью 100% охвата территории. 
5.6. В случае отсутствия возможности развертывания оборудования громкоговорящего оповещения по причине отсутствия необходимой инфраструктуры (площадок для размещения оборудования, электропитания, конструкций и сооружений для установки рупорных громкоговорителей), необходимо предусматривать возможность развертывания оборудования громкоговорящего оповещения на имеющемся или специально предназначенном автомобильном (водном транспорте) с обеспечением электропитания от бортовой сети транспортного средства. Таким образом, применяемое в качестве резерва оборудование громкоговорящего оповещения должно иметь возможность электропитания от бортовой сети транспортных средств.
5.7. Управление развернутым оборудованием из состава резерва необходимо осуществлять по радиоканалу GSM от существующего пункта управления или развернутого мобильного автономного управляющего комплекса технических средств оповещения из состава резерва.
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