Комплект светового оборудования концертного зала

Прибор полного вращения Stage Pro Light W1915ZA типа Wash (12 шт):

Источник основного света: 19 светодиодов мощность по 15 Вт, RGBW;
Источник дополнительного света: 30 светодиодов мощность по 0.2 Вт, RGB;                         
Угол раскрытия луча: 8-50 градусов;                      
Управление: DMX (14/25 каналов), Sound, Master/Slave;     
Диммер: 0-100% электронный;     
Строб: 0-25Hz;                               
Pan: 540 град 16 bit;                        
Tilt: 270 град 16 bit;                            
Питание: 90-240В 50-60Гц;         
Потребляемая мощность: 300Вт.
https://stage-pro.market/catalog/item/109-pribor-polnogo-vrascheniya-stage-pro-light-w1915za-

Прибор полного вращения STAGE PRO Light BSW100LED (8 шт):

Источник света: Светодиод 100Вт, Белый;
Световая температура 8500К;                                    
Диммер: 0-100% механический; 
Строб: 0-18Hz;                                  
Угол раскрытия луча: 2-20 градусов;                                
Колесо цветов: 10 фильтров;        
Колесо гобо: 17 статичных трафоретов, 8 вращющихся трафоретов;                         
Призма: 8-фосетная призма с фукцией вращения;                        
Управление: DMX (14/20 каналов);                                  
Питание: 100-240 В 50-60Гц;         
Потребляемая мощность: 152Вт; 
Вес: 12кг;                                           
https://stage-pro.market/catalog/item/67-pribor-polnogo-vrascheniya-svetodiodnyy-stage-pro-light-bsw-100w

Светодиодный прожектор STAGE PRO Light P1810RGBW-P (14шт):

Источник света: 18 светодиодов мощностью 10 ватт, RGBW, 60000-100000 часов работы;     
Угол раскрытиz луча: 25 градусов;                    
Управление: DMX (8 каналов), Sound, Master/Slave;
Материал корпуса: пластик;          
Питание: AC 90-240 В 50-60Гц;
Потребляемая мощность 180Вт; Вес: 2,5 кг;             
https://stage-pro.market/catalog/item/93-svetodiodnyy-prozhektor-stage-pro-light-p1810rgbw-p

Светодиодный прожектор STAGE PRO Light P1810ZCW (10шт):

Источник света: Tianxin LED 18 светодиодов мощностью 12 ватт
Цвета: Тёплый белый, холодный белый
протоколы: DMX-512/Sound-control/Auto-show/Master-Slave
количество каналов управления: 5/9
суммарная мощность, Вт: 200                               
https://stage-pro.market/catalog/item/71-svetodiodnyy-prozhektor-stage-pro-light-led-par--18kh10w-zoom-white

Пульт управления светом MA Lighting PC Command Wing, MA lighting pc fader wings

MA Lighting MA onPC Command Wing:
Пульт управления 2048 параметрами в режиме реального времени с grandMA onPC (максимально до 65536 параметров, используя в качестве резервного пульта в системе MA Network).

Возможность расширения до 4096 параметров.
Командная секция аналогична пультам GrandMA2.
2 моторизованных A/B-фейдера (100 мм).
1 колесо для регулировки уровня яркости.
Универсальный источник питания.
Подключение к компьютеру по USB с предустановленым ПО grandMA onPC,.
2 DMX-выход 5-pin.
2 PowerCON Вход/Выход.
1 порт USB.
1 XLR 3-pin (Звук).
1 D-Sub коннектор 25 контактов.

MA lighting pc fader wings:

 2048 HTP/LTP-параметров управления (4 физических DMX-выхода),
управление до 65536 параметрами при работе в качестве системы резервирования,
возможность аппаратного расширения до 4096 парметров управления,
секция воспроизведения как у grandMA2,
15 фэйдеров,
45 клавиш воспроизведения,
встроенный блок питания (90–240 В, 50–60 Гц)

Генератор тумана термический DJ Power DFZ-2100 (1шт):

Напряжение постоянное: 220-240В 50/60ГЦ
Предохранитель: 8А/250В
Мощность: 1200 Вт
Время нагревания:	50 сек.
Выпуск: 12000 кв. фт./мин.
Уровень потребления жидкости: 83мин/л
 Максимальное покрытие выпуска: 200 м2 (достигается за 5 минут)
DMX-512: √
Вместимость резервуара: 5л
Каналы DMX: 2
Расходные материалы: PRO-C или PRO-J
https://stage-pro.market/catalog/item/189-generator-tumana-termicheskiy-dj-power-dfz-2100