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Пояснительная записка

Основная цель программы: качественная подготовка, организация и проведение итоговой аттестации выпускников.
Задачи:
· мобилизация усилий всех субъектов образовательного процесса на выполнение программы;
· определение способности Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Нолинский политехнический техникум» давать качественное образование по профессии 15220 "Облицовщик- плиточник"
· укрепление связей между Кировским областным государственным профессиональным образовательным автономным учреждением «Нолинский политехнический техникум» и предприятиями, а также другими социальными партнерами;
· формирование и организация работы аттестационной комиссии;
· внесение изменений в учебные планы и программы, учебные материалы и технологии обучения;
· разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки выпускников на основе анализа результатов итоговой аттестации выпускников и рекомендаций аттестационной комиссии.
Итоговая аттестация является завершающей частью обучения обучающихся.
Цель проведения итоговой аттестации: определение соответствия уровня подготовки выпускников требованиям профессионального стандарта, готовности и способности решать профессиональные задачи с последующей выдачей Документа государственного образца об уровне образования и квалификации.
Задачи:
· определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современным требованием рынка труда, уточнение квалификационных требований конкретных работодателей;
· определение степени сформированности профессиональных компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда;
· приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, умения себя преподнести.
[bookmark: _Toc405277869]Итоговая аттестация выпускников, согласно положения КОГПОАУ НПТ, проводится аттестационной комиссией по адаптированной программе профессиональной подготовки по профессии 15220 "Облицовщик- плиточник".





1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ
[bookmark: _Toc404696767][bookmark: _Toc405277870]1.1. Область применения программы государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в соответствии с профессиональным стандартом по профессии 15220 «Облицовщик-плиточник» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение облицовочных работ плитками и плитами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК):
1. ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ
2. ПК 1.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей
3. ПК 1.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

















2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

[bookmark: _Toc404696771][bookmark: _Toc405277874]2.1. Вид проведения государственной итоговой аттестации:
Вид – выпускная квалификационная работа в форме выполнения выпускной практической квалификационной работы.
[bookmark: _Toc404696772][bookmark: _Toc405277875]2.2. Этапы, объем времени и сроки на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации выпускников
Согласно учебному плану адаптированной программе профессиональной подготовки по профессии 15220 "Облицовщик- плиточник" и годовому календарному графику учебного процесса устанавливаются следующие этапы, объем времени и сроки проведения государственной итоговой аттестации:
	№
	Этапы подготовки и проведения ГИА
	Сроки
проведения

	
	
	

	
	
	

	1.
	Выдача задания для выпускной практической квалификационной работы
	Декабрь 2027

	2.
	[bookmark: _GoBack]Выполнение практической квалификационной работы по профессии 15220 "Облицовщик- плиточник".
	
Июнь 2028

	
	
	

	
	
	



2.3. Организация работы аттестационной комиссии
2.3.1. Формирование состава аттестационной комиссии
2.3.2. Формирование состава аттестационной комиссии в соответствии с Положением «Об итоговой аттестации выпускников КОГПОАУ НПТ. Подбор кандидатуры председателя комиссии и согласование ее с департаментом образования.
2.3.3. Утверждение состава аттестационной комиссии приказом директора КОГПОАУ НПТ.
2.4. Основные функции аттестационной комиссии
· Основные функции аттестационной комиссии в соответствии с Положением «Об итоговой аттестации выпускников КОГПОАУ НПТ комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие требованиям профессионального стандарта по профессии 15220 "Облицовщик- плиточник"принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о получении образования;
· подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального обучения обучающихся по профессии 15220 "Облицовщик- плиточник".
2.4.1.Председатель аттестационной комиссии организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.


ЗАДАНИЕ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями, находящимися в мастерской.
Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной литературой.
Время выполнения задания –180 минут

1. Выполнить сортировку плитки.
2. Разметка основания, установка опорной рейки. Разметка основания. С помощью уровня проверить поверхность стен на наличие отклонений. Определить высоту и закрепить профиль на отметке (см. чертеж), строго горизонтально. 
3.  Приготовление клеевого состава.
4.  Облицовка поверхности плиткой способом «шов в шов».
Общая площадь облицовки –1000х1200 = 1,2 м2
5. Выполнить затирку швов.
Приложение №1
[image: http://design-keramika.ru/upload/files/sh81.jpg]


 (
Опорная рейка
)
Критерии оценивания
Оценка субъективная– не измеряемая («красиво», «эстетично»,
«вкусно», «профессионально» и т.п.) - субъективная оценка производится до
проведения процедуры оценки объективных критериев
Оценка объективная- измеряемая, должныбыть указаны точные параметры 
	№ п/п
	Критерии
	Количество баллов

	1
	Общий внешний вид работы  

	10

	
	Чистота плитки и рабочей зоны-нет клея, затирки и пыли
	3

	
	Все швы одинакового размера 
	4

	
	Качество выполнения затирки (не должно быть недозатертых, пропущенных пустот между плитками; остатков затирочной смеси вне границы межплиточных швов)
	3

	2
	Горизонтальность опорной рейки
Погрешность: 0мм=5 баллов 
1мм=4 балла
 2мм=3 балла 
3мм=2 балла 
4мм=1балла 
5 и более 5мм=0 баллов
	5

	3
	Горизонтальность уложенных рядов (поместить на крайние плитки уровень и регулировать, пока не будет достигнута ровная поверхность. Поместить маркировочный клин на один конец прямой кромки и добиться нужного показателя. Внимание: эта операция совершается не в середине).
	10

	
	1 линия (…ряд) 
Погрешность:
 0мм=5 баллов 
1мм=4 балла
 2мм=3 балла 
3мм=2 балла
 4мм=1балла 
5 и более 5мм=0 баллов
	5

	
	2 линия (…ряд) 
Погрешность: 
0мм=5 баллов 
1мм=4 балла 
2мм=3 балла 
3мм=2 балла 4
мм=1балла
 5 и более 5мм=0 баллов
	5

	4
	Вертикальность уложенных рядов (поместить на крайние плитки уровень и регулировать, пока не будет достигнута вертикаль. Поместить маркировочный клин на один конец прямой кромки и добиться нужного показателя. Внимание: эта операция совершается не в середине).
	10

	
	1 линия (…ряд) 
0мм=5 баллов
 1мм=4 балла 
2мм=3 балла
 3мм=2 балла 
4мм=1балла
 5 и более 5мм=0 баллов
	5

	
	2 линия (…ряд)
 0мм=5 баллов 
1мм=4 балла 
2мм=3 балла
 3мм=2 балла 
4мм=1балла 
5 и более 5мм=0 баллов
	5

	4
	Плоскость выполненной облицовки (при помощи алюминиевого правила или уровня, проверить выравнивание по всей длине при помощи маркировочного клина)
	10

	
	1 плоскость по горизонтали (…ряд) 
0мм=5 баллов
 1мм=4 балла
 2мм=3 балла
 3мм=2 балла 
4мм=1балла 
5 и более 5мм=0 баллов
	5

	
	1 плоскость по горизонтали (…ряд) 
0мм=5 баллов
 1мм=4 балла
 2мм=3 балла
 3мм=2 балла 
4мм=1балла 
5 и более 5мм=0 баллов
	5

	5
	Размеры облицованной плоскости (соответствие размерам эскиза конкурсного задания) 
0мм=5 баллов
 1мм=4 балла 
2мм=3 балла 
3мм=2 балла 
4мм=1балла 
5 и более 5мм=0 баллов
	10

	
	1 размер (по верхнему горизонтальному ряду)
	5

	
	2 размер (по нижнему горизонтальному ряду)
	5










Материально-техническое оснащение

	Наименование
	Кол-во на одного обучающегося  шт
	Для чего

	Клей плиточный 
	1 мешок 
	Для укладки плитки

	Саморезы 3,5х25
	6
	Для крепления профиля

	Специальные пластиковые разделители для плитки 
	пакет
	Для контроля швов

	Плитка облицовочная 200х300 мм 
	 25 шт
	Для облицовки поверхности

	Затирка для швов белая  
	1 пакет (1кг)
	Для затирки швов




	Наименование
	Кол-во на одного обучающегося  шт.
	Для чего

	Шпатель зубчатый 150 мм
	1
	Для разравнивания клея

	Шпатель металлический 100 мм
	1
	Для нанесения клея на поверхность

	Гладилка зубчатая 230х120 мм
	1
	Для нанесения и разравнивания клея на поверхности

	Тёрка резиновая
	1
	Для затирки поверхности

	Тёрка поролоновая
	1
	Для очистки плитки

	Аккумуляторный шуруповёрт
	1
	Для крепления профиля

	Миксер
	1
	Для смешивания смесей

	Ножницы по металлу
	1
	Для резки профиля

	Резиновый шпатель
	1
	Для заполнения швов затиркой

	Карандаш канцелярский или маркер
	1
	Для разметки поверхности

	Уровень строительный 1,2 м
	1
	Для выполнения контрольно-измерительных работ

	Уровень строительный 0,4
	1
	Для выполнения-контрольно-измерительных работ

	Рулетка - 3 м
	1
	Для выполнения замеров

	Металлическая линейка 30-50мм
	1
	Для выполнения замеров
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