Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Кубанец Тимашевского района

от 11.04.2022 № 28

ПОКАЗАТЕЛИ

размера вреда, исходное значение и постоянные коэффициенты

для определения размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения сельского поселения Кубанец Тимашевского района

Таблица № 1

РАЗМЕР  
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения сельского поселения Кубанец Тимашевского района, рассчитанным под осевую нагрузку 10 тонн, от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (процентов) | Размер вреда (рублей на 1 км, Р помi) |  |
| Свыше 2 до 3 | 9,95 |  |
| от 3 (включительно) до 4 | 10,10 |  |
| от 4 (включительно) до 5 | 10,29 |  |
| от 5 (включительно) до 6 | 10,54 |  |
| от 6 (включительно) до 7 | 10,84 |  |
| от 7 (включительно) до 8 | 11,19 |  |
| от 8 (включительно) до 9 | 11,58 |  |
| от 9 (включительно) до 10 | 12,03 |  |
| от 10 (включительно) до 11 | 12,52 |  |
| от 11 (включительно) до 12 | 13,06 |  |
| от 12 (включительно) до 13 | 13,65 |  |
| от 13 (включительно) до 14 | 14,29 |  |
| от 14 (включительно) до 15 | 14,97 |  |
| от 15 (включительно) до 16 | 15,70 |  |
| от 16 (включительно) до 17 | 16,47 |  |
| от 17 (включительно) до 18 | 17,29 |  |
| от 18 (включительно) до 19 | 18,16 |  |
| от 19 (включительно) до 20 | 19,07 |  |
| от 20 (включительно) до 21 | 20,02 |  |
| от 21 (включительно) до 22 | 21,02 |  |
| от 22 (включительно) до 23 | 22,07 |  |
| от 23 (включительно) до 24 | 23,16 |  |
| от 24 (включительно) до 25 | 24,29 |  |
| от 25 (включительно) до 26 | 25,47 |  |
| от 26 (включительно) до 27 | 26,70 |  |
| от 27 (включительно) до 28 | 27,97 |  |
| от 28 (включительно) до 29 | 29,28 |  |
| от 29 (включительно) до 30 | 30,63 |  |
| от 30 (включительно) до 31 | 32,03 |  |
| от 31 (включительно) до 32 | 33,47 |  |
| от 32 (включительно) до 33 | 34,96 |  |
| от 33 (включительно) до 34 | 36,49 |  |
| от 34 (включительно) до 35 | 38,06 |  |
| от 35 (включительно) до 36 | 39,68 |  |
| от 36 (включительно) до 37 | 41,34 |  |
| от 37 (включительно) до 38 | 43,04 |  |
| от 38 (включительно) до 39 | 44,78 |  |
| от 39 (включительно) до 40 | 46,57 |  |
| от 40 (включительно) до 41 | 48,40 |  |
| от 41 (включительно) до 42 | 50,27 |  |
| от 42 (включительно) до 43 | 52,19 |  |
| от 43 (включительно) до 44 | 54,15 |  |
| от 44 (включительно) до 45 | 56,15 |  |
| от 45 (включительно) до 46 | 58,19 |  |
| от 46 (включительно) до 47 | 60,27 |  |
| от 47 (включительно) до 48 | 62,40 |  |
| от 48 (включительно) до 49 | 64,57 |  |
| от 49 (включительно) до 50 | 66,78 |  |
| от 50 (включительно) до 51 | 69,03 |  |
| от 51 (включительно) до 52 | 71,32 |  |
| от 52 (включительно) до 53 | 73,66 |  |
| от 53 (включительно) до 54 | 76,04 |  |
| от 54 (включительно) до 55 | 78,46 |  |
| от 55 (включительно) до 56 | 80,92 |  |
| от 56 (включительно) до 57 | 83,42 |  |
| от 57 (включительно) до 58 | 85,97 |  |
| от 58 (включительно) до 59 | 88,55 |  |
| от 59 (включительно) до 60 | 91,18 |  |
| от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведённым в методике расчёта размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной [приложением](garantF1://73395159.11000) к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утверждённым [постановлением](garantF1://73395159.0) Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67 |  |

Таблица № 2

РАЗМЕР  
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения сельского поселения Кубанец Тимашевского района, рассчитанным под осевую нагрузку 11,5 тонн, от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (процентов) | Размер вреда (рублей на 1 км, Р помi) |  |
| Свыше 2 до 3 | 4,53 |  |
| от 3 (включительно) до 4 | 4,57 |  |
| от 4 (включительно) до 5 | 4,64 |  |
| от 5 (включительно) до 6 | 4,72 |  |
| от 6 (включительно) до 7 | 4,81 |  |
| от 7 (включительно) до 8 | 4,92 |  |
| от 8 (включительно) до 9 | 5,05 |  |
| от 9 (включительно) до 10 | 5,19 |  |
| от 10 (включительно) до 11 | 5,35 |  |
| от 11 (включительно) до 12 | 5,52 |  |
| от 12 (включительно) до 13 | 5,71 |  |
| от 13 (включительно) до 14 | 5,91 |  |
| от 14 (включительно) до 15 | 6,13 |  |
| от 15 (включительно) до 16 | 6,37 |  |
| от 16 (включительно) до 17 | 6,61 |  |
| от 17 (включительно) до 18 | 6,88 |  |
| от 18 (включительно) до 19 | 7,15 |  |
| от 19 (включительно) до 20 | 7,45 |  |
| от 20 (включительно) до 21 | 7,75 |  |
| от 21 (включительно) до 22 | 8,07 |  |
| от 22 (включительно) до 23 | 8,41 |  |
| от 23 (включительно) до 24 | 8,76 |  |
| от 24 (включительно) до 25 | 9,12 |  |
| от 25 (включительно) до 26 | 9,50 |  |
| от 26 (включительно) до 27 | 9,89 |  |
| от 27 (включительно) до 28 | 10,29 |  |
| от 28 (включительно) до 29 | 10,71 |  |
| от 29 (включительно) до 30 | 11,15 |  |
| от 30 (включительно) до 31 | 11,60 |  |
| от 31 (включительно) до 32 | 12,06 |  |
| от 32 (включительно) до 33 | 12,53 |  |
| от 33 (включительно) до 34 | 13,02 |  |
| от 34 (включительно) до 35 | 13,53 |  |
| от 35 (включительно) до 36 | 14,05 |  |
| от 36 (включительно) до 37 | 14,58 |  |
| от 37 (включительно) до 38 | 15,12 |  |
| от 38 (включительно) до 39 | 15,68 |  |
| от 39 (включительно) до 40 | 16,25 |  |
| от 40 (включительно) до 41 | 16,84 |  |
| от 41 (включительно) до 42 | 17,44 |  |
| от 42 (включительно) до 43 | 18,05 |  |
| от 43 (включительно) до 44 | 18,68 |  |
| от 44 (включительно) до 45 | 19,32 |  |
| от 45 (включительно) до 46 | 19,97 |  |
| от 46 (включительно) до 47 | 20,64 |  |
| от 47 (включительно) до 48 | 21,32 |  |
| от 48 (включительно) до 49 | 22,02 |  |
| от 49 (включительно) до 50 | 22,72 |  |
| от 50 (включительно) до 51 | 23,44 |  |
| от 51 (включительно) до 52 | 24,18 |  |
| от 52 (включительно) до 53 | 24,93 |  |
| от 53 (включительно) до 54 | 25,69 |  |
| от 54 (включительно) до 55 | 26,46 |  |
| от 55 (включительно) до 56 | 27,25 |  |
| от 56 (включительно) до 57 | 28,05 |  |
| от 57 (включительно) до 58 | 28,87 |  |
| от 58 (включительно) до 59 | 29,69 |  |
| от 59 (включительно) до 60 | 30,54 |  |
| от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведённым в методике расчёта размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной [приложением](garantF1://73395159.11000) к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утверждённым [постановлением](garantF1://73395159.0) Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67 |  |

Таблица № 3

РАЗМЕР  
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения сельского поселения Кубанец Тимашевского района, от превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства

|  |  |
| --- | --- |
| Превышение допустимой массы транспортного средства (процентов) | Размер вреда (рублей на 1 км, Р пм) |
| свыше 2 до 3 | 91,70 |
| от 3 (включительно) до 4 | 93,19 |
| от 4 (включительно) до 5 | 94,67 |
| от 5 (включительно) до 6 | 96,16 |
| от 6 (включительно) до 7 | 97,65 |
| от 7 (включительно) до 8 | 99,13 |
| от 8 (включительно) до 9 | 100,62 |
| от 9 (включительно) до 10 | 102,11 |
| от 10 (включительно) до 11 | 103,59 |
| от 11 (включительно) до 12 | 105,08 |
| от 12 (включительно) до 13 | 106,56 |
| от 13 (включительно) до 14 | 108,05 |
| от 14 (включительно) до 15 | 109,54 |
| от 15 (включительно) до 16 | 111,02 |
| от 16 (включительно) до 17 | 112,51 |
| от 17 (включительно) до 18 | 114,00 |
| от 18 (включительно) до 19 | 115,48 |
| от 19 (включительно) до 20 | 116,97 |
| от 20 (включительно) до 21 | 118,45 |
| от 21 (включительно) до 22 | 119,94 |
| от 22 (включительно) до 23 | 121,43 |
| от 23 (включительно) до 24 | 122,91 |
| от 24 (включительно) до 25 | 124,40 |
| от 25 (включительно) до 26 | 125,89 |
| от 26 (включительно) до 27 | 127,37 |
| от 27 (включительно) до 28 | 128,86 |
| от 28 (включительно) до 29 | 130,34 |
| от 29 (включительно) до 30 | 131,83 |
| от 30 (включительно) до 31 | 133,32 |
| от 31 (включительно) до 32 | 134,80 |
| от 32 (включительно) до 33 | 136,29 |
| от 33 (включительно) до 34 | 137,78 |
| от 34 (включительно) до 35 | 139,26 |
| от 35 (включительно) до 36 | 140,75 |
| от 36 (включительно) до 37 | 142,23 |
| от 37 (включительно) до 38 | 143,72 |
| от 38 (включительно) до 39 | 125,21 |
| от 39 (включительно) до 40 | 146,69 |
| от 40 (включительно) до 41 | 148,18 |
| от 41 (включительно) до 42 | 149,67 |
| от 42 (включительно) до 43 | 151,15 |
| от 43 (включительно) до 44 | 152,64 |
| от 44 (включительно) до 45 | 154,13 |
| от 45 (включительно) до 46 | 155,61 |
| от 46 (включительно) до 47 | 157,10 |
| от 47 (включительно) до 48 | 158,58 |
| от 48 (включительно) до 49 | 160,07 |
| от 49 (включительно) до 50 | 161,56 |
| от 50 (включительно) до 51 | 163,04 |
| от 51 (включительно) до 52 | 164,53 |
| от 52 (включительно) до 53 | 166,02 |
| от 53 (включительно) до 54 | 167,50 |
| от 54 (включительно) до 55 | 168,99 |
| от 55 (включительно) до 56 | 170,47 |
| от 56 (включительно) до 57 | 171,96 |
| от 57 (включительно) до 58 | 173,45 |
| от 58 (включительно) до 59 | 174,93 |
| от 59 (включительно) до 60 | 176,42 |
| от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведённым в методике расчёта размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67 |

Таблица № 4

ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОСТОЯННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  
для определения размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения сельского поселения Кубанец Тимашевского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги (т) | Р исх. ось (руб./1 км) | Постоянные коэффициенты | |
| a | b |
| 6 | 85 | 7,3 | 0,27 |
| 10 | 18,4 | 37,7 | 2,4 |
| 11,5 | 8,4 | 39,5 | 2,7 |

Глава сельского поселения Кубанец

Тимашевского района Н.А. Дема