Приложение № 1 к Контракту

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ:**

**«Благоустройство территории парка хутора Незаймановского с возведением детской площадки "Радуга"»**

Выполняемые работы должны производиться в соответствии с ведомостью объемов работ. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

1.​ Материалы и оборудование должны быть сертифицированы, соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПиН РФ, пожарной безопасности в случае, если к таким материалам предъявляются такие требования в соответствии с законодательством РФ (иметь сертификаты пожарной безопасности, сертификаты качества, технические паспорта и т.д.). Ответственность за соответствие используемых материалов требованиям законодательства несет подрядчик.

При выполнении работ должны применяться современные строительные материалы. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации. При использовании иностранных материалов все документы на такие материалы должны быть переведены на русский язык.

Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость работ и предоставляются подрядчиком.

2. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

4. В случае повреждения готовых конструкций и (или) оборудования, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.

5. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

6.​ Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями.

Требования к качеству работ:

7.​ Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП, СП, СанПиН и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

8.​ Контроль качества должен осуществляться в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства», Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468.

9.​ При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

10.​ При производстве работ подрядчик обязан руководствоваться требованиями ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации.»; ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудования и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний»; ГОСТ Р 53102-2008 «Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения»;123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.02.2003 г. и главы СНиП «Техника безопасности в строительстве», «Правила пожарной безопасности". Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

11.​ Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

12.​ Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ по Контракту.

13. Перед выполнением работ, Подрядчик обязан получить у ресурсснабжающих организаций Технические условия на подключение строительной площадки к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и др.

14. Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы: срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по Контракту должен составлять не менее 36 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по Контракту.

Требования к выполнению работ, поставкам необходимых для выполнения работ материалов

Оборудование, изделия и материалы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям технического задания, государственным стандартам или техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество.

Качество поставляемой продукции должно соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы технических условий, установленных для данного вида продукции, в том числе соответствовать требованиям ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок", ГОСТ Р 55677-2013, «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», ГОСТ Р 55678-2013, «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего оборудования».

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ. Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, не бывшими в использовании, не из ремонта.

Материалы и оборудование по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры материалов и оборудования, предусмотренных настоящим техническим заданием.

Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в сроки, установленные Контрактом.

Подрядчик должен обеспечить на объектах наличие необходимого количества, квалифицированного инженерно–технического персонала и рабочих требуемых специальностей, достаточного для выполнения всех видов и объемов производимых работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

Подрядчик, в случае замены номенклатуры материалов и оборудования, указанной в ПСД, обязан письменно, с указанием причин замены, уведомить Заказчика и получить его одобрение на их применение и использование.

При проведении работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика.

Требования к малым архитектурным формам

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Функциональные, технические и качественные характеристики товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям заказчика и (или) эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала)** |
| 1 | Игровой комплекс «Морячок» | Длина: 6570 (± 10мм)  Ширина: 5910 (± 10мм)  Высота: 4220 (± 10мм) |
|  | https://mu-dvor.ru/assets/images/products/975/185x185/dik-1704.jpg  Эскиз №1 | Внешний вид должен соответствовать эскизу №1. Материалы: влагостойкая фанера, металл. Экологически чистое, антикоррозийное порошковое окрашивание.  Цвет: синий, желтый, красный.  Крепежные элементы должны быть оцинкованы.  Все выступающие резьбовые соединения должны быть закрыты пластиковыми заглушками. |
| 2 | Игровой комплекс «Ханская крепость» | Длина: 6850 (± 10мм)  Ширина: 8500 (± 10мм)  Высота: 5900 (± 10мм) |
|  | https://mu-dvor.ru/assets/images/products/2275/185x185/287160485-w640-h640-interatletika-igrovoj-kompleks.jpg  Эскиз №2 | Внешний вид должен соответствовать эскизу №2.  Игровой комплекс должен состоять из четырех башен с размером полов не менее 800х800 мм соединенных тремя различными переходами, безопасными лестницами с перилами высотой не менее 700 мм, горки, разного рода высоты и вариантов исполнения для различных возрастных категорий, два тоннеля из поликарбоната, опоры, лазы, рукоход - из металла Компактное и удобное расположение элементов игрового комплекса.  Материалы: влагостойкая фанера, металл, брус.  Цвет: синий, желтый, коричневый, зеленый. |
| 3 | Качели с подвесом | Длина: 1200 (± 10мм)  Ширина: 3600 (± 10мм)  Высота: 2000 (± 10мм) |
|  | https://mu-dvor.ru/assets/images/products/1516/kachel-dvojnaya.png  Эскиз №3 | Внешний вид должен соответствовать эскизу №3.  Материалы: дерево, металл. Окрашено полиуретановой высококачественной краской.  Цвет: желтый, зеленый. |
| 4 | Игровое оборудование «Тарантас» | Длина: 1405 (± 10мм)  Ширина: 625 (± 10мм)  Высота: 85 (± 10мм) |
|  | https://mu-dvor.ru/assets/images/products/1965/185x185/19.jpg  Эскиз №4 | Внешний вид должен соответствовать эскизу №4.  Материалы: металл, влагостойкая фанера.  Цвет: синий, желтый, красный, черный.  Все имеющиеся металлические детали должны быть покрыты экологически чистой, антикоррозийной порошковой полиэфирной краской. |
| 5 | Игровая форма «Грузовичок» | Длина: 2100 (± 10мм)  Ширина: 2100 (± 10мм)  Высота: 1800 (± 10мм) |
|  | https://mu-dvor.ru/assets/images/products/651/185x185/16be1a561c7aefb22dcddcca18edd099.jpg  Эскиз №5 | Внешний вид должен соответствовать эскизу №5.  Материалы: металл, водостойкая фанера.  Цвет: синий, розовый, желтый.  Кромки фанеры закруглены, отфрезерованы и шлифованы. Для покрытия изделий из фанеры используется водно-дисперсионная акриловая краска, создающая высококачественное атмосферостойкое и износостойкое покрытие. Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание. |
| 6 | Игровое оборудование «Лабиринт» | Длина: 3000 (± 10мм)  Ширина: 580 (± 10мм)  Высота: 2050 (± 10мм)  Высота ската: 1300 (± 10мм) |
|  | https://mu-dvor.ru/assets/images/products/1973/185x185/28.jpg  Эскиз №6 | Внешний вид должен соответствовать эскизу №6.  Материалы: металл, фанера. Экологически чистое, антикоррозийное порошковое окрашивание  Цвет: зеленый, красный, желтый. |
| 7 | Игровое оборудование Катерок | Длина: 2875 (± 10мм)  Ширина: 1100 (± 10мм)  Высота: 1960 (± 10мм) |
|  | https://mu-dvor.ru/assets/images/products/1994/185x185/io-52.44.jpg  Эскиз №7 | Внешний вид должен соответствовать эскизу №7.  Материалы: металл, фанера. Экологически чистое, антикоррозийное порошковое окрашивание.  Цвет: зеленый, красный, серый, желтый, фиолетовый.   Все выступающие резьбовые соединения должны быть закрыты пластиковыми заглушками. |