**Технические характеристики зрительного зала Афипского Дома культуры**

**МБУК “Афипская ЦКС” на 412 мест**

**Аккустика:**   
ELECTRO VOICE ELX 112P - 2шт   
Мощность RMS - Общая: 1000 Вт   
  
ELECTRO-VOICE ELX118P - 2шт   
Мощность RMS - Общая: 700 Вт   
  
MS-MAX N15A-2шт   
Номинальная мощность, Вт.: 400   
  
JBL EON518S-2шт   
Назначение: сабвуфер   
Количество полос: 1   
Мощность: 500 Вт продолжительная, 1000 Вт пиковая   
Сумарная мощность комплекта 5000 вт   
  
**Мониторы:**   
PROEL V12A-2шт   
Тип: 2-полосная активная АС   
Мощность: RMS/Peak: 300 Вт/600 Вт   
SPL max: 124 дБ   
Сумарная мощность 600вт   
  
Микшерный пульт peavey pv 20:   
USB порт для соединения с компьютером   
Совместим с Windows XP, Me, 2000   
Встроенный блок эффектов   
16 микрофонных входов   
2 стерео входа на 1/4" "джеках" и RCA   
3-х полосный эквалайзер на каждом канале   
Индикаторы входного сигнала, перегрузки и мьюта на всех каналах   
Два пре-фейдерный посыла на монитор   
Один пост-фейдерный посыл на эффекты   
Выход Control Room   
Фантомное питание 48 В   
60 мм фейдеры   
Стерео выход на балансных 1/4" "джеках" и XLR   
  
**Микрофоны:**   
Electro-Voice R300-HD -2шт   
Sennheiser EW 100-935 G3-B-X -2шт   
Sennheiser SENNHEISER XSW 35-A -1шт   
SHURE PG288/PG58 -4шт

**Световая аппаратура:**

Без управления:   
«Laser Show System» - 1 шт.   
«Hypnotic RGB» - 1шт.   
«Led par light» – 2шт.   
«Micro Led-S2» - 1шт.   
«Led Blade EuroDJтм» - 1шт. 

**Светодиодный экран:**

Высота 4 метра, длина 8 метров, состоит из 3х частей. Центр 4х3, общий 16х9, шаг пикселя 0,4 мм, RGB. Система управления экраном «Onbon OVP-M3 VIDEO PROCESSOR»

С управлением:   
Светодиодные головы «Ross Mobil Led Spot 60» - 4шт.   
Управление с компьютера на базе Windows 7 c программы «sl2006»  
Основной свет: Управления с Пульта управления «Elation Operator 192»

