**ПАСПОРТ**

**Общественное здание**

**1. Информация об объекте**

Наименование: **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шевченковский культурно- досуговый центр" Шевченковского сельского поселения**

Тип объекта: **Дома культуры**

Место нахождения (адрес): **Краснодарский край, Крыловский р-н, с. Шевченковское, ул. Степная, 2б**

Форма собственности объекта: **Муниципальная**

 (федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шевченковский КДЦ"**

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом: **Право оперативного управления**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: **2338010813**

Телефон: **8(86161) 33-2-86**

Количество этажей здания: **2**, этаж расположения объекта: **1**

Комментарий: **Объект доступен с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. Необходимо обеспечить доступность объекта в соответствии с действующими требованиями свода правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».**

Плановая дата обследования: **02.2018**

Фактическая дата обследования: **13.02.2018**

Организация: **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шевченковский культурно- досуговый центр" (Шевченковский КДЦ)**

Должность лица: **Директор**

ФИО: **Шерстобитов С.В.**

2. **Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов[[1]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные зоны /элементы объекта | Категории инвалидов[[2]](#footnote-3) | Значение | Нормативныетребования | Соответствует / несоответствует | Примечания1 /Замечания по несоответствию |
| **Участки и территории** |  |
| **Вход на территорию** |  |  |  |  |  |
| Высота порога или перепад у калитки |  К, О, С | не более 1,4 - 1,5 см. | п. 4.1.8; 5.1.4  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К | не менее 0,9 м | п. 4.1.7; 5.1.4  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Лестница на входе на территорию** |  |  |  |  |  |
| Высота подъема ступеней |  О, С | 12 - 15 см. | п. 4.1.12  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Ширина ступеней |  О, С | 35 - 40 см. | п. 4.1.12 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Единообразная геометрия ступеней |  О, С | наличие | п. 4.1.12 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. |  О, С | наличие | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. | С | наличие | п. 4.1.12 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Контрастная окраска краевых ступеней | С | наличие | п. 4.1.12 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию** |  |  |  |  |  |
| Длина марша пандуса | К | не более 9,0 м | п. 4.1.14 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | п. 4.1.14 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 Х 1,5 м. | п. 4.1.15 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) |  К, О | наличие | п. 4.1.15 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Поручни пандуса (на высоте) | К | 0,7 м. | п. 4.1.15 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Поручни пандуса (на высоте) | О | 0,9 м. | п. 4.1.15 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | п. 4.1.15 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Автостоянка** |  |  |  |  |  |
| Количество мест для транспорта инвалидов |  К, О, С, Г | не менее 10% (но не менее 1) | п. 4.2.1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м. | К | 5% | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание |  К, О | не более 50 м. | п. 4.2.2 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки) |  К, О, С, Г | наличие | п. 4.2.1; рис. Д.6 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.)) |  К, О, С, Г | наличие | п. 4.2.1; рис. Д.6 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина) | К | не менее 1,0 м | рис. Д.5 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон) | К | не более 10% | п. 4.1.8 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда) | К | не более 1,5 см. | п. 4.1.8 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Путь к входу в здание** |  |  |  |  |  |
| Указатели направления движения | К | наличие | п. 4.1.3 | Отсутствие  | требуется |
| Ширина пути движения | К | не менее 1,2 м. | п. 4.1.7 | Соответствует |  |
| Продольный уклон пути движения | К | не более 5% | п. 4.1.7 | Не соответствует | требуется ремонт асфальтового покрытия путей движения |
| Высота бордюра по краям пешеходного пути | С | не менее 5,0 см. | п. 4.1.8 | Соответствует |  |
| **Открытая лестница** |  |  |  |  |  |
| Высота подъема ступеней |  О, С | 12 - 15 см. | п. 4.1.12 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Ширина ступеней |  О, С | 35 - 40 см. | п. 4.1.12 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Единообразная геометрия ступеней |  О, С | наличие | п. 4.1.12 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. |  О, С | наличие | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. | С | наличие | п. 4.1.12 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Контрастная окраска краевых ступеней | С | наличие | п. 4.1.12 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Пандус, дублирующий открытую лестницу** |  |  |  |  |  |
| Длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. | п. 4.1.14 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | п. 4.1.14 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 Х 1,5 м. | п. 4.1.15 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) |  К, О | наличие | п. 4.1.15 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Поручни пандуса (на высоте) | К | 0,7 м. | п. 4.1.15 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Поручни пандуса (на высоте) | О | 0,9 м. | п. 4.1.15 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | п. 4.1.15 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Вход** |  |
| **Лестница на входе наружная** |  |  |  |  |  |
| Поручни по обеим сторонам  |  О, С | наличие | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Отсутствие | требуется |
| Поручни на высоте |  О, С | 90 см. | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Не соответствует |  |
| Высота подъема ступеней |  О, С | 12 - 15 см. | п. 4.1.12  | Соответствует | требуется ремонт ступеней |
| Ширина ступеней |  О, С | 35 - 40 см. | п. 4.1.12 | Соответствует |  |
| Единообразная геометрия ступеней |  О, С | наличие | п. 4.1.12 | Отсутствие | требуется ремонт ступеней |
| **Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе** |  |  |  |  |  |
| Длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. | п. 4.1.14 | Соответствует |  |
| Уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | п. 4.1.14 | Наличие |  |
| Cвободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 Х 1,5 м. | п. 4.1.15 | Соответствует |  |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) |  К, О | наличие | п. 4.1.15 | Наличие |  |
| Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине) |  К, О | наличие | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) | Наличие |  |
| Поручни пандуса (на высоте) | О | 0,9 м. | п. 4.1.15 | Соответствует |  |
| Поручни пандуса (на высоте) | К | 0,7 м. | п. 4.1.15 | Соответствует |  |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | п. 4.1.15 | Соответствует |  |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К | наличие | п. 4.1.14; п. 5.2.13 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Входная площадка** |  |  |  |  |  |
| Размер входной площадки (при открывании двери наружу) | К | не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м. | п. 5.1.3 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса) | К | не менее 2,2 х 2,2 м. | п. 5.1.3 | Соответствует |  |
| Нескользкое покрытие |  К, О, С | наличие | п. 5.1.3 | Наличие |  |
| **Дверь входная наружная** |  |  |  |  |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | п. 5.1.4 | Не соответствует |  |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | Соответствует |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей  | С | наличие | п. 5.1.5 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | полотно двери не прозрачно. |
| **Тамбур (глубина х ширина)** |  |  |  |  |  |
| Тамбур (глубина х ширина) | К | не менее 1,5 х 1,5 м. | п. 5.1.7; рис. Д. 10 | Соответствует |  |
| **Дверь входная внутренняя** |  |  |  |  |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | п. 5.1.4 | Соответствует |  |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | Соответствует |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей  | С | наличие | п. 5.1.5 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | двери нет, имеется дверной проем |
| **Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)** |  |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.  | К | не менее 1,5 м. | п. 5.2.1 | Соответствует |  |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | не менее 1,2 м. | п. 5.2.1 | Соответствует |  |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м. | п. 5.2.4 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Высота порогов или перепад высот | К | не более 1,4 см. | п. 5.2.4 | Соответствует |  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах) | С | не более 10 см. | п. 5.2.7 | Соответствует |  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре) | С | не более 30 см. | п. 5.2.7 | Соответствует |  |
| **Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)** |  |  |  |  |  |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью |  О, С | наличие | п. 5.2.9 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Поручни с двух сторон лестницы |  О, С | наличие | п. 5.2.15 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Поручни на высоте |  О, С | 90 см. | п. 5.2.15 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием |  О, С | не менее 30 см. | п. 5.2.10 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц | С | наличие | п. 5.2.16 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу | С | наличие | п. 5.2.10 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними | С | наличие | п. 5.2.12 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)** |  |  |  |  |  |
| Высота одного подъема |  К, О | не более 0,8 м. | п. 5.2.13 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Уклон (отношение высота / длина) |  К, О | не более 1/20 (5%) | п. 5.2.13 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Уклон при перепаде высот 20 см. и менее |  К, О | не более 1/10 (10%) | п. 5.2.13 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м. | п. 5.2.13 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса  |  К, О | наличие | п. 5.2.15 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте) | К | 0,7 м. | п. 5.2.15 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте) | О | 0,9 м. | п. 5.2.15 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | п. 5.2.15 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием) |  К, О, С | не менее 30 см. | п. 5.2.15 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты) | С | наличие | п. 5.2.14 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м. |  К, О | наличие | п. 5.2.13 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)** |  |  |  |  |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | п. 5.1.4 | Не соответствует |  |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | Не соответствует |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей  | С | наличие | п. 5.1.5 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | полотно двери не прозрачное |
| **Лифт пассажирский к зоне оказания услуги** |  |  |  |  |  |
| Габариты кабины (глубина х ширина)  | К | не менее 1,5 х 1,7 м. | п. 5.2.18 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Ширина дверного проема кабины (в свету) | К | не менее 0,95 м. | п. 5.2.18 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Тактильные средства информации на кнопках управления лифта | С | наличие | п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта | С | наличие | п. 5.2.20 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см. | С | наличие | п. 5.2.20 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Зона оказания услуги** |  |
| **Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.** |  |  |  |  |  |
| Количество мест для инвалидов-колясочников | К | не менее 1% | п. 7.1.7 | Соответствует |  |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку) | К | 0,55 х 0,85 м. | п. 7.1.7 | Соответствует |  |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади) | К | 1,25 х 0,85 м. | п. 7.1.7 | Соответствует |  |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п. | К | не более 0,85 м. | п. 7.1.9 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | К | не менее 1,0 м. | п. 7.1.9 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Предприятия торговли** |  |  |  |  |  |
| Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п. | К | не более 0,85 м. | п. 7.4.1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Глубина полок | К | не более 0,5 м. | п. 7.4.1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Количество доступных расчетно-кассовых постов | К | не менее 1 | п. 7.4.2 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых постов | К | не менее 1,1 м. | п. 7.4.2 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Предприятия питания** |  |  |  |  |  |
| Ширина проходов | К | не менее 0,9 м. | п. 7.4.7 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м. | К | не менее 1 | п. 7.4.7 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м. | К | наличие | п. 7.4.7 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.** |  |  |  |  |  |
| Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш) | К | не менее 0,85 х 1,0 | п. 7.1.9 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Количество номеров для инвалидов |  К, О, С, Г | 5% | п. 6.3.1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Входная дверь в номер (ширина проема двери) | К | не менее 0,9 м. | п. 6.3.2; 6.1.8 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Входная дверь в номер (высота порога) | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Свободное пространство в номере | К | диаметр не менее 1,4 м. | п. 6.3.1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Туалет в номере (на этаже)( ширина дверного проема) | К | не менее 0,8 м. | п. 6.3.2; 6.1.8 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Туалет в номере (на этаже) (высота порога) | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Туалет в номере (на этаже) (пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом) | К | не менее 0,75 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Туалет в номере (на этаже) (пространство для разворота кресла-коляски)  | К | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Туалет в номере (на этаже) (откидные опорные поручни, штанги) |  К, О | наличие | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Обслуживание в кабинете** |  |  |  |  |  |
| Ширина проема двери | К | не менее 0,9 м. | п. 6.3.2; 6.1.8 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Высота порога | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Ширина прохода | К | не менее 1,2 м. | п. 5.2.2 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Стол с высотой рабочей поверхности | К | не более 0,85 м. | п. 7.1.9 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Ширина и высота проема стола для ног | К | не менее 0,75 х 0,49 м. | п. 7.1.9 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Пространство для разворота кресла-коляски  | К | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.2.2 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Санитарно-гигиеническое помещение**  |  |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества | К | 7% (но не менее 1) | п. 5.3.2 | отсутствует | требуется |
| Знак доступности кабины для инвалидов | К | наличие | п. 5.3.6 | отсутствует | требуется |
| Размер кабины (ширина x глубина) | К | не менее 1,65 х 1,8 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | отсутствует | требуется |
| Ширина двери кабины | К | не менее 0,9 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | отсутствует | требуется |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | не менее 0,75 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | отсутствует | требуется |
| Пространство для разворота кресла-коляски  | К | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | отсутствует | требуется |
| Откидные опорные поручни, штанги |  К, О | наличие | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | отсутствует | требуется |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | К | наличие | п. 5.3.6 | отсутствует | требуется |
| **Средства информации** |  |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения |  К, С, Г, У | наличие | п. 5.5.1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками |  К, С, Г, У | наличие | п. 5.5.8 | Отсутствие | требуется |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте  |  Г, У, К, С | от 1,5 до 4,5 м. | п. 5.5.4; 5.5.6 | Соответствует |  |
| Речевые информаторы |  С, У | наличие | п. 5.5.3; 5.5.4 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | непосредственное общение персонала "Шевченковский КДЦ" посетителями. |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации |  Г, У | наличие | п. 5.5.3; 5.5.4 | Наличие |  |

**3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование функциональных зон объекта |

|  |
| --- |
| Степень доступности(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |

 |
| К | О | С | Г |
| Участки и территории | +\* | # | + | # |
| Вход | +\* | +\* | +\* | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | +\* | # | + | # |
| Зона оказания услуги | + | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение  | +\* | +\* | # | # |
| Средства информации | +\* | # | +\* | +\* |

**\*Приняты и согласованы с Крыловской РО ВОИ меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов**

**4. Заключение о доступности объекта для инвалидов**(нужное отметить знаком «Х»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | СтепеньДоступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |
| К | О | С | Г |
| Объект доступен | X\* | X\* | X\* | X\* | X\* |
| Объект недоступен |  |  |  |  |  |

**\*Приняты и согласованы с Крыловской РО ВОИ меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов**

**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
| Участки и территории | установить указатели направления движения для инвалидов |
| обустроить продольным уклоном пути движения ко входу не более 5% (требуется ремонт асфальтового покрытия путей движения) |
| лестницу на входе наружную обустроить с обеих сторон поручнями на высоте 90 см.  |
| обеспечить единообразную геометрию ступеней (требуется ремонт ступеней)  |
| обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м.  |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | обустроить входную дверь в зону оказания услуги с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.  |
| устранить порог входной двери в зону оказания услуги, превышающий 1,4 см.  |
| обозначить пути движения к зоне оказания услуги (зрительный зал) тактильными напольными направляющими |
| Зона оказания услуги | соответствует |
| Санитарно-гигиеническое помещение  | оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных, установить знаки доступности кабин для инвалидов, |
| обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м., с шириной двери не менее 0,9 м. |
| в санитарно-гигиеническом помещении обеспечить:- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;- пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.установить опорные поручни, штанги, систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом |
| Средства информации | установить в зальном помещении указатели направления движения |
| установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками (по шрифту Брайля) |

«13» февраля 2018 года

Специалист 1 категории отдела по вопросам мер социальной поддержки и

социального облуживания отдельных категорий и групп населения

УСЗН в Крыловском районе Л.И. Рунец

1. Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» [↑](#footnote-ref-2)
2. К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху. [↑](#footnote-ref-3)