Описание собственного источника водоснабжения

Водоснабжение местное (колодец). Питьевой режим организован за счет 2-х питьевых фонтанчиков с ограничительным кольцом. Высота установки умывальных раковин с учетом росто-возрастных параметров детей – 82 см.

Горячим водоснабжением от электронагревателей накопительных 50 л. обеспечены раковины для мытья рук.