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Современные системы фильтрации воды
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Оставить воду без внимания в сегодняшних реалиях было бы недопустимой халатностью. Очень много процессов дома и на производстве с ней связаны, чтобы так к ней относиться. Потому рынок очистки и умягчения не стоит на месте, а усиленно развивается. И современные системы фильтрации воды, применяемые в быту лишнее тому подтверждение.

 

Этапы фильтрации, нуждающиеся в модернизации

 

Прогресс идет вперед. И как локомотив тянет за собой все отрасли. Не обошли вниманием и очистные предприятия. Согласно запросам потребителей, разработчики стремятся создать усовершенствованные очистные приборы, которые в состоянии и большее количество примесей устранять, и заботиться о таких установках можно все меньше.

Системы фильтрации воды, например, Atoll или Гейзер, призваны убрать из воды все вредные примеси. Не важно, будет это только соли жесткости, или будет это целый набор бактерий, солей и камушков. Системный подход для любой области хорош тем, что при необходимости систему можно доукомплектовать или разукомплектовать. Любые очистители воды для домов из нее должны уметь очищать самостоятельно.

В единую систему фильтрации могут входить этапы, расписанные ниже.
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Представить на сегодня воду неочищенную для применения невозможно. Кстати, нужно сказать, что и слить водные отходы без доочистки так же сегодня нельзя. Экологические вопросы поднимаются все чаще, и сливать сильно соленые отходы в атмосферу не получится. Можно попасть на большие штрафы.

Что касается эксплуатации водопроводных систем в городе, то системы фильтрации воды более всего будут эксплуатировать на центральных очистных комплексах. Второй главный потребитель весь комплекс предприятий, занимающийся очисткой сточных вод. Кстати современная фильтрационная система по обработке стоков будет отличаться от систем для обработки первичной воды. И связано это как с глубокой загрязненностью стоков, так и с трудностью обработки такой воды.

Нюанс очистки стоков состоит в том, что придется все соли преобразовывать, чтобы они поменяли форму, и их легче было отфильтровать и утилизировать в сухом виде. Должно пройти хлопьеобразование, и тогда отфильтровать осадок будет проще, а вода для утилизации выйдет более чистой и безопасной.

Современные системы фильтрации конструктивно могут быть выполнены как в одну ступень очищения (характерно для доведения воды до питьевого качества при обработке водопроводной воды), так и в несколько, при полном цикле очистки. Одноступенчатые системы могут работать и на исключительное осветление и осаждение в тех отраслях, где скоростной очистки не требуется.

 

Классификация систем фильтрации воды для дома и квартиры

 

Самыми современными можно назвать многоступенчатые системы. Модернизацию им обеспечивают фильтры тонкой очистки, как системы последних разработок в данном направлении. Любые установки для дома и квартиры с двумя ступенями и больше, призванные гарантировать питьевую воду при различных входящих показателях можно назвать модернизированными. Исследования в сфере очищения продолжаются, много опытов проводится над влиянием кремния на очистку, возможно в скором будущем будет новый очиститель, работающий на влиянии кремния. Но пока последним изобретением стали нанофильтры с диффузионной очисткой от примесей.

Методов очищения воды в доме на сегодня достаточно. Есть и старые, но проверенные, как катионная смола, а есть и совсем новые, как бактериологическая очистка. Очистить сточные воды, как самые опасные и грязные сегодня помогут такие прогрессивные технологии, как:

· Биочистка;

· Флотация

При биологическом очищении главной движущей силой являются бактерии. Как в кефире есть полезные бактерии, так и в воде. И их можно заставить работать на благо человека, ведь они питаются как раз такими загрязнениями, а под воздействием солнечных лучей эти бактерии еще и размножаются. Такие системы водоподготовки для частных домов лучше всего себя покажут в домашних условиях для поддержания в чистоте небольшого водоема на территории загородного дома.

Что же касается системы канализации города, то там из систем фильтрации воды можно выделить флотацию. Она помогает двенадцать раз прогнать стоки для их очищения. Причем для запуска и ее работы достаточно всего одного насоса. О качестве флотационных установок говорит тот факт, что нефтяные продукты из воды такая система убирает на все сто процентов.

Пример лучше всего приводить на сточных водах, т.к. здесь очистка гораздо сложнее, и прогрессивные технологии эту сферу будут задевать быстрее. Хорошая система фильтрации воды для дома и квартиры в обязательном порядке должна состоять из нескольких принципов очищения, которые сотрудничают друг с другом и способны работать в плотной связке. Для таких систем есть даже специальное обозначение КОС.

Работа со стоками осложняется еще и тем, что кроме стандартных загрязнений там еще могут присутствовать различные мазуто и маслообразующие примеси, трудно выводимые. Вот тут время современных технологий и приходит. Убрать из воды мазут не так просто. Поэтому массово применяют мазуто и жиро уловители.

И несколько слов об ультрафильтрации, как одной из самых прогрессивных технологий очищения. Любая мембранная технология основана на тонкой очистке. Здесь устраняется все то, что не смогли убрать предыдущие этапы. Это самые мелкие примеси, не доступные человеческому глазу. Если говорить о размерах, то если примесь больше молекулы воды, то именно ее мембрана и задержит. Поэтому она в состоянии устранять почти всю органику и даже бактерии. Но в отношении умягчения, это не идеальный вариант.

В будущем, возможно, появятся еще какие-то прогрессивные методы очищения, а пока потребитель работает с таким комплексом и старых и новых вариантов очисток и умягчения. И следует сказать, достаточно эффективно это делает.

