В целях обеспечения технической безопасности в ДОУ в установленное время проводятся:
•	периодические осмотры помещений;
•	контроль технического состояния конструкций здания и систем жизнеобеспечения (водопровода и канализации, вентиляции воздуха, водяного отопления, электрических сетей и т.п.);
•	осмотры территории, ограждения, входных ворот и калиток;
•	проверка состояния наружного освещения;
•	проверка функционирования охранных систем.

Электробезопасность - система организационно-технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. Правила электробезопасности регламентируются правовыми и техническими документами, нормативно-технической базой. Знание основ электробезопасности обязательно для персонала, обслуживающего электрооборудование.
Основными мероприятиями, направленными на обеспечение электробезопасности в ДОУ являются:
•	профилактические осмотры и планово-предупредительный ремонт электрооборудования и электросетей;
•	периодическая проверка сопротивления изоляции и заземления оборудования;
•	установка устройств защитного отключения;
•	оснащение рабочих мест средствами защиты от электрического тока;
•	периодические испытания средств защиты;
•	обучение и инструктаж работников по электробезопасности;
•	назначение ответственного за электрохозяйство и лица, замещающего его в период длительного отсутствия;
•	организация работ в соответствии с Перечнем видов работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Обеспечение безопасной эксплуатации инженерных коммуникаций предусматривает:
•	назначение ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей и их периодическое обучение;
•	профилактические осмотры и текущее обслуживание;
•	планово-предупредительные ремонты;
•	гидравлические испытания системы отопления;
•	наличие контрольно-измерительных приборов и их периодическое испытание в лицензированной лаборатории.