Имеющиеся в распоряжении заявителя материально-технические ресурсы:

Помещение здания площадью 704 кв. м

автомобиль ГАЗ 32213-404 -1шт.; ГАЗ-А63R42 Газель Next Белый-1шт.;

Автоматическая пожарная сигнализация; Система видеонаблюдения ,система оповещения людей о пожаре, тревожная сигнализация Оборудование 1 DDM WZL 218B Сабвуфер пассивный, 1200W RMS 2400W PEAK Drivers: LF 2\*18" Max SPL: 137dB Impedance: 4Ω Frequency: 30Hz - 400KHz Размеры мм:W1105\* D655\* H560 MM Вес 69.5KG - 2 шт 2 B&G MD15D Active Монитор сценический, активный сценический монитор/ RMS - 300W/Материал корпуса: 15мм березовая фанера/ Вес: 15 кг - 2 шт. 3 DDM WZL 10 Элемент линейного массива. 350W RMS 750W PEAK Компоненты LF 1\*10" / HF 1\*1.5" Max SPL: 133dB Impedance: 16Ω Frequency: 60Hz - 20KHz. 120°H \*8° V Размеры 540\*360 \*29 - 8 шт. 4 BEHRINGER X32 Цифровой микшерный пульт, 32 входа,16 шин, 6 mute групп, 8 DCA групп, 8 FX, до 100 сцен, динамическая обработка на каждый канал, удалённое управление с планшета, размеры (Д х Ш х В) 1020 × 660× 320 мм, вес 29 кг. - 1 шт. 5 BEHRINGER S16 Стейдж-бокс для цифровых пультов, 16 микрофонных/линейных входов, 8 линейных выходов XLR, 2 x AES50, ULTRANET, 2 x ADAT, 2U. - 1 ш. 6 DDM SLIM 1100 Усилитель мощности, двухканальный усилитель, выходная мощность 2x1100 (8 Ом), 2x1800 (4 Ом), 2х2000 (2 Ом), выходная мощность мост, Вт: 3600 (8 Ом), 4000 (4 Ом), Class D, разъёмы: SPEAKON, XLR, размер: 483х44x230 мм, 19’’ рэк: 1U, вес: 6,8 кг. - 2 шт. 7 DDM 260 LINE DSP Процессор, два входных канала, шесть выходных, фильтры Баттерворта, Бесселя, 07.07.2025 16:20:25 Номер заявки ПФКИ-25-1-013008 Страница 20 из 26 Линквица-Райли, задержка сигнала до 682 мс по входу и 21 мс.по выходу, частотный диапазон ± 0,5 дБ, 20 Гц-20 кГц, частота дискретизации 48 кГц.USB, RS-232,ручная настройка через панель управления, ПО в комплекте, размер: 1 U – 19”, 483х89х216мм, вес 2.5 кг - 1 шт. 8 LIGHT-PRO BEAM 230 Pro Сценический профессиональный световой прибор. Световой прибор BEAM, Угол раскрытия луча 0-3,8°,14 цветов + белый, эффект радуги,17 гобо с эффектом тряски + открытый,16-гранная вращающаяся в обе стороны призма - 8 шт. 9 LIGHT-PRO WASH 3612Z Вращающаясяголова Wash. Световой прибор Wash: Светодиоды RGBW 36 x 12 Вт 4 в 1 RGBW смешение цветов. Zoom. Угол раскрытия луча: 10-90 градусов. Регулировка яркости (Диммер): электронная (0-100%). Стробоскоп: 0. 2 раз/с – 16 раз/с. Управление: Звуковая активация, Авто, Demo режим, master-slave, DMX. Страна производитель: Российская Федерация - 5 ш. 10. Светодиодный экран. Размер 480\*288см. Контролер, карта приема. Управляющий процессор. LED модуль для светодиодного экрана. Размер модуля 320\*160 мм, это качественный полноцветный SMD модуль с шагом пикселя 4 мм, Видеопроцессор для экранов - 1 шт