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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля, обучающихся должен освоить основной вид деятельности Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

	Код
	Наименование общих компетенций

	 ОК 01.
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

	ОК 02
	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

	ОК 03.
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

	ОК 04.
	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

	ОК 05.
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

	ОК 06.
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

	ОК 07.
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

	ОК 08.
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

	ОК 09.
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках


1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
	Код
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

	ВД 1
	Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования

	ПК 1.1.
	Выполнять приемку, монтаж, сборку и обкатку новой сельскохозяйственной техники, оформлять соответствующие документы

	ПК 1.2.
	Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники при эксплуатации, хранении и в особых условиях эксплуатации, в том числе сезонное техническое обслуживание

	ПК 1.3.
	Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами

	ПК 1.4.
	Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик

	ПК 1.5.
	Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей

	ПК 1.6.
	Выполнять оперативное планирование работ по подготовке и эксплуатации сельскохозяйственной техники

	ПК 1.7.
	Осуществлять подбор сельскохозяйственной техники и оборудования для выполнения технологических операций, обосновывать режимы работы, способы движения сельскохозяйственных машин по полю

	ПК 1.8.
	Осуществлять выдачу заданий по агрегатированию трактора и сельскохозяйственных машин, настройке агрегатов и самоходных машин

	ПК 1.9.
	Осуществлять контроль выполнения ежесменного технического обслуживания сельскохозяйственной техники, правильности агрегатирования и настройки машинно-тракторных агрегатов и самоходных машин, оборудования на заданные параметры работы, а также оперативный контроль качества выполнения механизированных операций

	ПК 1.10.
	Осуществлять оформление первичной документации по подготовке к эксплуатации и эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования, готовить предложения по повышению эффективности ее использования в организации


1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

	Иметь практический опыт
	Выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов.

Выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы.

Выявления неисправностей и устранения их.

Проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования.

Определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин.

Выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, обкатки агрегатов и машин.

Планирования и анализа производственных показателей машинно-тракторного парка.

Участия в управлении трудовым коллективом.

Ведения документации установленного образца.

	Уметь
	Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники. 

Пользоваться инструментами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ по вводу в эксплуатацию новой сельскохозяйственной техники.

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники.

Приводить составные части изделия в рабочее положение в различных режимах работы.
Агрегатировать вводимую в эксплуатацию технику с энергетическими средствами.
Управлять вводимой в эксплуатацию сельскохозяйственной техникой в соответствии с инструкциями по ее эксплуатации.
Применять средства индивидуальной защиты при проведении работ по вводу сельскохозяйственной техники в эксплуатацию.

Подбирать инструмент, оборудование, включая специальные средства диагностики, расходные материалы, необходимые для проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники, с учетом ее вида и вида технического обслуживания.

Выбирать горюче-смазочные материалы и специальные жидкости в соответствии с химмотологической картой сельскохозяйственной техники.

Определять при внешнем осмотре техническое состояние сельскохозяйственной техники, наличие внешних повреждений, неисправностей, износ деталей и узлов.

Проводить проверку уровней, доведение до номинальных уровней, замену масла, охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей при различных видах технического обслуживания сельскохозяйственной техники.

Определять работоспособность систем, механизмов и узлов сельскохозяйственной техники с использованием контрольно-диагностического оборудования.

Определять остаточный ресурс сельскохозяйственной техники при проведении технического диагностирования с использованием специального оборудования.

Пользоваться специальным оборудованием при определении технического состояния сельскохозяйственной техники в соответствии с инструкциями по его эксплуатации.

Определять по итогам диагностирования перечень регулировочных и ремонтных работ, обеспечивающих исправное и работоспособное состояние сельскохозяйственной техники.

Выполнять при проведении технического обслуживания работы, в том числе регулировочные, крепежные, смазочные, обеспечивающие исправное и работоспособное состояние сельскохозяйственной техники.

Устранять при проведении технического обслуживания выявленные отказы и мелкие неисправности сельскохозяйственной техники.

Управлять обслуживаемой сельскохозяйственной техникой в соответствии с инструкциями по ее эксплуатации.

Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники с соблюдением требований охраны окружающей среды.

Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты при проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники.

Определять виды и объемы работ по подготовке и эксплуатации сельскохозяйственной техники исходя из технологических карт на производство сельскохозяйственной продукции.

Разрабатывать планы-графики выполнения механизированных операций в сельском хозяйстве.

Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторных агрегатов при их комплектовании.

Формулировать задания для работников с указанием характеристик машинно-тракторного агрегата, объемов, сроков и требований к качеству выполнения механизированных работ.

Пользоваться информационными технологиями при оценке объема и качества механизированных работ, выполняемых работниками.

Осуществлять оперативное взаимодействие с работниками с использованием цифровых технологий

Выявлять причины отклонения качества и объемов выполнения механизированных работ от планов и требований технологических карт.

Принимать меры по устранению отклонения качества и объемов выполнения механизированных работ от планов и требований технологических карт.

Осуществлять поиск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" данных о способах повышения эффективности использования сельскохозяйственной техники и анализировать полученную информацию.

	Знать
	Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой, и требования к документации.

Единую систему конструкторской документации.

Основные типы сельскохозяйственной техники, области ее применения.

Порядок расконсервации новой сельскохозяйственной техники.

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники.

Правила эксплуатации специального оборудования, инструментов при вводе сельскохозяйственной техники в эксплуатацию.

Порядок выполнения работ по монтажу и сборке новой сельскохозяйственной техники.

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей при вводе сельскохозяйственной техники в эксплуатацию.

Порядок пуска (апробирования), регулирования, комплексного апробирования сельскохозяйственной техники.

Нормативно-техническую документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники.

Правила обкатки новой сельскохозяйственной техники, вводимой в эксплуатацию.

Нормативно-техническую документацию по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники.

Виды технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования.

Порядок проведения технического обслуживания при эксплуатационной обкатке (подготовке, проведении и окончании) сельскохозяйственной техники.

Порядок проведения ежесменного технического обслуживания сельскохозяйственной техники.

Порядок проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники при ее эксплуатации и хранении.

Порядок проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники в особых условиях эксплуатации.

Порядок проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники перед началом сезона работы (для машин сезонного использования).

Порядок проведения сезонного технического обслуживания сельскохозяйственной техники.

Виды и методы диагностирования технического состояния сельскохозяйственной техники.

Основные виды неисправностей сельскохозяйственной техники, их признаки, способы устранения.

Специальное оборудование, инструменты, используемые при проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники, и правила их эксплуатации.

Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники в организации.

Механизированные технологии производства сельскохозяйственной продукции.

Агротехнические и зоотехнические требования, предъявляемые к механизированным работам в сельском хозяйстве.

Требования к агрегатированию тракторов с прицепными, навесными сельскохозяйственными машинами и орудиями.

Порядок настройки и регулировки сельскохозяйственных машин и оборудования на заданные технологическими картами параметры работы.

Перечень показателей, по которым оценивается качество выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве.

машин и оборудования.

Методы оценки (в том числе с использованием цифровых технологий) качества и объема выполненных механизированных работ в сельскохозяйственном производстве.

Порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники.
Правила ведения первичной документации по учету объема выполненных механизированных работ.

Порядок подготовки и формы отчетных документов о выполнении механизированных операций в сельском хозяйстве.

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей.

Требования охраны окружающей среды при техническом обслуживании сельскохозяйственной техники.


1.1.4 Дескрипторы личностных результатов воспитания

	Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы)
	Код 

	Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
	ЛР 1

	Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций
	ЛР 2

	Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих
	ЛР 3

	Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»
	ЛР 4

	Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России
	ЛР 5

	Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
	ЛР 6

	Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
	ЛР 7

	Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства
	ЛР 8

	Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
	ЛР 9

	Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой
	ЛР 10

	Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры
	ЛР 11

	Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания
	ЛР 12

	Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

	Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности
	ЛР 13

	Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности
	ЛР 14

	Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем
	ЛР 15

	Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности
	ЛР 16

	Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
	ЛР 17


1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

	Вид учебной деятельности
	Объем в часах

	Всего часов

Из них: 
	1636

	на освоение МДК 01.01

в т. ч.:

Теоретическое обучение

Практические занятия

Самостоятельные работы 

Консультации 

Промежуточная аттестация: экзамен
	126
56

46

6

12

6

	на освоение МДК 01.02.

в т. ч.:

Теоретическое обучение

Практические занятия

Самостоятельные работы 

Консультации 

Дифференцированный зачёт

Промежуточная аттестация: экзамен
	132

20

86

6

12

2

6

	на освоение МДК 01.03

в т. ч.:

Теоретическое обучение

Практические занятия

Самостоятельные работы 

Консультации 

Дифференцированный зачёт

Промежуточная аттестация: экзамен
	142

34

78

10

12

2

6

	на освоение МДК 01.04.

в т. ч.:

Теоретическое обучение

Практические занятия

Самостоятельные работы 

Консультации 

Дифференцированный зачёт

Промежуточная аттестация: экзамен
	336

118

166

30

12

4

6

	на практики

в т. ч.:

Учебную УП 01.01.

Производственную 

Курсовое проектирование 

Консультации 

Самостоятельные работы 

Промежуточная аттестация
	900
396

498

-

-

-

6


2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

	Коды профессиональных общих компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего, час.
	В т. ч. в форме практической. подготовки ПЗ+ УП+ ПП
	
	Объем профессионального модуля, ак. час.

	
	
	
	
	
	Обучение по МДК
	Практики

	
	
	
	
	Всего
	
	В том числе
	

	
	
	
	
	
	Лабораторных и практических занятий
	Курсовых работ (проектов)
	Самостоятельная работа
	Консультации 
	Промежуточная аттестация.
	Учебная
	Производственная

	1
	2 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ПК 1.1-1.15, ОК 02, 04-07, 09, ЛР1-17.
	ПМ.01 Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования
	1636
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПК 1.1, ОК 02, 04- 07, 09, ЛР1-17.
	Раздел 1. Назначение, общее устройство, режимы работы тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования.
	126
	
	102
	46
	-
	6
	12
	6
	
	

	ПК 1.2-1.5, ОК 01, 02, 04- 07, 09, ЛР1-17.
	Раздел 2. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе.
	132
	
	106
	86
	-
	6
	12
	8
	
	

	ПК 1.6-1.10, ОК 01, 02, 04- 07, 09, ЛР1-17.
	Раздел 3. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для выполнения сельскохозяйственных работ.
	142
	
	112
	78
	-
	10
	12
	8
	
	

	ПК 1.11 – 1.15; ОК 01- 07, 09, ЛР1-17.
	Раздел 4. Реализация агротехнологий различной интенсивности.
	336
	
	284
	166
	-
	30
	12
	10
	
	

	ПК 1.1 - 1.5, ОК 01-07, 09, ЛР1-17.
	Учебная и производственная практика (по профилю специальности), часов. 
	
	900
	
	
	
	
	
	
	396
	498

	
	Итого 
	736
	900
	604
	376
	-
	52
	48
	32
	396
	498


2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

	Наименование разделов и тем (ПМ), (МДК)
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
	Объем часов

	1
	2
	3

	Раздел 1. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин
	126

	МДК 01.01 Назначение и общее устройство тракторов и автомобилей сельскохозяйственных машин
	126

	Тема 1.1 Назначение и общее устройство тракторов и автомобилей.
	Основные типы сельскохозяйственной техники и оборудования.(Изучение классификации, типов, применения и назначения.)
	2

	
	Общее устройство, назначение и типы тракторов. (Изучение тракторов по тяговому классу, по типу движителя, по назначению, по типу остова.)
	2

	
	Самостоятельная работа №1. Проект «Общее устройство и назначение трактора МТЗ-1221»
	

	
	Самостоятельная работа №2. Проект «Общее устройство и назначение автомобиля УАЗ Hunter»
	

	
	Общее устройство, назначение и типы автомобилей. (Изучение автомобилей по назначению, по типу силовой передачи, по типу двигателя и по типу несущей системы. )
	2

	
	Общее устройство двигателей внутреннего сгорания.
	2

	
	Лабораторное занятие 1. «Изучение конструкции двигателей сельскохозяйственных тракторов и автомобилей».
	2

	
	Изучение устройство и принципы работы кривошипно-шатунного механизма, газораспределительного механизма.
	2

	
	Изучение системы охлаждения, системы питания, смазочной системы, системы пуска двигателя.
	2

	
	Практическое занятие 1. «Регулирование зазоров в клапанах, установка момента впрыска топлива».
	2

	
	Электрическое оборудования тракторов и автомобилей.
	2

	
	Лабораторное занятие 2. «Изучение электрооборудования трактора».
	2

	
	Лабораторное занятие 3. «Изучение электрооборудования автомобиля».
	2

	
	Практическое занятие 2. «Установка момента зажигания карбюраторного двигателя».
	2

	
	Трансмиссия тракторов, автомобилей и самоходного шасси.
	2

	
	Лабораторное занятие 4. «Изучение трансмиссии тракторов, автомобилей и самоходных шасси».
	2

	
	Практическое занятие 3. «Регулирование зазоров муфты сцепления, прокачка тормозной системы». 
	2

	
	Ходовая часть и управления тракторов, автомобилей и самоходных шасси.
	2

	
	Ходовая часть и управления гусеничных тракторов.
	2

	
	Лабораторное занятие 5. «Изучение ходовой части и управления тракторов, автомобилей и самоходных шасси».
	2

	
	Рабочее оборудование тракторов, автомобилей и самоходных шасси.
	2

	
	Лабораторное занятие 6. «Изучение гидросистемы и рабочего оборудование тракторов, автомобилей и самоходных шасси.
	2

	
	Основы теории тракторов и автомобилей. 
	2

	
	Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой
	2

	
	Нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники
	2

	
	Единая система конструкторской документации
	2

	Тема 1.2. Назначение и общее устройство сельскохозяйственных машин.
	Основные типы и классификация сельскохозяйственных машин и орудий.
	2

	
	Основные типы, применение и устройство плуга, лущильника, борон, культиватора, прикатывающих катков.
	2

	
	Самостоятельная работа №3. Проект «Назначения и общего устройства сельскохозяйственных машин для подготовки почвы»
	2

	
	Лабораторное занятие 7. «Изучение почвообрабатывающих машин и орудий».
	2

	
	Практическое занятие 4. «Настройка плуга и культиватора на заданную глубину обработки почвы».
	2

	
	Основные типы, применение и устройство посевных и посадочных машин.
	2

	
	Лабораторное занятие 8. «Изучение посевных и посадочных машин».
	2

	
	Практическое занятие 5. «Регулирование зерновой сеялки на равномерность и заданную норму высева».
	2

	
	Основные типы, применение и устройство машин для внесения удобрений.
	 2

	
	Лабораторное занятие 9. «Изучение машин для внесения удобрений».
	2

	
	Основные типы, применение и устройство машин для химической защиты растений и обработки семян.
	2

	
	Лабораторное занятие 10. «Изучение машин для химической защиты растений и обработки семян».
	2

	
	Основные типы, применение и устройство машин и оборудования для заготовки и транспортировки кормов.
	2

	
	Лабораторное занятие 11. «Изучение машин и оборудования для заготовки и транспортировки кормов».
	2

	
	Основные типы, применение и устройство машин для уборки зерновых культур.
	2

	
	Лабораторное занятие 12. «Изучение зерноуборочных машин».
	2

	
	Основные типы, применение и устройство кукурузоуборочных машин.
	2

	
	Лабораторное занятие 13. «Изучение кукурузоуборочных машин».
	2

	
	Основные типы, применение и устройство машин для послеуборочной обработки зерна»
	2

	
	Лабораторное занятие 14. «Изучение машин для послеуборочной обработки зерна».
	2

	
	Основные типы, применение и устройство машин для уборки картофеля и корнеплодов.
	2

	
	Лабораторное занятие 15. «Изучение машин для уборки картофеля и корнеплодов».
	2

	
	Основные типы, применение и устройство машин и оборудования для механизации работ в садах и виноградниках.
	2

	
	Лабораторное занятие 16. «Изучение машин и оборудования для механизации работ в садах и виноградниках».
	2

	
	Основные типы, применение и устройство машин для мелиорации работ и орошения.
	2

	
	Лабораторное занятие 17. «Изучение машин для мелиоративных работ и орошения».
	2

	
	Основные типы, применение и устройство машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
	2

	
	Лабораторное занятие 18. «Изучение машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик».
	2

	Консультации 
	12

	Экзамен 
	6

	Учебная практика раздела 1

Виды работ:

1. Выполнение слесарных и токарных операций. 

2. Выполнение кузнечно-сварочных работ.

3. Выполнение сверлильных и расточных работ. 

4. Выполнение строгальных, долбёжных работ. 

5. Выполнение шлифовальных работ.

6. Выполнение термических и химическо-термических работ. 

7. Выполнение сварочных работ.

8. Очистка и регулировка водопроводной сети животноводческих ферм.

9. Очистка, смазка и регулировка машин и механизмов для измельчения, дробления кормов.

10. Техническое обслуживание машин и оборудования для тепловой обработки кормов.

11. Техническое обслуживание доильных аппаратов, доильных установок.

12. Настройка, регулирование работы двигателей внутреннего сгорания тракторов и автомобилей.
	108

	Раздел 2. Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе
	276

	МДК.01.02. Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе к работе
	1326
	

	Тема.2.1. Подготовка тракторов и автомобилей к работе. 
	Подготовка к работе двигателей и электрического оборудования тракторов и автомобилей; 
	2

	
	Лабораторное занятие 1. Подготовка к работе двигателей тракторов и автомобилей.
	2

	
	Лабораторное занятие 2. Подготовка к работе электрического оборудования тракторов и автомобилей.
	2

	
	Подготовка к работе ходовой части, рулевого управления и трансмиссии тракторов, автомобилей и самоходных шасси.
	2

	
	Подготовка к работе рабочего оборудования тракторов, автомобилей и самоходных шасси.
	2

	
	Лабораторное занятие 3. Подготовка к работе ходовой части и рулевого управления тракторов, автомобилей и самоходных шасси.
	2

	
	Практическое занятие 1. Подготовка к работе гусеничного движителя с полужесткой подвеской.
	2

	
	Практическое занятие 2. Подготовка к работе рулевого управления трактора МТЗ-82. 
	2

	
	Практическое занятие 3. Подготовка к работе рабочего оборудования трактора.
	2

	Тема 2.2. Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе для обслуживания животноводческих ферм.
	Общее устройство животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
	2

	
	Подготовка к работе машин и оборудования для приготовления и раздачи кормов, удаления навоза, первичной обработки продукции животноводства.
	2

	
	Подготовка к работе машин и оборудования для доения.
	2

	
	Лабораторное занятие 5. Изучение общего устройства и подготовка к работе машин и механизмов для приготовления и раздачи кормов.
	4

	
	Лабораторное занятие 6. Изучение общего устройства и подготовка к работе доильного оборудования. 
	2

	
	Лабораторное занятие 7 Изучение общего устройства и подготовка к работе машин и механизмов для удаления навоза.
	2

	
	Практическое занятие 4. Настройка системы микроклимата на заданный режим работы.
	2

	
	Практическое занятие 5. Настройка машин для приготовления кормов на заданный режим работы.
	2

	
	Практическое занятие 6. Настройка роботизированных систем животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
	2

	Тема 2.3. Подготовка сельскохозяйственных машин к работе в растениеводстве.
	Подготовка к работе почвообрабатывающих машин и орудий.
	2

	
	Подготовка к работе посевных, посадочных машин и машин для внесения удобрений, машин для химической защиты растений и обработки семян.
	2

	
	Подготовка к работе зерноуборочных машин, кукурузоуборочных машин, машин для послеуборочной обработки зерна, машин для уборки корнеплодов, машин и оборудования для скашивания трав на сено и силос.
	2

	
	Подготовка к работе машин и оборудования для заготовки и транспортировки кормов, машин для мелиоративных работ и орошения.
	2

	
	Лабораторное занятие 8. Подготовка к работе и регулирование почвообрабатывающих машин и орудий.
	4

	
	Лабораторное занятие 9. Подготовка к работе и регулирование посевных и посадочных машин.
	4

	
	Лабораторное занятие 10. Подготовка к работе и регулирование машин для внесения удобрений.
	4

	
	Лабораторное занятие 11. Подготовка к работе и регулирование машин для химической защиты растений и обработки семян.
	4

	
	Лабораторное занятие 12. Подготовка к работе и регулирование машин и оборудования для заготовки и транспортировки кормов.
	4

	
	Лабораторное занятие 13. Подготовка к работе и регулирование зерноуборочных машин и машин для уборки сои.
	4

	
	Лабораторное занятие 14. Подготовка к работе и регулирование кукурузоуборочных машин.
	4

	
	Лабораторное занятие 15. Подготовка к работе и регулирование машин для послеуборочной обработки зерна. 
	4

	
	Лабораторное занятие 16. Подготовка к работе и регулирование машин для уборки картофеля и корнеплодов.
	4

	
	Лабораторное занятие 17. Подготовка к работе и регулирование машин и оборудования для скашивания трав на сено и силос.
	4

	
	Лабораторное занятие 18. Подготовка к работе и регулирование машин для мелиоративных работ.
	4

	
	Практическое занятие 7. Регулирование опрыскивателя на равномерность и расход рабочей жидкости.
	4

	
	Практическое занятие 8. Регулирование разбрасывателя минеральных удобрений на равномерность и норму внесения.
	4

	
	Практическое занятие 9. Регулирование режущего аппарата зерноуборочного комбайна.
	4

	
	Практическое занятие 10. Регулирование пневматического сортировального стола на заданное качество разделения зерновой смеси.
	4

	Самостоятельная работа: Изучение назначения и общего устройства животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик по литературным источникам. Изучение видов сельскохозяйственных работ и потребной для их выполнения техники по литературным источникам. 
	6

	Консультации 
	12

	Экзамен 
	6

	Учебная практика раздела 2

Виды работ 

1. Монтаж и регулировка рабочих органов почвообрабатывающих машин с активным приводом рабочих органов и комбинированных агрегатов.

2. Монтаж и регулировка рабочих органов машин для безотвальной и почвозащитной обработки почвы.

3. Монтаж и регулировка рабочих органов механических и пневматических сеялок.

4. Монтаж и регулировка картофелесажалок и рассадопосадочных машин.

5. Настройка машин для внесения твердых минеральных удобрений. 

6. Монтаж и регулировка опрыскивателей и протравливателей.

7. Монтаж и регулировка машин для внесения твердых органических удобрений.

8. Изучение конструкций машин для внесения жидких удобрений. 

9. Регулировка рабочих органов зерноуборочного комбайна.

10. Изучение технологий заготовки кормов. Хранилища силоса, сенажа, сена.

11. Монтаж и настройка на заданный режим работы протравливателя семян.

12. Изучение сортировально-сушильных пунктов и комплексов.
	144

	Производственная практика раздела 2 

Виды работ

1. Монтаж и регулировка работы трансмиссий тракторов и автомобилей, ходовой части тракторов и автомобилей.

2. Монтаж и регулировка работы механизма управления гусеничного трактора. 

3. Монтаж и регулировка работы рулевого управления тракторов и автомобилей.

4. Монтаж и регулировка работы гидравлических систем тракторов и автомобилей.

5. Монтаж и регулировка работы тормозных систем тракторов и автомобилей.

6. Монтаж и регулировка работы системы электрического оборудования тракторов и автомобилей.

7. Подготовка сельскохозяйственных машин к проведению полевых работ. Настойка на оптимальные режимы работы.

8. Участие в выполнении полевых работ. 

9. Подготовка техники к длительной консервации. 

10. Расконсервация техники после длительного хранения.
	216

	Раздел 3. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для выполнения сельскохозяйственных работ.
	

	МДК.01.03 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для выполнения сельскохозяйственных работ.
	142

	Тема 3.1. Производственные процессы и энергетические средства в сельском хозяйстве.
	Машинно-тракторные агрегаты и их классификация. Производственные и технологические процессы. Энергетические средства. Общая характеристика основных видов агрегатов. Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства. Основные требования к МТА.
	4

	
	Лабораторное занятие 1. Методика составления технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур.
	2

	Тема 3.2. Эксплуатационные показатели машинно-тракторных агрегатов.
	Показатели эксплуатационных качеств тракторов. Эксплуатационные показатели двигателя. Способы улучшения тяговых качеств колесных тракторов. Эксплуатационные свойства сельскохозяйственных машин и орудий. Тяговое сопротивление машин. Способы снижения тягового сопротивления машин. Способы соединения машин в агрегате.
	6

	
	Лабораторное занятие 2. Расчет тяговых свойств трактора для заданных условий.
	6

	
	Лабораторное занятие 3. Расчет тягового сопротивления плуга и прицепной машины при заданных условиях работы.
	6

	
	Лабораторное занятие 4. Расчет сопротивления сцепки и ширины захвата агрегата и количество машин в агрегате.
	6

	Тема 3.3. Комплектование машинно-тракторных агрегатов
	Агрегатирование прицепных, полунавесных и навесных машин. Способы расчета ресурсосберегающих тяговых агрегатов.
	4

	
	Практическое занятие 1. Расчёт машинно-тракторного агрегата. Составление агрегатов с навесными машинами и орудиями.
	6

	
	Практическое занятие 2. Составление агрегатов с прицепными машинами и орудиями.
	6

	
	Практическое занятие3. Составление агрегатов с тягово-приводными машинами и орудиями.
	6

	Тема 3.4. Способы движения агрегатов.
	Элементы движения и кинематическая характеристика агрегата. Виды поворотов Способы движения агрегатов и их характеристика. Понятие о кинематике. Факторы, определяющие движение агрегата.
	4

	
	Дифференцированный зачёт
	2

	
	Лабораторная работа 5. Определение кинематической характеристики агрегата и рабочего участка.
	4

	
	Практическое занятие 4. Выбор способа движения агрегата, коэффициента рабочих ходов и оптимальной ширины загона.
	6

	
	Практическое занятие 5. Выбор способа движения агрегата для междурядной обработки посевов кукурузы.
	6

	Тема 3.5 Эксплуатация тракторов.
	Классификация сельскохозяйственных грузов. Применение тракторов для перевозки сельскохозяйственных грузов. Контроль при погрузке, размещении и закреплении на прицепах перевозимого груза.

Система параллельного вождения и автопилотирования (цифровая экономика (в). Применение автоматизированных систем контроля и управления тракторами и сельскохозяйственными машинами. Условия обеспечения экономного расхода горюче-смазочных материалов. Система GPS мониторинга. Приборы и программы для навигации в сельском хозяйстве. Системы параллельного вождения. Картирование полей.
	4

	
	Заправка транспортных средств горюче-смазочными. Средства заправки тракторов горюче-смазочными материалами. Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей. Требования к топливно-смазочным материалам и специальным жидкостям. Технические средства для транспортирования, приема, хранения и выдачи нефтепродуктов. Правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования нефтескладов. Способы уменьшения потерь горюче-смазочных материалов. Заправка транспортных средств горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности. Заполнение документации по выдачи нефтепродуктов. Правила и нормы охраны труда.
	4

	
	Лабораторная работа 6. Изучение систем GPS мониторинга; приборов и программ для навигации в с/х; систем параллельного вождения и картирования полей. (цифровая экономика (в). Перевозка грузов тракторами с тракторными прицепами. Использование топливозаправочных средств.
	6

	Тема 3.6. Показатели работы машинно-тракторных агрегатов.
	Понятие о производительности труда при использовании МТА. Баланс времени смены. Зависимость производительности от мощности трактора и условий работы. Пути повышения производительности агрегатов. Эксплуатационные затраты при работе агрегатов. Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. Затраты труда и пути их снижения. Определение расхода топлива, смазочных материалов и энергии.
	4

	
	Лабораторное занятие 7. Расчет сменной производительности пахотного агрегата, составление баланса времени смены.
	6

	
	Лабораторное занятие 8. Определение производительности уборочного агрегата.
	4

	
	Лабораторное занятие 9. Определение расхода топлива и смазочных материалов.
	4

	Тема 3.7. Транспорт в сельском хозяйстве. 
	Виды транспортных средств. Значение транспорта в сельском хозяйстве. Характеристика транспортных средств. Классификация грузов и дорог. Виды маршрутов движения. План перевозок. Показатели использования транспортных средств. Использование времени пробега, грузоподъемности и скорости. Техническая готовность транспортных средств. 
	4

	
	Лабораторное занятие 10. Составление плана перевозок и графика работы транспортных средств.
	2

	
	Практическое занятие 6. Определение показателей использования транспортных средств.
	2

	Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 

1. Условия и особенности использования машин в сельскохозяйственном производстве.

2. Тяговая характеристика трактора и её использование при эксплуатационных расчётах.

3. Силы сопротивления сельскохозяйственных машин и пути их уменьшения.

4. Коэффициент полезного действия агрегата и пути его повышения.

5. Применение комбинированных и универсальных агрегатов.

6. Изучить факторы, определяющие выбор способа движения МТА

7. Особенности определения производительности уборочных агрегатов.

8. Затраты труда и пути их снижения.

10. Расход топлива и смазочных материалов и пути их экономии.

11. Виды транспортных средств, применяемых в сельском хозяйстве.
	10

	Консультации 
	12

	Экзамен 
	6

	Учебная практика раздела 3

Виды работ 

1. Комплектование МТА для выполнения сельскохозяйственных работ.

2. Комплектование МТА для посева.

3. Комплектование МТА для основной обработки почвы.

4. Комплектование МТА для внесения минеральных и органических удобрений.

5. Комплектование МТА для ухода за растениями.

6. Комплектование МТА для химической защиты растений.

7. Комплектование МТА для уборки и хранения кормовых культур.

8. Комплектование МТА для уборки и хранения кормовых культур.

9. Комплектование МТА для работы в питомниках, садах и виноградниках.
	72

	Производственная практика раздела 3 

Виды работ 

1. Участие в комплектовании МТА в производственных условиях.

2. Оценка эффективности работы МТА.

3. Разработка предложений по повышению эффективности работы МТА.

4. Практическая работа на МТА.

5.Участие в разработке технологических карт по возделыванию сельскохозяйственных культур. 

6. Участие в построении графиков использования тракторов по маркам и составом МТП на заданный период.

7. Участие в расчете потребного количества автотранспорта на заданный период механизированных работ.

8. Участие в постановке техники на хранение.

9. Участие в выполнении механизированных сельскохозяйственных работ.
	144

	Раздел 4. Реализация агротехнологий различной интенсивности
	336

	МДК 01.04 Реализация агротехнологий различной интенсивности
	336

	Тема 4.1 Агротехнология производства зерновых культур.
	Основные технологические модули и агротребования к ним. Введение и освоение специализированных севооборотов.
	2

	
	Предпосевная обработка почвы. Минимальная обработка почвы (безотвальная). Выбор комплекса машин и орудий их устройство, принцип проведения технологических операций, агротехнические требования к ним. Особенности предпосевной обработки почвы. Технические средства и агротехнические требования. Использование многооперационных и широкозахватных агрегатов. 
	4

	
	Подбор районированных сортов интенсивного типа. Технология подготовки семенного материала по типу (А) (обеззараживание, инфракрасное, лазерное облучение, магнитная обработка). Комплекс машин и агротехнические требования.
	2

	
	Посев. Выбор комплекса машин для посева их устройство принцип работы агротехнические требования Схемы посева. Использование комбинированных почвообрабатывающих – посевных агрегатов «Лидер-4» и многооперационных зернотуковых сеялок типа СЗБ-9. Посев с технологической колеей. Способы движения посевных агрегатов. Поточные принципы организации работ при посеве. Контроль качества посева.
	2

	
	Уход за посевами. Интегрированная система защитных мероприятий от вредителей, болезней и сорняков. Агротехнический, биологический физический, механический, химический методы защиты зерновых культур. Выбор комплекса машин для ухода за посевами, их устройство и принцип работы. Особенности применения машин по уходу за посевами по технологической колее. Правила безопасности при использовании пестицидов.
	4

	
	Технология уборки урожая. Особенности формирования и организации работы уборочно-транспортных комплексов их обоснование. Технологии уборки незерновой части урожая. Послеуборочная доработка зерна.
	2

	
	Практическое занятие № 1 Составление агротехнической части технологической карты возделывания зерновых культур. Определение типа севооборота размер полей для выбора техники и ее оптимизации загрузки для выполнения работ по выращиванию зернобобовых культур. Расчет доз удобрений для внесения в почву. Расчет нормы высева семян. Расчет нормы расхода жидкости пестицидов. Методика определения (расчет) экономической эффективности технологии выращивания зерновых культур. Организация структуры сельскохозяйственного подразделения по производству зерновых культур. Использование беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве. Отслеживание фаз роста и качественных характеристик культур с помощью машинного зрения (в)
	18

	Тема 4.2 Агротехнология производства зернобобовых культур. 
	Соя. Основные технологические модули и агротребования к ним. Агроклиматическое обоснование сроков подготовки почвы, посева, ухода за посевами, уборки. Программирование урожая. 
	2

	
	Агротехнология выращивания сои на гребнях. Эффективность выращивания сои на гребнях. Экономическая оценка технологических операций при возделывании и уборки зернобобовых культур. Эксплуатационные затраты на возделывание зернобобовых культур. Пути экономии топливно-экономических ресурсов при использовании машинно-тракторных агрегатов. Организация работы и адаптация сельскохозяйственного подразделения по производству зернобобовых культур. Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей среды при выполнении уборочных работ.
	4

	
	Практические занятия № 2 Определение типа севооборота размер полей для выбора техники и ее оптимизации загрузки для выполнения работ по выращиванию зернобобовых культур. Расчет доз удобрений для внесения в почву. Расчет нормы высева семян. Расчет нормы расхода жидкости пестицидов. Методика определения (расчет) экономической эффективности технологии выращивания зернобобовых культур (сои). Организация структуры сельскохозяйственного подразделения по производству сои. Наблюдение и анализ за ростом урожаев с помощью IoT датчиков. (в)
	18

	Тема 4.3 Агротехнология производства картофеля. 
	Голландская те6хнология. Адаптация технологии к условиям Дальнего Востока. Требования к агрохимическим и физическим параметрам почвы агрохимическим условиям климатической зоны Дальнего Востока. Агроклиматическое обоснование сроков подготовки почвы, внесения удобрений, посадки, ухода за посадками, уборки. Программирование урожая.
	2

	
	Основная обработка почвы (отвальная вспашка) технические средства и агротехнические требования. Технологические схемы и агротехнические требования к внесению минеральных удобрений. Выбор машин для погрузки, транспортировки и внесения удобрений. Организация работы для внесения удобрений. Поверхностная обработка почвы (доминирование). Технические средства и агротехнические требования.
	4

	
	Подготовка посадочного материала к посадке. Обработка клубней защитно-стимулирующими веществами (текто-титусимом) на протравливателе «Гуматокс».
	2

	
	Технология посадки. Выбор машин и агротехнические требования к посадке. Поточные принципы организации работ при посадке картофеля. Особенности посадки пророщенных клубней. Контроль качества посадки.
	2

	
	Уход за посадками. Выбор машин для технологии гребнеобразованияи формирования полнообъемного гребня, обработка сформированных гребней гербицидами, инсектицидами, фунгицидами.
	2

	
	Уборка картофеля. Организация работ по уборке в условиях Дальнего Востока. Выбор сельскохозяйственных машин в зависимости от физико –механических свойств почвы ее влажности. Выбор технологии послеуборочной дообработке и способов хранения картофеля. Эксплуатационные затраты на возделывание картофеля. Пути экономии топливно-экономических ресурсов при использовании машинно-тракторных агрегатов. Организация работы и адаптация сельскохозяйственного подразделения по производству картофеля. Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей среды при выполнении уборочных работ.
	4

	
	Практические занятия № 3 Определение типа севооборота размер полей для выбора техники и ее оптимизации загрузки для выполнения работ по выращиванию картофеля. Расчет доз удобрений. Расчет нормы высадки клубней картофеля. Расчет нормы расхода жидкости пестицидов. Методика определения (расчет) экономической эффективности технологии по выращиванию картофеля. Организация структуры сельскохозяйственного подразделения по производству картофеля.
	18

	Тема 4.4. Безгербицидная агротехнология производства корнеплодов.
	Адаптация технологии к условиям Дальнего Востока. Требования к агрохимическим и физическим параметрам почвы агрохимическим условиям климатической зоны Дальнего Востока. Агроклиматическое обоснование сроков подготовки почвы, внесения удобрений, посадки, ухода за посадками и уборки. Программирование урожая. Организация работы и адаптация сельскохозяйственного подразделения по производству корнеплодов. 
	4

	
	Основная обработка почвы (отвальная вспашка) технические средства и агротехнические требования. Технологические схемы и агротехнические требования к внесению минеральных удобрений Выбор машин для погрузки, транспортировки и внесения удобрений.
	2

	
	Организация работы для внесения удобрений. Поверхностная обработка почвы (гребневая). Технические средства и агротехнические требования.
	2

	
	Подготовка посевного материала к посеву: калибровка дражирование, протравливание путем накатывания оболочки. 
	2

	
	Технология посева. Выбор машин и агротехнические требования к посеву. Организации работ агрегатов при посеве. Контроль качества посева.
	2

	
	Уход за посевами. Выбор машин для безгербицидной технологии.
	2

	
	Уборка корнеплодов. Организация работ по уборке в условиях Дальнего Востока. Выбор сельскохозяйственных машин в зависимости от физико –механических свойств почвы ее влажности.

Выбор технологии послеуборочной дообработке и способов хранения корнеплодов Эксплуатационные затраты на возделывание корнеплодов. Пути экономии топливно-экономических ресурсов при использовании машинно-тракторных агрегатов. Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей среды при выполнении уборочных работ.
	4

	
	Практические занятия № 4 Составление агротехнической части технологической карты. Определение типа севооборота размер полей для выбора техники и ее оптимизации загрузки для выполнения работ по выращиванию корнеплодов. Расчет доз удобрений. Расчет нормы высева семян корнеплодов. Методика определения (расчет) экономической эффективности технологии выращивания корнеплодов. Организация структуры сельскохозяйственного подразделения по производству корнеплодов.
	18

	Тема 4.5 Агротехнология производства кукурузы 
	Агроклиматические ресурсы для производства кукурузы. Требования к агрохимическим и физическим параметрам почвы агрохимическим условиям климатической зоны Дальнего Востока. Агроклиматическое обоснование сроков подготовки почвы, внесения удобрений, посева, ухода за посевами и уборки. Программирование урожая.
	2

	
	Основная обработка почвы (отвальная вспашка) технические средства и агротехнические требования. Технологические схемы и агротехнические требования к внесению минеральных удобрений Выбор машин для погрузки, транспортировки и внесения удобрений. Поверхностная обработка почвы (сплошная культивация выравнивание, боронование).
	4

	
	Технические средства и агротехнические требования. Подготовка посевного материала к посеву: калибровка дражирование, протравливание путем накатывания оболочки.
	2

	
	Технология посева. Выбор машин и агротехнические требования к посеву. Организации работ агрегатов при посеве. Контроль качества посева.
	2

	
	Уход за посевами. Выбор машин для междурядных обработок. Защита растений от болезней, вредителей и сорняков.
	2

	
	Уборка кукурузы. Организация работ по уборке в условиях Дальнего Востока. Выбор сельскохозяйственных машин, организация работы уборочных комплексов. Эксплуатационные затраты на возделывание кукурузы. Пути экономии топливно-экономических ресурсов при использовании машинно-тракторных агрегатов. Организация работы и адаптация сельскохозяйственного подразделения по производству кукурузы. Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей среды при выполнении уборочных работ.
	4

	Самостоятельная работа: Самостоятельная работа над учебным проектом; Изучение литературы и подборка материалов; Написание глав проекта
	10

	
	Дифференцированный зачёт 1
	2

	
	Практические занятия № 5. Составление агротехнической части технологической карты. Определение типа севооборота размер полей для выбора техники и ее оптимизации загрузки для выполнения работ по выращиванию кукурузы. Расчет доз удобрений. Расчет нормы высева семян кукурузы. Методика определения (расчет) экономической эффективности технологии выращивания кукурузы. Организация структуры сельскохозяйственного подразделения по производству кукурузы.
	18

	Тема 4.6 Агротехнология производства однолетних и многолетних трав, заготовки силоса, сенажа, сена.
	Адаптация технологий к условиям Дальнего Востока. Требования к агрохимическим и физическим параметрам почвы агрохимическим условиям климатической зоны Дальнего Востока. Агроклиматическое обоснование сроков подготовки почвы, внесения удобрений, посадки, ухода за посевами и уборки, закладки. Программирование урожая.
	4

	
	Основная обработка почвы: минимальная обработка технические средства и агротехнические требования.
	2

	
	Технологические схемы и агротехнические требования к внесению минеральных удобрений. Выбор машин. Организация работы для внесения удобрений. Технические средства и агротехнические требования.
	2

	
	Подготовка посевного материала к посеву: очистка, обработка нитрагином.
	2

	
	Технология посева. Выбор машин и агротехнические требования к посеву. Организация работ агрегатов при посеве. Контроль качества посева.
	2

	
	Уход за посевами. Особенности ухода за травами первого и второго года возделывания. Организация зеленого конвейера.
	2

	
	Организация работ по уборке в условиях Дальнего Востока. Выбор сельскохозяйственных машин в зависимости от физико – механических свойств почвы ее влажности.
	2

	
	Технологии приготовления силоса Контроль качества закладки. Комплекс организации производственного процесса. 
	2

	
	Особенности технологии закладки сенажа в башни, траншеи.
	2

	
	Технология заготовки сена прессованием в тюки рулоны. Эксплуатационные затраты на производство и заготовку кормов. Пути экономии топливно-экономических ресурсов при использовании машинно-тракторных агрегатов. Организация работы и адаптация сельскохозяйственного подразделения по производству кормов.
	2

	
	Организация хранения кормов. Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей среды при выполнении  работ по заготовке кормов
	2

	
	Практические занятия № 6. Составление агротехнической части технологической карты. Определение типа севооборота размер полей для выбора техники и ее оптимизации загрузки для выполнения работ по производству кормов. Расчет доз удобрений. Расчет нормы высева семян. Методика определения (расчет) экономической эффективности заготовки кормов по высокой технологии. Организация структуры сельскохозяйственного подразделения по производству кормов. Автоматизированное орошение и управление компьютером системы полива. Гидропоника, технология беспочвенного земледелия. (в)
	18

	Тема 4.7 Агротехнология производства овощных культур
	Агроклиматические ресурсы для производства овощных культур. Особенности возделывания овощных культур в защищенном грунте. Поликарбонатные теплицы Агротехника выращивания рассады. Агроклиматическое обоснование сроков подготовки почвы, внесения удобрений, посева, ухода за посевами, уборки в открытом грунте. Программирование урожая.
	4

	
	Основная обработка почвы: отвальная вспашка. Технические средства и агротехнические требования. Технологические схемы и агротехнические требования к внесению минеральных удобрений и органических удобрений. Выбор машин для погрузки, транспортировки и внесения удобрений.
	4

	
	Организация работы для внесения удобрений.
	2

	
	Поверхностная обработка почвы: сплошная культивация выравнивание, боронование нарезка гряд и гребней. Технические средства и агротехнические требования.
	2

	
	Подготовка посевного материала к посеву: калибровка дражирование, протравливание путем накатывания оболочки.
	2

	
	Технология посева и посадки. Выбор машин и агротехнические требования к посеву и посадке. Организации работ агрегатов при посеве и посадке. Контроль качества посева и посадки.
	2

	
	Уход за посевами и посадками. Выбор машин для междурядных обработок. Защита растений от болезней ,вредителей и сорняков.
	2

	
	Уборка овощных культур. Организация работ по уборке в условиях Дальнего Востока. Выбор сельскохозяйственных машин, организация работы уборочных комплексов. Эксплуатационные затраты на возделывание овощных культур. Пути экономии топливно-экономических ресурсов при использовании машинно-тракторных агрегатов. Организация работы и адаптация сельскохозяйственного подразделения по производству овощей. Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей среды при выполнении уборочных работ. 
	4

	
	Практические занятия № 7 Составление агротехнической части технологической карты. Определение типа севооборота размер полей для выбора техники и ее оптимизации загрузки для выполнения работ по выращиванию овощей. Расчет доз удобрений. Расчет нормы высева семян и рассады для посева и посадки. Методика определения (расчет) экономической эффективности технологии выращивания овощей. Организация структуры сельскохозяйственного подразделения по производству овощной продукции.
	18

	
	Дифференцированный зачёт 2
	2

	Самостоятельная работа при изучении раздела 4 

Самостоятельная работа над учебным проектом. Защита проекта.

Примерная тематика учебных проектов:

 1. Защита почвы от водной и ветровой эрозии

 2. Подготовка комбайнов к работе.

 3. Технология хранения картофеля.

 4.Технология хранения корнеплодов.

 5. Организация зелёного конвейера.

 6. Хранение кормов.

 7. Хранение овощей.
	20

	
	Экзамен 
	6

	Учебная практика

Виды работ:

 1. Выбор агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур

 2. Выполнение работ по подготовке посевного и посадочного материала.

 3. Выполнение работ по уходу за посевами и посадками сельскохозяйственных культур.

 4. Выполнение работ по определению качества продукции растениеводства.

 5. Выполнение работ по уборке и первичной обработке урожая
 6. Агротехнология производства зерновых культур.

Выполнение работ по предпосевной обработке почвы; подбору районированных сортов интенсивного типа; посева; ухода за посевами; уборки урожая в условиях Дальнего Востока; по послеуборочной доработке и хранению. Использование беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве. Отслеживание фаз роста и качественных характеристик культур с помощью машинного зрения (в)
 7. Агротехнологии производства зернобобовых культур. Изучение основных технологических модулей и агротребований к ним.

Выполнение работ по обработке почвы; посева; ухода за посевами; уборки урожая в условиях Дальнего Востока; по программированию урожая; по выращиванию сои на гребнях и оценка технологических операций при возделывании и уборке зернобобовых культур. Расчёт эксплуатационных затрат на возделывание зернобобовых культур; топливно-энергетических ресурсов при использовании МТА. Наблюдение и анализ за ростом урожаев с помощью IoT датчиков. (в)
 8. Агротехнологии производства картофеля.

Выполнение работ по обработке почвы (основная вспашка); по составлению технологических схем и агротехнологических требований к внесению минеральных удобрений; по поверхностной обработке почвы (доминирование); по подготовке посадочного материала; обработке семян защитго- стимулирующими веществами (текто- титусимом) на протравливателе «Гуматокс»; по посадке пророщенных и непророщенных семян; по контролю качества посадки; по уходу за посадками; выбор машин для технологии гребнеобразования и формирования полнообъёмного гребня; обработка сформированных гребней гербицидами, инсектицидами, фунгицидами; по уборке картофеля в условиях Дальнего Востока; по послеуборочной доработке и хранению картофеля. (в)
 9. Безгербицидная агротехнология производства корнеплодов.

Выполнение работ по обработке почвы (основная вспашка); по составлению технологических схем и агротехнологических требований к внесению удобрений; по поверхностной обработке почвы (гребневая); по подготовке посевного и посадочного материала; колибровка, дражирование, протравливание путём накатывания оболочки; по посеву семян; по уборке корнеплодов в условиях Дальнего Востока; по послеуборочной доработке и хранению корнеплодов. (в)
 10. Агротехнология производства кукурузы.
Выполнение работ по обработке почвы (основная вспашка); по составлению технологических схем и агротехнологических требований к внесению минеральных удобрений; транспортировке и внесению удобрений; по поверхностной обработке почвы (сплошная культивация, выравнивание, боронование); по подготовке посевного материала; колибровка, дражирование, протравливание путём накатывания оболочки; по контролю качества посева; по уходу за посадками (междурядная обработка); по защите растений  от болезней, вредителей и сорняков; по уборке урожая. (в)
 11. Агротехнологии производства однолетних и многолетних трав, заготовки силоса, сенажа, сена
Выполнение работ по обработке почвы; по составлению технологических схем и агротехнологических требований к внесению минеральных удобрений; транспортировке и внесению удобрений; по подготовке посевного материала: очистка, обработка нитрагимом; по посеву однолетних и многолетних трав; по контролю качества посева; по уходу за посевами (травами 1 и 2 года возделывания); по организации зелёного конвейера; по уборке урожая в условиях Дальнего Востока; по приготовлению силоса; по контролю качества закладки; по закладке сенажа в башни, траншеи; по заготовке сена прессованием в тюки и рулоны; по хранению кормов. Автоматизированное орошение и управление компьютером системы полива. Гидропоника, технология беспочвенного земледелия.
Выполнение расчётов на эксплуатационные затраты производства и заготовки кормов. Выполнение работ по адаптации сельскохозяйственного подразделения по производству кормов. (в)
12. Агротехнологии производства овощных культур.
Выполнение работ по обработке почвы (отвальная вспашка); по составлению технологических схем и агротехнологических требований к внесению минеральных и органических удобрений; по погрузке и транспортировке удобрений; по поверхностной обработке почвы: сплошная культивация, выращивание, боронование. нарезка гряд и гребней; по подготовке посевного материала, калибровка. дражирование, проиравливание путём накатывания оболочки; по посеву и посадке овощных культур;  по контролю качества посева и посадки овощных культур; по уходу за посевами и посадками при междурядной обработке; по защите растений от болезней. вредителей и сорняков; по уборке овощных культур в условиях Дальнего востока; по послеуборочной доработке и хранению. (в)
	72

	Производственная практика 

Виды работ

1. Выбор агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. 

2. Выполнение основных технологических регулировок с/х машин. 

3. Оценка качества выполнения работ. основная обработка почвы и внесение удобрений под с/х культуры. 

4. Очистка семян. Определение биологического урожая и анализ его структуры.

5. Выполнение работ по подготовке посевного и посадочного материала
6. Выполнение работ по уходу за посевами и посадками с/х культур.
7. Выполнение работ по определению качества продукции растениеводства.
8. Выполнение работ по уборке и первичной обработке урожая.
9. Выполнение работ по организации хранения урожая.
.
	138

	Экзамен
	6

	Всего 
	1636

	
	


3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие кабинета Агрономии и лаборатории:

Оснащение кабинета: рабочее место преподавателя: стол учительский - 2, ПК -2, принтер, мультимедиа установка, экран, доска аудиторная, телевизор, плакатница - 2,

рабочее место обучающегося: столы – 16, стулья - 30, стенд по сельскохозяйственным машинам - 6, - макеты по сельскохозяйственным машинам – 9, плакаты сельскохозяйственные машины – 30, наглядный материал по агрономии (натуральные образцы) – 15, полка для книг-3, шкаф книжный - 4, шкаф плательный, стол компьютерный - 4, 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

Лаборатория «Тракторы и автомобили»:

Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления: мультимедиа установка, экран, ПК, демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей», плакаты по темам ЛПЗ, мультиметр, двигатели внутреннего сгорания, стенд для позиционной работы с двигателем, верстаки с тисками, агрегаты и механизмы шасси автомобиля; микрофибра, пылесос, водосгон, моечный аппарат высокого давления с пеногенератором, подъемник, компрессор, подкатной домкрат, диагностическое оборудование

Лаборатория: Техническое обслуживание и ремонт:

Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления: мультимедиа установка, экран, ПК, демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей», плакаты по темам ЛПЗ, мультиметр, двигатели внутреннего сгорания, стенд для позиционной работы с двигателем, верстаки с тисками, агрегаты и механизмы шасси автомобиля; микрофибра, пылесос, водосгон, моечный аппарат высокого давления с пеногенератором, подъемник, компрессор, подкатной домкрат, диагностическое оборудование.
Лаборатория «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин»: рабочее место преподавателя: мультимедиа установка, ПК 3 шт., рабочие места обучающихся: верстаки слесарные одноместные с тисками, станок сверлильный, станок точильный,

сельскохозяйственное оборудование: четырёхрядная картофелесажалка HASSIA SL 4 BZS, агрегат комбинированный почвообрабатывающий «Лидер-4»,культиватор – гребнеобразователь UMPTSTADRSF 2000,культиватор вертикально-фрезерный RABEWERK PKE 300,ботводробитель GRIMME КS 75-4, трактор МТЗ-1523, плуг ПОН 3-35, культиватор – гребнеобразователь, ботводробитель, сеялка СПУ-6, плуг ПЛН 3-35, ручной инструмент в наборах, вспомогательный инструмент и оборудование, картофелеуборочный комбайн AVR 220 В, культиватор для междурядной обработки высокостебельных культур КРН-4.2, почвообрабатывающая посевная машина ОБЬ-4-ЗТ.

Мастерская:

Слесарная: ПК, мультимедиа установка, верстак-11, станок заточной, станок сверлильный, станок для ковки «Ажур-м1», горн, станок токарный, пресс ручной. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд Техникума имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1 Печатные издания:

1. Л.И. Высечкина, М.В. Данилов, И.В. Капустин, Технология механизированных работ в сельском хозяйстве, учебник, М: «Книгару», 2020.

2. А.И. Завражнов, С.М. Ведищев, Техническое обеспечение животноводства, учебник, М: «Лань», 2020.

3. А.Г. Левшин, А.Н. Скороходов, технологии механизированных работ в растениеводстве, учебник, М: «Академия», 2020.

В.И. Нирсесян, Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, и механизмов. Часть 1, учебник, М: «Академия», 2019.

4. В.И. Нирсесян, Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, и механизмов. Часть 2, учебник, М: «Академия», 2019.

3.2.2 Электронные ресурсы:

1. В. Е. Бердышев, А. Р. Валиев, А. В. Дмитриев [и др.]. Почвообрабатывающие машины: устройство, подготовка к работе и эксплуатация: учебное пособие для СПО / — Саратов: Профобразование, 2022. — 300 c. — ISBN 978-5-4488-1481-5. — Текст: электронный // ЭБС PROF образование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/120173 

2. В. Е. Бердышев, А. Р. Валиев, Б. Г. Зиганшин [и др.]. Машины для посева: устройство, подготовка к работе и эксплуатация: учебное пособие для СПО /— Саратов: Профобразование, 2022. — 250 c. — ISBN 978-5-4488-1482-2. — Текст: электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/120174
3. А. Р. Валиев, Ю. Х. Шогенов, Б. Г. Зиганшин [и др.] Технические средства для раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота: учебное пособие /; под редакцией Д. И. Файзрахманова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-5523-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143127
4. А. Р. Валиев, Ю. А. Иванов, Б. Г. Зиганшин [и др.] Современное оборудование для доения коров: учебное пособие /; под редакцией Д. И. Файзрахманова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-5524-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143128 

5. Дрещинский, В. А.  Планирование и организация работы структурного подразделения: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Дрещинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14662-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497021
6. Жолобов, Л. А. Устройство автомобилей категорий B и C: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Жолобов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06883-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492965
6. Б. Г. Зиганшин, А. В. Дмитриев, А. Р. Валиев, С. М. Яхин. Машины для заготовки кормов: регулировка, настройка и эксплуатация: учебное пособие /— 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-2171-8. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169501
7. Карташевич, А.Н. Тракторы и автомобили. Конструкция [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. обр. / А.Н. Карташевич, О.В. Понталев, А.В. Гордеенко. – Минск: Новое знание, 2016. — 313 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43877; 

8. Корягина, Н. В. Экономика, организация и основы технологии сельскохозяйственного производства: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Корягина, Л. А. Маслова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13696-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497394 

9. Новиков М.А. Сельскохозяйственные машины. Учебное пособие. — СПб.: Проспект Науки, 2017. — 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35817.html. — ЭБС «IPRbooks»

10. Пенкин Н.С. Основы трибологии и триботехники. Учебное пособие: учебное пособие.– М.: Машиностроение,- 367 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5152
11. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины / Халанский В.М., Горбачев И.В.— СПб.: Квадро, 2017.— 624 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60219
3.2.3 Дополнительные источники:

1. Техническое обеспечение животноводства: учебное пособие для спо / А. И. Завражнов, С. М. Ведищев, М. К. Бралиев [и др.]. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 516 с. — ISBN 978-5-8114-6650-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151204
2. Технология механизированных работ в сельском хозяйстве: учебник для спо / Л. И. Высочкина, М. В. Данилов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-8106-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171850

3. Гуляев, В. П. Сельскохозяйственные машины: учебное пособие / В. П. Гуляев, Т. Ф. Гаврильева. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-4563-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148269

4. Максимов, И. И. Сельскохозяйственные машины. Практикум: учебное пособие для спо / И. И. Максимов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 408 с. — ISBN 978-5-8114-6803-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152636
5. Экономика сельского хозяйства: учебник для среднего профессионального образования / Н. Я. Коваленко [и др.]; под редакцией Н. Я. Коваленко. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06920-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494257
6. Основы экономики организации агропромышленного комплекса. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. Г. Ахметов [и др.] ; под общей редакцией Р. Г. Ахметова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10060-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475431
7. Настройка и регулировка сельскохозяйственных машин : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. Г. Мударисов [и др.] ; ответственный редактор С. Г. Мударисов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 195 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15161-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497001
8. Сафиуллин, Р. Н.  Эксплуатация автомобилей : учебник для среднего профессионального образования / Р. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 204 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12093-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496181
9. Организация производства в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / И. Н. Иванов [и др.] ; под редакцией И. Н. Иванова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15230-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495471

10. Организация производства в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального образования / И. Н. Иванов [и др.]; под редакцией И. Н. Иванова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 174 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15231-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495472

3.3. Организация образовательного процесса

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение следующих общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла: Инженерная графика, Техническая механика, Материаловедение, Электротехника и электронная техника, Основы гидравлики и теплотехники, Охрана труда.

Изучению междисциплинарного курса МДК 01.04 Реализация агротехнологий различной интенсивности предшествует изучение дисциплины математического и естественнонаучного цикла Экологические основы природопользования и общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла: Основы агрономии. 

По профессиональному модулю предусмотрена самостоятельная работа, направленная на закрепление знаний, освоение умений, формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. Самостоятельная работа предусматривает выполнение учебных проектов по литературным источникам.

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструктажа перед практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения практических работ и заданий по внеаудиторной самостоятельной работе. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения МДК, учебной и производственной практики в форме дифференцированного зачёта в соответствии с фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных результатов обучения. Завершается освоение ПМ.01 демонстрационным экзаменом. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении студентами профессиональных модулей концентрированно или рассредоточено в несколько периодов при обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов, установленного учебным планом на теоретическую подготовку, производственная практика по модулю проводится в 4 семестре.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 

При реализации образовательной программы техникум применяет электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация образовательной программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими работниками КГБ ПОУ ХАТ, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы, имеющих стаж работы в данной профессиональной области более 3 лет.

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте.

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	Код и наименование ПК и ОК, формируемых в рамках модуля
	Критерии оценки
	Методы оценки

	ПК 1.1. Выполнять приемку, монтаж, сборку и обкатку новой сельскохозяйственной техники, оформлять соответствующие документы.
	Читает чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники. Пользуется инструментами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ по вводу в эксплуатацию новой сельскохозяйственной техники.

Осуществляет проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами.

Приводит составные части изделия в рабочее положение в различных режимах работы, агрегатирует вводимую в эксплуатацию технику с энергетическими средствами, управляет вводимой в эксплуатацию сельскохозяйственной техникой в соответствии с инструкциями по ее эксплуатации.

Выполняет работы с соблюдением требований техники безопасности и охраны окружающей среды.

Применяет средства индивидуальной защиты при проведении работ по вводу сельскохозяйственной техники в эксплуатацию.
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ

	ПК 1.2. Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники при эксплуатации, хранении и в особых условиях эксплуатации, в том числе сезонное техническое обслуживание
	Определяет техническое состояние отдельных узлов и деталей машин.

Проводит технического обслуживание тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования.

Определяет технического состояния отдельных узлов и деталей машин.

Выполняет разборочно-сборочные, дефектовочно-комплектовочные работы, обкатку агрегатов и машин.

Проводит техническое обслуживание сельскохозяйственной техники с соблюдением требований техники безопасности и охраны окружающей среды.

Пользуется спецодеждой, применяет средства индивидуальной защиты при проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники.
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ

	ПК 1.3. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами.
	Подбирает инструмент, оборудование, включая специальные средства диагностики, расходные материалы, необходимые для проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники, с учетом ее вида и вида технического обслуживания.

Читает чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при проведении всех видов технического обслуживания.

Управляет обслуживаемой сельскохозяйственной техникой в соответствии с инструкциями по ее эксплуатации

Проводит техническое обслуживание сельскохозяйственной техники с соблюдением требований техники безопасности и охраны окружающей среды.

Пользуется спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты при проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники.
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ

	ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
	Подбирает инструмент, оборудование, включая специальные средства диагностики, расходные материалы, необходимые для проведения настройки и регулировки машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.

Проводить проверку уровней, доведение до номинальных уровней, замену масла, охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей при различных видах настройки и регулировкии машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

Читает чертежи узлов и деталей машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.

Проводит настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик с соблюдением требований техники безопасности и охраны окружающей среды.

Пользуется спецодеждой, применяет средства индивидуальной защиты при настройке и регулировке машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ

	ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей.
	Подбирает инструмент, оборудование, расходные материалы, необходимые для проведения настройки и регулировки рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей.

Проводить проверку уровней, доведение до номинальных уровней, замену масла, охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей при различных видах настройки и регулировки рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей.

Выбирает горюче-смазочные материалы и специальные жидкости в соответствии с химмотологической картой сельскохозяйственной техники.

Проводить настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей с соблюдением требований техники безопасности и охраны окружающей среды.

Пользуется спецодеждой, применяет средства индивидуальной защиты при проведении настройки и регулировки рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей.
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ

	ПК 1.6. Выполнять оперативное планирование работ по подготовке и эксплуатации сельскохозяйственной техники
	Проводит планирование и анализ производственных показателей машинно-тракторного парка.

Определяет виды и объемы работ по подготовке и эксплуатации сельскохозяйственной техники исходя из технологических карт на производство сельскохозяйственной продукции.

Разрабатывает планы-графики выполнения механизированных операций в сельском хозяйстве.
	Тестирование (75% правильных ответов)

	ПК 1.7. Осуществлять подбор сельскохозяйственной техники и оборудования для выполнения технологических операций, обосновывать режимы работы, способы движения сельскохозяйственных машин по полю.
	Осуществляет выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторных агрегатов при их комплектовании в соответствии с технологическими картами возделывания сельскохозяйственных культур.

Обосновывает режимы работы и способы движения сельскохозяйственных машин по полю при выполнении технологических операций в соответствии видом сельскохозяйственной культуры и контуром полей.
	Тестирование (75% правильных ответов)

	ПК 1.8. Осуществлять выдачу заданий по агрегатированию трактора и сельскохозяйственных машин, настройке агрегатов и самоходных машин. 
	Формулирует задания для работников с указанием характеристик машинно-тракторного агрегата, объемов, сроков и требований к качеству выполнения механизированных работ.

Пользуется информационными технологиями при оценке объема и качества механизированных работ, выполняемых работниками.

Осуществляет оперативное взаимодействие с работниками с использованием цифровых технологий.
	Тестирование (75% правильных ответов)

	ПК 1.9. Осуществлять контроль выполнения ежесменного технического обслуживания сельскохозяйственной техники, правильности агрегатирования и настройки машинно-тракторных агрегатов и самоходных машин, оборудования на заданные параметры работы, а также оперативный контроль качества выполнения механизированных операций. 
	Определяет при внешнем осмотре техническое состояние сельскохозяйственной техники, наличие внешних повреждений, неисправностей, износ деталей и узлов.

Проводит проверку уровней масла, охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей. 

Определяет соответствие горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей на соответствие с химмотологической картой. 

Определяет работоспособность систем, механизмов и узлов сельскохозяйственной техники с использованием контрольно-диагностического оборудования.

Пользуется специальным оборудованием при определении технического состояния сельскохозяйственной техники в соответствии с инструкциями по его эксплуатации.

Определяет по итогам диагностирования перечень регулировочных и ремонтных работ, обеспечивающих исправное и работоспособное состояние сельскохозяйственной техники.

Пользуется информационными технологиями при оценке объема и качества механизированных работ, выполняемых работниками.

Выявляет причины отклонения качества и объемов выполнения механизированных работ от планов и требований технологических карт. 

Принимает меры по устранению отклонения качества и объемов выполнения механизированных работ от планов и требований технологических карт.

Осуществлять оперативное взаимодействие с работниками с использованием цифровых технологий.
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ

	ПК 1.10. Осуществлять оформление первичной документации по подготовке к эксплуатации и эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования, готовить предложения по повышению эффективности ее использования в организации.
	Осуществляет оформление первичной документации по подготовке к эксплуатации и эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования в соответствии с требованиями делопроизводства.

 Осуществляет поиск по литературным источникам и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" данных о способах повышения эффективности использования сельскохозяйственной техники.
	Тестирование (75% правильных ответов)

	ПК 1.11 Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур
	Составляет агротехническую часть технологической карты возделывания полевых культур.

Выполняет основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин.
	Тестирование (75% правильных ответов)

	ПК 1.12 Готовить посевной и посадочный материал
	Определяете посевные качества семян в соответствии с инструкцией.

Подготавливает семена (посадочного материала) к посеву (посадке) в соответствии с требованиями. 

Определяет нормы, сроки и способы посева и посадки.
	Тестирование (75% правильных ответов)

	ПК 1.13 Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур
	Составляет годовой план защитных мероприятий.

Определяет вредителей и болезни сельскохозяйственных культур по морфологическим признакам, характеру повреждений и поражений растений.

Выполняет обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению распространения вредителей, болезней, сорняков.

Обосновывает нормы использования пестицидов и гербицидов.
	Тестирование (75% правильных ответов)

	ПК 1.14 Определять качество продукции растениеводства
	Определяет качество выращенного урожая.

Определяет биологический урожай и анализирует его структуру.

Составляет план сортообновления и сортосмены для конкретного хозяйства.
	Тестирование (75% правильных ответов)

	ПК 1.15 Проводить уборку и первичную обработку урожая

	Выберает способы уборки урожая.

Выполняет работы по уборке урожая с соблюдением технологии.
	

	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	Распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте. Анализирует задачу и/или проблему и выделять её составные части. Определяет этапы решения задачи.  Выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. Составляет план действия. Определяет необходимые ресурсы.

Оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ

	ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	Определяет задачи для поиска информации. Определяет необходимые источники информации. Планирует процесс поиска. Структурирует получаемую информацию, выделяет наиболее значимое в перечне информации. Оценивает практическую значимость результатов поиска. Оформляет результаты поиска, применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Использует современное программное обеспечение, различные цифровые средства для решения профессиональных задач.
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ

	ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.
	Определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. Применяет современную научную профессиональную терминологию. Определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования. Выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи. Презентует идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. Оформляет бизнес-план. Рассчитывает размеры выплат по процентным ставкам кредитования. Определяет инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности. Презентует бизнес-идею, определяет источники финансирования
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ

	ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
	Организует работу коллектива и команды. Взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности.
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ

	ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
	Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе.
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ

	ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения
	Описывает значимость своей специальности.   Применяет стандарты антикоррупционного поведения. Проявляет толерантность в рабочем коллективе. Применяет стандарты антикоррупционного поведения.
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ

	ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
	Соблюдает нормы экологической безопасности. Определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности. Осуществляет работу с соблюдением принципов бережливого производства. Организует профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона.
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ

	ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
	Понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые). Понимает тексты на базовые профессиональные темы. Участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. Строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. Кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые). Пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы.
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ


5. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
5.1.1 Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования

5.1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный)/демонстрационный, по МДК – дифференцированный зачёт. При оценке компетенций (трудовых функций) обучающегося в протоколе результатов экзамена экспертная комиссия использует формулировку «владеет/не владеет»

	Элемент модуля, 
	Форма контроля и оценивания

	
	Промежуточная аттестация
	Текущий контроль

	МДК.01.01
	Экзамен 
	Защита практических работ, выполнение контрольных работ/ситуационных заданий по темам МДК, тестирование, устный опрос

	МДК.01.02
	Дифференцированный зачет 

Экзамен
	Защита практических работ, выполнение контрольных работ/ситуационных заданий по темам МДК, тестирование, устный опрос

	МДК 01.03
	Дифференцированный зачет 

Экзамен
	Защита практических работ, выполнение контрольных работ/ситуационных заданий по темам МДК, тестирование, устный опрос

	МДК 01.04
	Дифференцированный зачет 1

Дифференцированный зачёт 2

Экзамен
	Защита практических работ, выполнение контрольных работ/ситуационных заданий по темам МДК, тестирование, устный опрос

	УП
	Дифференцированный зачет
	Выполнение плана практики – отчет по контрольным точкам

	ПП
	Дифференцированный зачет
	Выполнение плана практики – отчет по контрольным точкам

	ПМ.01
	Экзамен (квалификационный)
	Положительная аттестация по МДК, производственной практике


Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. К дифференцированному зачёту по МДК допускаются студенты, полностью выполнившие все практические работы/задания, и, имеющие положительные оценки по результатам текущего контроля.

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются студенты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03, МДК 01.04, учебным и производственным практикам в рамках данного профессионального модуля.

Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации

МДК 01.01 Назначение и устройство автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин, и оборудования

Демоверсия экзаменационных билетов

	Билет №1.

1. Назначение и классификация тракторов и автомобилей.
2. Общее устройство тракторов и автомобилей.
3. Практическое задание. Описать технологию выполнения регулировки зазоров в клапанах.

	Билет №2.

1. Классификация  и общее устройство двигателей.
2. Принцип работы двигателя.
3. Практическое задание. Описать технологию установки момента впрыска топлива.

	Билет №3.

1. Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма.

2. Принцип работы кривошипно-шатунного механизма.

3. Практическое задание. Описать технологию установки момента зажигания карбюраторного двигателя.

	Билет №4.

1. Назначение и устройство механизма газораспределения.

2. Принцип работы механизма газораспределения.

3. Практическое задание. Описать технологию проверки уровня электролита в аккумуляторных батареях.

	Билет №5.

1. Назначение  и устройство систем питания карбюраторных двигателей.

2. Принцип работы систем питания карбюраторных двигателей.

3. Практическое задание. Описать технологию проверки состояния контактов прерывателя магнето.

	Билет №6.

1. Назначение  и устройство системы питания дизельного двигателя.

2. Принцип работы системы питания дизельного двигателя.

3. Практическое задание. Описать технологию регулирования момента зажигания магнето.

	Билет №7.

1. Назначение  смазочной системы двигателя.

2. Устройство смазочной системы двигателя.

3. Практическое задание. Описать технологию регулировки зазоров муфты сцепления.

	Билет №8.

1. Назначение  и устройство системы питания дизельного двигателя.

2. Принцип работы системы питания дизельного двигателя.

3. Практическое задание. Описать технологию регулировки зазоров в клапанах.

	Билет №9.

1. Назначение, устройство и классификация систем охлаждения двигателя.

2. Принцип работы системы охлаждения двигателя.

3. Практическое задание. Описать порядок замены поршневого пальца КШМ трактора ДТ-75.

	Билет №10.

1. Назначение,и классификация систем пуска двигателя трактора .

2. Принцип работы системы пуска двигателя.

3. Практическое задание. Описать принцип работ при замене поршневого пальца КШМ трактора ДТ-75.

	Билет №11.
1. Конструкция и принцип работы пусковых двигателей .

2. Принцип работы механизма газораспределения.

3. Практическое задание. Составить алгоритм действия при проведения технического обслуживания гидросистемы трактора .

	Билет №12.

1. Схемы и назначение трансмиссии колёсных и гусеничных тракторов .

2. Принципы работы муфт сцепления трактора.

3. Практическое задание. Составить алгоритм действия при проведения технического обслуживания двигателя внутреннего сгорания трактора .

	Билет №13.

1. Назначение, конструкция и принцип работы муфт сцепления трактора.

2. Принцип работы систем освещения и сигнализации.

3. Практическое задание. Составить алгоритм действия при очистки грязеуловителей коленчатого вала трактора ДТ-75.

	Билет №14.

1. Назначение и схемы ведущих мостов автомобилей.

2. Принцип работы аккумуляторных батарей.

3. Практическое задание. Составить алгоритм действий при разборке газораспределительного механизма.

	Билет №15.

1. Назначение и  составные элементы ходовой части автомобилей.

2. Принцип работы аккумуляторных батарей.

3. Практическое задание. Составить алгоритм действий при проверке уровня электролита в АКБ и при необходимости доведения до нормы.

	Билет №16.

1. Назначение и  составные элементы ходовой части колёсного и гусеничного тракторов.

2. Принцип работы топливоподкачивающих насосов.

3. Практическое задание. Составить алгоритм действий при разборке кривошипно-шатунного механизма.

	Билет №17.

1. Назначение и  составные элементы ходовой части автомобилей.

2. Принцип работы топливоподкачивающих насосов.

3. Практическое задание. Составить алгоритм действий при разборке кривошипно-шатунного механизма.

	Билет №18.

1. Назначение и  составные элементы рулевого управления трактора.

2. Принцип работы механизма газораспределения.

3. Практическое задание. Составить алгоритм действий при разборке кривошипно-шатунного механизма.

	Билет №19.

1. Назначение и классификация тракторов и автомобилей.

2. Общее устройство тракторов и автомобилей.

3. Практическое задание. Описать технологию выполнения регулировки зазоров в клапанах.

	Билет №20.

1. Классификация  и общее устройство двигателей.

2. Принцип работы двигателя.

3. Практическое задание. Описать технологию установки момента впрыска топлива.

	Билет №21.

1. Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма.

2. Принцип работы кривошипно-шатунного механизма.

3. Практическое задание. Описать технологию установки момента зажигания карбюраторного двигателя.

	Билет №22.

1. Назначение  и устройство системы питания дизельного двигателя.

2. Принцип работы системы питания дизельного двигателя.

3. Практическое задание. Описать технологию регулировки зазоров в клапанах.

	Билет №23.

1. Назначение, устройство и классификация систем охлаждения двигателя.

2. Принцип работы системы охлаждения двигателя.

3. Практическое задание. Описать порядок замены поршневого пальца КШМ трактора ДТ-75.

	Билет №24.

1. Назначение и устройство механизма газораспределения.

2. Принцип работы механизма газораспределения.

3. Практическое задание. Описать технологию проверки уровня электролита в аккумуляторных батареях.

	Билет №25.

1. Назначение  и устройство систем питания карбюраторных двигателей.

2. Принцип работы систем питания карбюраторных двигателей.

3. Практическое задание. Описать технологию проверки состояния контактов прерывателя магнето.

	Билет №26.

1. Назначение  и устройство системы питания дизельного двигателя.

2. Принцип работы системы питания дизельного двигателя.

3. Практическое задание. Описать технологию регулирования момента зажигания магнето.


Контрольно-оценочные средства для текущей аттестации

МДК 01.01 Назначение и устройство автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин, и оборудования

Тест по дисциплине МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов и автомобилей, сельскохозяйственной техники

На тему: Устройство трактора.

Инструкция к выполнению: время выполнения 10 минут.

Вопросы 1-10 содержат один правильный ответ .

Вопросы 11-15 содержат 2 правильных ответа.

Вопрос №1.

Что такое трактор? 

1. Самоходная машина на колёсном или гусеничном ходу, предназначенная для тяги и приведения в действие прицепленных к ней или установленных на ней машин-орудий (сельскохозяйственных, строительных, дорожных и др.).

2. Колёсное транспортное средство с собственным двигателем и рулевым управлением, используемое для перевозки людей и/или грузов. 

3.  Это широкий спектр технических средств, предназначенных для повышения производительности труда в сельском хозяйстве путём механизации и автоматизации отдельных операций или технологических процессов. 

4. Совокупность рабочих машин, выполняющих одновременно несколько разнохарактерных операций.

Вопрос №2.

Из каких основных частей состоит трактор?

1. Двигатель, трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления, рабочее и вспомогательное оборудование.

2. Двигатель, шасси, остов, трансмиссия.

3. Шасси, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление.

4. Вспомогательное оборудование, рулевое управление, шасси, двигатель.

Вопрос №3.
На какие типы делятся тракторы?

1. Общего назначения, специализированные, универсально-пропашные.

2. Универсально-пропашные, пропашные, тяговые.

3. Общего назначения, специального назначения, тяговые.

4. Специальные, универсальные, общие.

Вопрос №4.

Что такое ДВС?

1. Это разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя.

2. Это составная часть трактора для получения механической энергии.

3. Это основная часть механического средства для движения.

4. Это механизм для выпуска отработанных газов после сгорания топлива.

Вопрос №5. 

Какое основные устройство двигателя трактора?

1. Кривошипно-шатунный механизм, система смазки,система питания, система зажигания, система охлаждения, газораспределительный механизм, электронная система, система выпуска.

2. Кривошипно-шатунный механизм, газорапределительный механизм, система пуска, система питания.

3. Кривошипно-шатунный механизм, система пуска, система зажигания, система смазки.

4. Газораспределительный механизм, система смазки, система охлаждения, система пуска.

Вопрос №6.

Какие бывают типы двигателей внутреннего сгорания по конструктивных особенностям?

1. Рядные, оппозитные, V-образные, W-образные.

2. Рядные, двурядные, параллельные.

3. Поворотные, V-образные, оппозитные.

4. Рядные, оппозитные, поворотные, двурядные.

Вопрос №7.

Для чего предназначен механизм газораспределения?

1. Для слаженной подачи в цилиндры воздушно-топливной смеси и своевременного удаления отработанных газов посредством последовательного открытия и закрытия клапанов.

2. Для выпуска отработанных газов после сжигания топлива.

3. Для сжигания топливно-воздушной смеси.

4. Для слаженной подачи в цилиндры воздушно-топливной смеси и своевременного удаления отработанных газов посредством одновременного открытия и закрытия клапанов.

Вопрос №8. 

Тарелка какой клапана по диаметру больше?

1. Выпускной.

2. Впускной.

3. Правый.

4. Больший.

Вопрос №9. 

Для чего предназначена система охлаждения двигателя внутреннего сгорания?

1. Для отвода избыточного тепла, накапливающегося в двигателе в процессе работы, и поддержания нормального температурного режима работы двигателя. 

2. Для полного охлаждения двигателя.

3. Для защиты от перегрева двигателя во время работы .

4. Для отвода избыточного тепла, накапливающегося в двигателе в процессе работы, и поддержания высокого температурного режима работы двигателя.

Вопрос №10. 
Какие основные виды систем охлаждения существуют?

1. Воздушное, принудительное.

2. Жидкостное, самотёком, самостоятельное.

3. Жидкостное, воздушное.

4. Водное, жидкостное, воздушное.

Вопрос №11.

Какие двигатели существуют по количеству рабочих тактов?

1. Двухтактные.

2. Трехтактные.

3. Четырехтактные.

4. Пятитакные.

Вопрос №12.

Какой порядок работы поршней рядного четырехтактного двигателя?

1. 1-2-3-4

2. 1-3-4-2

3. 1-3-2-4

4. 3-4-1-2

Вопрос №13.

В каких вариантах правильное название тактов работы двигателя?

1. Впуск, выпуск, сгорание, обратный ход поршня.

2. Рабочий ход, впуск, сжатие, выпуск.

3. Впрыск, воспламенение,сгорание, выпуск.

4. Впуск, рабочий ход, выпуск, сжатие.

Вопрос №14.

Какие механизмы входят в трансмиссию трактора?

1. Сцепление.

2. Кардан.

3. Поршень.

4. Клапан.

Вопрос №15.

Что относится к ходовой части трактора?

1. Колёса.

2. Движитель.

3. Подвеска.

4. Тормоза.

Задание №1.

Максимальное количество баллов - 8

Вписать соответствующую цифру к названию элемента трактора.

	Цифра
	Название 

	
	Двигатель 

	
	Задний мост

	
	Вал отбора мощности

	
	Переднее ведомое колеса

	
	Заднее ведущее колесо

	
	Муфта сцепления

	
	Коробка передач

	
	Механизм навески

	
	Увеличитель крутящего момента
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Задание №2.
Максимальное количество баллов - 14
Вписать соответствующее название элемента двигателя Д-240 к указанным цифрам.

	Цифра
	Название 

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	

	8
	

	9
	

	10
	

	11
	

	12
	

	13
	

	14
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Критерии оценивания.

«5»-   42-38 баллов

«4»-   37-30 баллов

«3»-   29-20 баллов

«2»-   19-0 баллов

Эталон ответов.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1,3
	2,4
	2,4
	1,2
	2,3


Задание №1. 

	Цифра
	Название 

	2
	Двигатель 

	6
	Задний мост

	8
	Вал отбора мощности

	1
	Переднее ведомое колеса

	7
	Заднее ведущее колесо

	3
	Муфта сцепления

	5
	Коробка передач

	9
	Механизм навески

	4
	Увеличитель крутящего момента


Задание №2.

	Цифра
	Название

	1
	Поддон картера

	2
	Коленчатый вал

	3
	Шатун 

	4
	Маховик 

	5
	Шкив коленчатого вала

	6
	Блок-картер

	7
	Блок головки цилиндров

	8
	Крышка ГБЦ

	9
	Колпак 

	10
	Клапан 

	11
	Пружина 

	12
	Поршень 

	13
	Штанга 

	14
	Вентилятор 


Тест по дисциплине МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов и автомобилей, сельскохозяйственной техники

На тему: Устройство систем двигателя.

Инструкция к выполнению: время выполнения 30 минут.

Вопросы 1-26,38,40-55 содержат один правильный ответ .

Вопросы 37,39 содержат несколько правильных ответов.

Система питания.

Вопрос №1.

К какому типу двигателей относятся дизельные?

а) двигатели внутреннего смесеобразования

б) двигатели внешнего смесеобразования

в) двигатели с принудительным воспламенением горючей смеси

Вопрос №2.

Укажите назначение форсунки.

а) регулирует угол опережения впрыскивания топлива

б) регулирует цикловую подачу топлива

в) обеспечивает впрыск топлива под высоким давлением в камеру сгорания

Вопрос №3.

Как воспламеняется рабочая смесь в цилиндре дизельного двигателя?

а) свечой накаливания

б) электрической свечой

в) самовоспламеняется от сжатия воздуха

Вопрос №4.

Для чего предназначены топливопроводы высокого давления?

а) для соединения приборов питания дизельного двигателя

б) для подачи топлива от бака к фильтрам

в) для соединения топливного насоса низкого давления с топливным насосом высокого давления

г) для подачи топлива от топливного насоса высокого давления к форсункам

Вопрос №5.

Сколько форсунок имеет дизельный восьмицилиндровый, V-образный двигатель?

а) одну

б) две

в) четыре

г) восемь

Вопрос №6.

Какого типа топливоподкачивающий насос низкого давления установлен на двигателе КамАЗ-740?

а) шестеренчатого типа с приводом от распредвала

б) диафрагменный, с приводом от коленвала

в) поршневой, с приводом от кулачкового вала ТНВД

Вопрос №7.

Что означает цетановое число дизельного топлива?

а) степень сжатия двигателя, на котором применяется топливо

б) склонность топлива к самовоспламенению

в) угол впрыскивания топлива до прихода поршня в ВМТ

Вопрос №8.

Какая деталь плунжерного ТНВД при работе двигателя совершает вращательное движение?
а) толкатель
б) кулачковый вал
в) плунжер
Вопрос №9.
Какие топливопроводы высокого давления установлены на двигателе КамАЗ-740?

а) 4 коротких и 4 длинных

б) 3 коротких и 5 длинных

в) 2 коротких, 2 длинных и 4 средней длины

г) 8 топливопроводов одинаковой длины

Вопрос №10.

Где образуется рабочая смесь в дизельном двигателе.

а) в цилиндре двигателя

б) во впускном трубопроводе при подаче топлива форсункой

в) в карбюраторе при открытой воздушной заслонке

г) в блоке цилиндров

Вопрос №11.

Назначение форсунки в дизельном двигателе.

а) для впрыска мелкораспыленного топлива в камеру сгорания при впуске

б) приготовление горючей смеси оптимального состава и подачу ее в цилиндры

в) для впрыска мелкораспыленного топлива в камеру сгорания при сжатии

г) подача топлива во впускной трубопровод

Вопрос №12.

Назначение ТНВД.

а) приготовление горючей смеси определенного состава в зависимости от нагрузки на двигатель и частоты вращения коленчатого вала

б) для подачи в форсунки двигателя определенной дозы топлива в определенный момент и под требуемым давлением

в) для смешивания воздуха и дизельного топлива в камере сгорания цилиндра

г) для подачи горючей смеси в двигатель

Вопрос №13.

Что является основными деталями ТНВД?

а) игла форсунки, которая тщательно обрабатывается и притирается к корпусу

б) плунжерная пара, состоящая из плунжера и втулки плунжера

в) гильза цилиндра и поршень с поршневыми кольцами

г) поршень и цилиндр

Вопрос №14.

Какое движение совершает плунжер в топливном насосе высокого давления.

а) вращательное

б) возвратно-поступательное

в) круговое под действием кулачкового вала

г) сложное

Вопрос №15.

Что входит в систему питания дизельного двигателя.

а) топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, ТНВД, форсунки, воздушный фильтр

б) топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, карбюратор, форсунки, воздушный фильтр, глушитель

в) топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр, топливный бак

г) топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр, топливный бак

Вопрос №16.

Чему равняется степень сжатия в дизельном двигателе.

а) 7-10

б) 20-25

в) 15-16

г) 4-5

Вопрос №17.

Перечислите основные детали ДВС.

а) коленчатый вал, задний мост, поршень, блок цилиндров

б) шатун, коленчатый вал, поршень, цилиндр

в) трансмиссия, поршень, головка блока, распределительный вал

г) трансмиссия, головка блока, распределительный вал

Вопрос №18.

Какое значение имеет давление открытия форсунки в дизельном двигателе.

а) 17.5-18 МПа

б) 10-12 МПа

в) 1.75-1.80 МПа

г) 2.5-3.5 МПа

Вопрос №19.

Какая деталь форсунки устанавливается своим концом в камере сгорания?
а) корпус распылителя
б) штуцер
в) игла
г) корпус форсунки
Вопрос №20.
Какое устройство предназначено для изменения момента начала подачи топлива в зависимости от частоты вращения коленчатого вала дизеля?
а) топливная секция ТНВД
б) топливоподкачивающий насос
в) муфта опережения впрыска топлива
г) всережимный регулятор ТНВД
Вопрос №21.
Как закрывается наливная горловина топливного бака?

а) герметичной крышкой предотвращающей попадание пыли и грязного воздуха

б) герметичной крышкой с паровоздушным клапаном

в) крышкой, которая закрывается неплотно, для избежания образования разряжения при расходе топлива

Система охлаждения.

Вопрос №22. 

Система охлаждения предназначена для…
а) поддержания оптимальной температуры двигателя
б) отвода тепла от двигателя
в) регуляции температурных режимов двигателя
г) охлаждения двигателя
Вопрос №23.
Чем опасен перегрев двигателя?
а) снижение срока службы
б) уменьшение мощности
в) снижение топливной экономичности

Вопрос №24. 

Что из перечисленного не входит в жидкостную систему охлаждения?
а) патрубки
б) вентилятор
в) рёбра охлаждения
г) термостат
Вопрос №25. 
Какое устройство системы охлаждения обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе?
а) радиатор
б) вентилятор
в) центробежный насос
г) термостат
Вопрос №26. 
Какая система охлаждения имеет больше узлов и деталей?
а) воздушная
б) жидкостная
в) примерно одинаковое
Вопрос №27. 
Для чего на пробке радиатора или расширительного бачка устанавливается паровоздушный клапан?
а) для предохранения водителя от ожогов при закипании жидкости в системе охлаждения
б) для выпуска пара при кипении жидкости и впуска воздуха в систему при ее охлаждении
в) для автоматического поддержания заданного уровня жидкости в системе охлаждения
Вопрос №28. 

Как называется прибор системы охлаждения для отвода теплоты окружающей среде?
а) рубашка охлаждения
б) вентилятор
в) центробежный насос
г) радиатор
Вопрос №29. 
Расширительный бачок служит для:
а) поддержания избыточного давления в системе
б) приёма охлаждающей жидкости при её расширении
в) контроля уровня охлаждающей жидкости
г) увеличения производительности водяного насоса
Вопрос №30. 
Термостат в системе охлаждения выполняет роль:
а) насоса
б) преобразователя
в) клапана
г) фильтра
Вопрос №31. 
Какого типа насос применяют для принудительной циркуляции жидкости в системе охлаждения?
а) центробежный
б) плунжерный
в) шестерёнчатый
г) диафрагменный 
Вопрос №32. 
Что произойдёт, если клапан термостата застрянет в открытом положении?
а) двигатель будет перегреваться
б) двигатель будет переохлаждаться
в) двигатель будет детонировать
г) двигатель будет работать в штатном режиме

Вопрос №33. 

Тосол и прочие антифризы являются:
а) подогревающими жидкостями
б) растворяющими жидкостями
в) консервирующими жидкостями
г) незамерзающими жидкостями

Вопрос №34. 

В водяных насосах, где имеется ручная регулировка натяжения ремня она производится:

а) перемещением корпуса насоса по дуговой прорези

б) изменением сечения ручья

в) поворотом корпуса насоса в гнезде блока цилиндров

г) удалением регулировочных шайб

Вопрос №35. 

Смазка подшипникового узла водяного насоса осуществляется следующим способом:

а) закладывается на заводе-изготовителе

б) закладывается при ТР в ходе сборке

в) через пресс-масленку

г) через канал системы смазки

Вопрос №36. 

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке ниже нормы, а ее плотность равна норме, что указывает:

а) на выкипание жидкости

б) на внешнюю негерметичность

в) на внешнюю или внутреннюю негерметичность

г) на внешнюю негерметичность

Электрическая система.
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Вопрос №37.

	А
	

	Б
	

	В
	

	Г
	

	Д
	


Укажите, какими цифрами обозначены

А) положительные и отрицательные пластины (электроды)

Б) сепаратор

В) соединительная перемычка

Г) полюсные выводы

Д) предохранительный щиток (сетка)

Вопрос №38.

	


Какой цифрой на рисунке 1 обозначено устройство для предотвращения замыкания разноимённых пластин?

	А
	

	Б
	

	В
	

	Г
	


Вопрос №39. 

Что в марке аккумулятора 6 ТСТ-50ЭМС означает

А)число 6 

Б)число 50 

В)буквы СТ 

Г) буква Э

Вопрос №40.

Вставьте пропущенное слово: 

_____________________ - это раствор серной кислоты с дистиллированной водой

Вопрос №41.

Вставьте слово:

 ____________________ - это решетки, заполненные пористой активной массой.

Вопрос №42.

	


Укажите, какой цифрой на рисунке 1 обозначено ребро, предотвращающее замыкание пластин (электродов) в случае выкрашивания из них активной массы.

Вопрос №43.

Вставьте пропущенные слова: 

В аккумуляторной батарее аккумуляторы (банки) напряжением по _______________________ В каждый соединены между собой ___________________ (последовательно или параллельно) в батарею _________________(чем).

Вопрос №44.

Вставьте пропущенное слово:

__________________ - это количество электричества, выраженное в ампер-часах.

Вопрос №45.

Какое напряжение у аккумуляторной батареи 3СТ-215ЭМ?

А)3 В 

Б)6 В 

В)12 В 

Г) 24 В

Вопрос №46.

Зарядный ток аккумуляторной батареи 6СТ 50ЭМС должен быть:

А) 0,5 А 

Б) 5А 

В) 50А

Вопрос №47.

Плотность электролита в результате разряда батарей

А)уменьшается 

Б)увеличивается 

В)остаётся неизменной

Вопрос №48.

Какая плотность электролита должна быть в центральной климатической зоне (среднемесячная температура января-20-25*),г/см3?

А)1,23 

Б) 1,25 

В) 1,27 

Г) 1,29

Вопрос №49.

Уровень электролита должен быть на _____________ мм выше верхних кромок пластин (предохранительной сетки).

Вопрос №50.

Вставьте пропущенное слово: 

Плотность электролита проверяют (чем) ____________________ .

Вопрос №51.

Нагрузочной вилкой можно проверить

А) напряжение аккумулятора

Б)напряжение аккумулятора под нагрузкой

В)напряжение аккумуляторной батареи

Г)напряжение аккумуляторной батареи под нагрузкой

Д) все перечисленное

Вопрос №52.

Что может стать причиной сульфатации пластин?

А)большая плотность электролита

Б)пониженный уровень электролита

В)работа с постоянным недозарядом

Г)длительное хранение без подзаряда

Д)все перечисленное

Вопрос №53.

При какой температуре воздуха рекомендуется во избежание ускоренного саморазряда хранить батарею?

А)выше 0* 

Б)при 0* 

В)от 0* до -30*

Вопрос №54.

Какова величина поправки к плотности электролита при изменении его температуры на 15*?

А) 0,01 г/см3 

Б)0,02 г/см3 

В) 0,03 г/см3

Вопрос №55.

Каковы причины ускоренного саморазряда

А)применение недистиллированной воды

Б)влажная поверхность батареи

В)загрязнение электролита

Г) все перечисленное
Критерии оценки.

«5»-   62-50 баллов

«4»-   49-35 баллов

«3»-   34-28 баллов

«2»-   27-0 баллов

Эталон ответов.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	а
	в
	в
	г
	г
	в
	б
	б
	г
	а

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	в
	б
	б
	б
	а
	в
	б
	а
	а
	в

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	а
	а
	а
	в
	в
	б
	б
	г
	б
	в

	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	а
	б
	г
	в
	а
	в
	А-3

Б-4

В-12

Г-9

Д-7
	4
	А-кол-во аккум. в батареи

Б-емкость

В-стартерная

Г- материал бака
	Электролит

(пластины)

	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	электроды
	1
	2
	емкость
	б
	б
	а
	в
	10-15
	ареометр

	51
	52
	53
	54
	55

	д
	д
	в
	а
	г


Тест по дисциплине МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов и автомобилей, сельскохозяйственной техники

На тему: Устройство трансмиссии трактора.

Инструкция к выполнению: время выполнения 30 минут.

Вопрос 1-14 - 1 правильный ответ. Максимальный бал - 1.

Вопрос №1.

Укажите какой цифрой на рисунке 1 обозначено устройство, обеспечивающее вращение ведущих колес с разными угловыми скоростями при поворотах и неровностях дороги.

Вопрос №2.

Вставьте пропущенное слово (два слова): ________служит для передачи крутящего момента под изменяющимся углом.

Вопрос №3.

Укажите, какой цифрой на рисунке 1 обозначено устройства для включения и отключения переднего ведущего моста.   

Вопрос №4.

С какой целью в трансмиссию тракторов введена конечная передача?

А) для увеличения тяги трактора

Б) для увеличения скорости движения трактора

В) для уменьшения скорости движения трактора

Г) для увеличения тяги и для уменьшения скорости движения трактора

Вопрос №5.

Укажите, какой цифрой на рис.1 обозначено устройство для кратковременного отключения трансмиссии от двигателя.  

Вопрос №6.

Вставьте пропущенные слова: 

Для изменения скорости движения и направления движения трактора служит _____________ .

Вопрос №7.

Какие части сцепления являются ведущими?

А) маховик, корзина, вал сцепления

Б) корзина, диск с фрикционными накладками

В) маховик, корзина, нажимной диск

Г) нажимной диск, диск с фрикционными накладками

Вопрос№ 8. 

Какие части сцепления – ведомые?

А) диск с накладками, вал сцепления

Б) диск с накладками, опорный диск

В )корзина, нажимной диск

Г) маховик, нажимной диск

Вопрос№ 9. 

В зависимости от чего сцепления делятся на однодисковые и двухдисковые?

А) от количества ведущих дисков

Б) от количества ведомых дисков

В) от количества промежуточных дисков

Г) от количества нажимных дисков

Вопрос№ 10. 

Укажите причину включения передач со скрежетом?

А) замаслены диски

Б) малый свободный ход педали

В) большой свободный ход педали

Г) ослабли нажимные пружины

Вопрос№ 11.

Вставьте пропущенное слово: 

________________ прижимают нажимной диск вместе с ведомым диском к маховику.

Вопрос№ 12.

Вставьте пропущенное слово: 

Фрикционные накладки приклепаны к ___________________диску сцепления.

Вопрос№13. 

Свободный ход педали сцепления необходим для обеспечения...

А) полного выключения

Б) полного включения

В) плавного включения

Г) плавного выключения

Вопрос№14.

Вставьте пропущенное слово: 

Демпферное устройство (пружины) установлено на ступице ________________ диска для сглаживания крутильных колебаний при изменении оборотов коленчатого вала.

Инструкция к выполнению: Вопрос 15-16 - 2 правильных ответа. Максимальный бал - 2.

Вопрос №15.

Укажите достоинства механического привода сцепления.

А) плавное включение сцепления

Б) простота конструкции

В) надёжность в работе

Г) незначительное усилие для выключения сцепления

Вопрос№16.

Отсутствие свободного хода педали может привести к......

А) пробуксовыванию сцепления

Б) затрудненному переключению передач

В) ускоренному износу сцепления

Инструкция к выполнению: Вопрос 17 - 4 правильных ответа. Максимальный бал - 4.

Вопрос№ 17.

Установите соответствие между деталями на рисунке 2 и позициями, указанными на рисунке.

1.нажимной диск                       а) 2

2. ведомый диск                         б) 7

3. промежуточный диск            г) 4

4. опорный диск                         д) 3

Инструкция к выполнению: Вопрос 18 -19 установить соответствие.
Вопрос №18.

1. Что обозначено на рисунке.
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Рисунок №1.

Вопрос№ 19.

Что обозначено 

на рисунке 2 цифрами 1,5,8,13,12?
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Рисунок №2
Критерии оценивания.

«5»-   32-35 баллов

«4»-   28-31 баллов

«3»-   19-30 баллов

«2»-   0-18 баллов

Эталон ответов.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5
	Главная передача
	7
	Г
	1
	КПП
	В
	А
	Б
	В

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Пружины
	Ведомого
	Б
	Ведомого
	Б,В
	А,В
	1- Г

2- А

3- Д

4- Б
	1- Сцепление

2- Промежуточное соединение

3- Кпп

4- Главна передача

5- Дифференциал

6- Конечная передача

7- Раздаточная передача

8- Карданная передача
	1- Маховик

5- Выжимной подшипник

8-регулировочны винт

12-пружина

13-Теплоизоляционная шайба


Тест по дисциплине МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов и автомобилей, сельскохозяйственной техники

На тему: Устройство ДВС и ГРМ.

Инструкция к выполнению: время выполнения 20 минут.

Вопросы 1-10 содержат один правильный ответ.

Вопрос №1.

Что такое ДВС?

5. Это разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя.

6. Это составная часть трактора для получения механической энергии.

7. Это основная часть механического средства для движения.

8. Это механизм для выпуска отработанных газов после сгорания топлива.

Вопрос №2.

Какие бывают типы двигателей внутреннего сгорания по конструктивных особенностям?

5. Рядные, оппозитные, V-образные, W-образные.

6. Рядные, двурядные, параллельные.

7. Поворотные, V-образные, оппозитные.

8. Рядные, оппозитные, поворотные, двурядные.

Вопрос №3.

Укажите какие системы и механизмы входят в состав двигателя внутреннего сгорания?

5. Кривошипно-шатунный механизм, система смазки,система питания, система зажигания, система охлаждения, газораспределительный механизм, электронная система, система выпуска.

6. Кривошипно-шатунный механизм, газорапределительный механизм, система пуска, система питания.

7. Кривошипно-шатунный механизм, система пуска, система зажигания, система смазки.

8. Газораспределительный механизм, система смазки, система охлаждения, система пуска.

Вопрос №4.

Что считается рабочим циклом двигателя?

1. Преобразование поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала.

2. Процесс перемещения поршня под действием тепловой энергии.

3. Совокупность процессов, при которых тепловая энергия превращается в механическую работу.

4. Процесс работы поршня во всех тактах.

Вопрос №5.

Что считается рабочим объёмом цилиндра?

1. Объем камеры сгорания и пространства, освобождаемого поршнем при движении от верхней мёртвой точки (ВМТ) к нижнем мёртвой точке (НМТ).

2. Объем цилиндра, освобождаемого поршнем при движении от верхней мёртвой точки (ВМТ) к нижнем мёртвой точке (НМТ).

3. Объем пространства освобождаемого поршнем при движении от верхней мёртвой точки (ВМТ) к нижнем мёртвой точке (НМТ).

4. Объем гильзы освобождаемого поршнем при движении от верхней мёртвой точки (ВМТ) к нижнем мёртвой точке (НМТ).

Вопрос №6.

Что такое степень сжатия?

1. Отношение рабочее объема цилиндра  к объему камеры сгорания.

2. Число, показывающее, во сколько раз рабочий объем цилиндра двигателя меньше объёма камеры сгорания.

3. Отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания.

4. Число, показывающее, во сколько раз рабочий объём цилиндра двигателя больше объёма камеры сгорания.

Вопрос №7.

Что называется литражом двигателя?

1. Сумма всех полных объёмов цилиндров двигателя, выраженную в литрах.

2. Сумма рабочих объёмов цилиндров двигателя.

3. Рабочий объём одного цилиндра двигателя, выраженный в литрах.

4. Рабочий объём всех цилиндров двигателя, выраженный в литрах.

Вопрос №8.

Какой зазор между стержнем клапана и бойком коромысла ГРМ устанавливают на двигателе Д-144?

1. 0,25мм.

2. 0,30мм.

3. 0,35мм.

4. 0,40мм.

Вопрос №9.

Тепловые зазоры в клапанных механизмах установлены для того, чтобы исключить:

1) Перегрев двигателя.

2) Неплотное закрытие клапанов, износ деталей ГРМ.

3) Снижение давления масла.

Вопрос №10.

Какой параметр не влияют на значение рабочего объёма цилиндров?

1) Длина шатуна
2) Диаметр поршня

3) Объем камеры сгорания

Задание №1.

Максимальное количество баллов - 18

Напишите устройство КШМ.
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Задание №2.

Максимальное количество баллов - 17

Напишите устройство ГРМ.
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Задание №3.

Максимальное количество баллов - 4

Соотнесите изображение и название такта цилиндра.

	
	Сжатие 

	
	Выпуск 

	
	Впуск 

	
	Рабочий ход


[image: image5.jpg]



          1                                  2                             3                                 4

Критерии оценивания.

«5»-   49-40 баллов

«4»-   39-30 баллов

«3»-   29-20 баллов

«2»-   19-0 баллов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	1
	1
	3
	1
	3
	2
	2
	2
	1


Эталон ответов.

Задание №1.

	1
	Ведущий шкив привода вентилятора

	2
	Специальный болт

	3
	Шестерня привода масляного насоса

	4
	Шестерня привода распределения

	5
	Вкладыш шатунного подшипника

	6
	Шатун 

	7
	Поршень 

	8
	Маслосъемное кольцо

	9
	Компрессионные кольца

	10
	Вкладыш коренного подшипника

	11
	Маховик 

	12
	Манжета 

	13
	Шарикоподшипник 

	14
	Задний маслоотражатель

	15
	Гайка шатунного болта 

	16
	Коленчатый вал

	17
	Противовес 

	18
	Передний маслоотражатель


Задание №2.

	2
	Сжатие 

	4
	Выпуск 

	1
	Впуск 

	3
	Рабочий ход


Тест по дисциплине МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов и автомобилей, сельскохозяйственной техники

На тему: Устройство электрооборудование трактора.

Инструкция к выполнению: время выполнения 40 минут.

Максимальное количество баллов: 50 баллов.
Вопрос №1.

Укажите, какими цифрами обозначены.
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А) положительные и отрицательные пластины (электроды)

Б) сепаратор

В) соединительная перемычка

Г) полюсные выводы

Д) предохранительный щиток (сетка)

Рис.1 Аккумулятор

Вопрос №2. 

Какой цифрой на рисунке 1 обозначено устройство для предотвращения замыкания разноимённых пластин?

Вопрос №3. 

Вставьте пропущенное слово: 

______ - это раствор серной кислоты с дистиллированной водой

Вопрос №4.

Вставьте пропущенное слово: 

_______ - это решетки, заполненные пористой активной массой.

Вопрос №5.

Укажите, какой цифрой на рисунке 1 обозначено ребро, предотвращающее замыкание пластин (электродов) в случае выкрашивания из них активной массы

Вопрос №6.

Вставьте пропущенное слово: 

______ - это количество электричества, выраженное в ампер-часах.

Вопрос №7.

Плотность электролита в результате разряда батарей

А)уменьшается 

Б)увеличивается 

В)остается неизменной

Вопрос №8.

Вставьте пропущенное слово: 

Плотность электролита проверяют (чем) _____ .

Вопрос №9. 

Нагрузочной вилкой можно проверить

А) напряжение аккумулятора

Б)напряжение аккумулятора под нагрузкой

В)напряжение аккумуляторной батареи

Г)напряжение аккумуляторной батареи под нагрузкой

Д) все перечисленное

Вопрос №10.

Каковы причины ускоренного саморазряда?

А)применение недистиллированной воды

Б)влажная поверхность батареи

В)загрязнение электролита

Г) все перечисленное

Вопрос №11. 

Что обозначено на рисунке 2 под цифрами 1,2,3,5,10?
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Рис. 2 Стартер

Вопрос №12.

Какими цифрами на рисунке 2 обозначены?

А) коллектор

Б) щетки

В) обмотка возбуждения

Г) маховик

Вопрос №13.

Какими цифрами на рисунке 3 обозначены?

А) сердечник 

Б) контактный диск 

В) шток

Г) обмотка 

Д) контактный болт

Рис.3 Тяговое реле

Вопрос №14. 

Укажите, какой цифрой на рисунке 3 обозначена деталь, возвращающая сердечник тягового реле в исходное положение после обесточивания обмотки реле

Вопрос №15.

Вставьте пропущенные слова:

Для автоматического разъединения вала якоря от шестерни в момент запуска двигателя служит _____ _____ .

Вопрос №16. 

Каковы причины медленного вращения вала стартера?

А) подгорели контакты и диск тягового реле

Б) загрязнение щеток и коллектора

В) разряжена аккумуляторная батарея

Г) все перечисленное

Вопрос №17.

Вал стартера вращается в

А) шариковых подшипниках

Б) пластмассовых втулках

В) бронзовых втулках

Вопрос №18. 

Наиболее вероятным последствием продолжительной работы стартера является

А) разрядка и выход из строя аккумулятора

Б) перегрев и выход из строя обмоток тягового реле

В) перегрев и выход из строя обмоток возбуждения

Г) износ и поломка зубьев шестерён стартера

Вопрос №19. 

Какой цифрой на рисунке 2 обозначена деталь, подводящая ток к обмотке якоря?

Вопрос №20.

При какой неисправности стартер проворачивает коленчатый вал медленно?

А) поломка зубьев маховика

Б) обрыв обмотки тягового реле

В) обрыв соединений внутри стартера

Г) ослабло крепление проводов к выводам аккумулятора

Вопрос №21.

Что обозначено на рисунке 4 под цифрами 6,7,12,18,20?
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Рис.4 Магнето

Вопрос №22. 

Ранним называется такое зажигание, при котором

А) Искра возникает в цилиндре до прихода поршня в ВМТ

Б) Угол опережения зажигания слишком большой

В) Угол опережения зажигания слишком малый

Г) Рабочая смесь воспламеняется раньше воспламенения искры

Вопрос №23.

Укажите причины затруднённого пуска двигателя

А) подгорание контактов прерывателя

Б) большой или слишком малый зазор в контактах прерывателя

В) нагар на свече

Г) все перечисленное

Вопрос №24.

Какими цифрами на рисунке 5 обозначены


А ) центральный электрод

Б) боковой электрод уплотнительное кольцо

В) контактный стержень

Г) стеклогерметик

Рис. 5 Свеча 

Вопрос №25.

Что обозначено на рисунке 5 под цифрами 1,4,5?

Вопрос №26.

Вставьте пропущенное слово: 

Воспламенение рабочей смеси не от искры, а от раскалённых электродов называется ________ зажиганием.

Критерии оценивания

«5»-   45-50 баллов

«4»-   38-44 баллов

«3»-   25-37 баллов

«2»-   0-24 баллов

Эталон ответов.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	А-3,5

Б-4

В-12

Г-9

Д-7
	4
	Электролит 
	Электроды

(пластины)
	1
	Ёмкость
	А
	Ареометр (денсиметр)
	Д
	Г

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1- Шестерня

2- Рычаг

3- Тяговое реле

5-якорь

10-Обгонная муфта
	А-7

Б-6

В-8

Г-11
	А-13

Б-10

В-8

Г-2,3

Д-8
	12
	Обгонная муфта
	Г
	В
	А
	Б
	Г

	21
	22
	23
	24
	25
	26

	6- Эксцентриковый винт

7- Контакты

12- Трансформатор

18- Ротор

20-Кулачок
	Б
	Г
	А-9

Б-12

В-3

Г-6
	1- Гайка

4- Изолятор

5- Корпус


	Калильным


Тест по дисциплине МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов и автомобилей, сельскохозяйственной техники.

На тему: Устройство сельскохозяйственных машин для обработки почвы.

Инструкция к выполнению: время выполнения 20 минут.

Вопросы 1-30 содержат один правильный ответ.

Вопрос №1.

Какой корпус плуга используют для обработки почв с оборотом и рыхлением пласта?

а)отвальный

б)вырезной

в)безотвальный

г)корпус с почвоуглубителем

д)корпус с выдвижным долотом

е)дисковый корпус

ж)комбинированный

Вопрос №2.

Какой корпус применяют для вспашки подзолистых почв с небольшим пахотным горизонтом и одновременного его углубления на 4-5см?

а)отвальный

б)вырезной

в)безотвальный

г)корпус с почвоуглубителем

д)корпус с выдвижным долотом

е)дисковый корпус

ж)комбинированный

Вопрос№3.

Какой корпус предназначен для рыхления почвы в засушливых и ветроэрозионных районах?

а)отвальный

б)вырезной

в)безотвальный

г)корпус с почвоуглубителем

д)корпус с выдвижным долотом

е)дисковый корпус

ж)комбинированный

Вопрос №4. 

Какой корпус используют для рыхления подпахотного слоя подзолистых почв на глубину 6-15см?

а)отвальный

б)вырезной

в)безотвальный

г)корпус с почвоуглубителем

д)корпус с выдвижным долотом

е)дисковый корпус

ж)комбинированный

Вопрос №5.

Какой корпус применяют для вспашки твёрдых глинистых и суглинистых почв, а также почв, засорённых камнями?

а)отвальный

б)вырезной

в)безотвальный

г)корпус с почвоуглубителем

д)корпус с выдвижным долотом

е)дисковый корпус

ж)комбинированный

Вопрос №6.

Какой корпус предназначен для обработки переувлажнённых тяжёлых почв на глубину до 30см под посевы риса и других культур, а также почв содержащих древесные корни?

а)отвальный

б)вырезной

в)безотвальный

г)корпус с почвоуглубителем

д)корпус с выдвижным долотом

е)дисковый корпус

ж)комбинированный

Вопрос №7.

Какой корпус предназначен для вспашки тяжелых почв, а также предпосевной обработки участков, не засорённых камнями?

а)отвальный

б)вырезной

в)безотвальный

г)корпус с почвоуглубителем

д)корпус с выдвижным долотом

е)дисковый корпус

ж)комбинированный

Вопрос №8. 

Рабочий орган плуга:
а) корпус 
б) винтовой механизм
в) колесо

Вопрос №9. 

Какая составляющая не входит в состав корпуса плуга?
а) стойка
б) нож 
в) отвал

Вопрос №10. 

Какие рабочие органы не устанавливают на культиваторы?
а) стрельчатые лапы
б) штанговый рабочий орган
в) диски 

Вопрос №11. 

Укажите вид лущильников:
а) лемешные 
б) стрельчатые
в) оборотные

Вопрос №12. 

Укажите марку сеялки:
а) СК-5
б) ПС-10А
в) СЗ 3,6

Вопрос №13. 

Какого вида сошников не существует?
а) полозовидного
б) килевидного
в) стрельчатого 

Вопрос №14. 

Укажите марку машины для внесения минеральных удобрений:
а) 1РМГ-4 
б) СУПН-8
в) РКС-6

Вопрос №15. 

Укажите марку штангового опрыскивателя:
а) ПСШ-5
б) ОШУ-50А
в) ОП-2000-2-01 

Вопрос №16.

Что из перечисленного не относится к составным частям зерноуборочного комбайна?
а) ворошилка 
б) наклонная камера
в) жатка

Вопрос №17. 

Укажите марку отечественного зерноуборочного комбайна:
а) КЗС-9-1 
б) КСК-100
в) КС-5

Вопрос №18. 

При наладке жатки не производят регулировку:
а) выноса мотовила
б) частоты вращения мотовила
в) частоты вращения шнека 

Вопрос №19. 

Укажите марку культиватора для сплошной культивации:
а) СКН-6А
б) КПС-4 
в) КРН-5,6

Вопрос №20. 

Укажите марку кукурузной сеялки:
а) ССТ-12В
б) СКН-6А
в) СУПН-8А 

Вопрос №21.

Рабочий орган плуга:
а) рама
б) нож 
в) отвал

Вопрос №22. 

Вспомогательный элемент плуга:
а) нож
б) корпус
в) рама 

Вопрос №23. 

Вспомогательный элемент плуга:
а) корпус
б) опорное колесо 
в) нож

Вопрос №24. 

Основные рабочие элементы сеялки:
а) сошники 
б) рама
в) опорно-приводные колёса

Вопрос №25. 

Основные рабочие элементы сеялки:
а) опорно-приводные колёса
б) высевающие аппараты 
в) рама

Вопрос №26. 

Типы корпусов плуга по конструкции:
а) полувинтовые
б) культурные
в) дисковые 

Вопрос №27. 

Какой высевающий аппарат устанавливают на зерновой сеялке:
а) пневматический
б) центробежный
в) катушечный 

Вопрос №28. 

Норма высева семян у кукурузной сеялки регулируется:
а) заменой дисков (количество ячеек) 
б) изменением давления воздуха в высевающем аппарате
в) заменой дисков (диаметр ячеек)

Вопрос №29. 

Норма высева семян у кукурузной сеялки регулируется:
а) изменением давления воздуха в высевающем аппарате
б) заменой дисков (диаметр ячеек)
в) изменением передаточного соотношения в коробке передач +

Вопрос №30. 

Глубина обработки у навесных плугов регулируется:

а) Рычагами из трактора

б) Винтовым механизмом

в) Боковыми раскосами

г) Центральной тягой

Критерии оценивания.

«5»-   28-30 баллов

«4»-   22-27 баллов

«3»-   15-21 баллов

«2»-   14-0 баллов

Эталон ответов.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	а
	б
	в
	г
	д
	е
	ж
	а
	б
	в

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	а
	в
	в
	а
	в
	а
	а
	в
	б
	в

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	б
	в
	б
	а
	б
	в
	в
	а
	б
	б


Контрольная работа за 1 семестр 

по дисциплине МДК 01.01. Устройство трактора, автомобиля и сельскохозяйственных машин

Инструкция к заданиям: отметить один правильный ответ
Задание №1.

Максимально количество баллов - 1

Как подразделяются сельскохозяйственные тракторы по назначению?

а) тяговые, пропашные, универсальные;
б) универсально-пропашные, специальные и общего назначения;
в) общего назначения, пропашные, специализированные;
г) специализированные, универсальные и тяговые.
Задание №2.

Максимально количество баллов - 1

По какому признаку тракторы делятся на тяговые классы?
а) по максимальной мощности двигателя;
б) по силе сцепления со стерней;
в) по общей массе трактора;
г) по номинальному тяговому усилию.
Задание №3.

Максимально количество баллов - 1

По какому признаку легковые автомобили делятся на классы?
а) по длине;
б) по мощности двигателя;
в) по полной массе;
г) по литражу.
Задание №4.

Максимально количество баллов - 1

Из каких основных частей состоит трактор и автомобиль?
а) двигатель, шасси, трансмиссия;
б) двигатель, ходовая часть, механизм управления;
в) двигатель, шасси, рабочее и вспомогательное оборудование.
г) двигатель, рабочее и вспомогательное оборудование, трансмиссия.

Задание №5.

Максимально количество баллов - 1

Какие механизмы входят в трансмиссию?
а) двигатель, сцепление, коробка передач, кардан, ведущий мост;
б) сцепление, коробка передач, ведущие мосты, колеса;
в) сцепление, коробка передач, кардан, ведущий мост.
г) сцепление, коробка передач, кардан, подвеска, ведущий мост.

Инструкция к заданиям: отметить два правильных ответа
Задание №6.

Максимально количество баллов - 2

Что из перечисленного относится к ходовой части?
а) рама, колеса, рессоры, мост;
б) упругие элементы, движитель, остов, тормоза;
в) рулевое управление, колеса, подвеска, рама;
г) остов, подвеска, движитель.
Инструкция к заданиям: отметить один правильный ответ

Задание №7.

Максимально количество баллов - 1

Из каких частей состоит шасси трактора и автомобиля?
а) двигатель, трансмиссия, ходовая часть;
б) ходовая часть, трансмиссия, механизм управления;
в) колеса, подвеска, трансмиссия;
г) трансмиссия, рулевое управление, тормоза.
Задание №8.

Максимально количество баллов - 1

Перечислить такты рабочего цикла четырехтактного двигателя?
а) впуск, сжатие рабочий ход, выпуск;
б) впуск, сжатие, продувка, выпуск;
в) впуск, сжатие, воспламенение, выпуск;
г) впуск, продувка, рабочий ход, выпуск.

Задание №9.

Максимально количество баллов - 1

Какими могут быть двигатели по расположению цилиндров?
а) оппозитные, рядные, V-образные, двухрядные, многорядные;
б) рядные, VR-образные,W – образные, V-образные, оппозитные;
в) оппозитные, рядные, V-образные, горизонтальные,
вертикальные;
г) вертикальные, горизонтальные, оппозитные, двухрядные,
многорядные.
Задание №10.

Максимально количество баллов - 1

Каких значений достигает температура газов от сгорания рабочей смеси внутри цилиндра?
а) 1000 С
б) 5000 С
в) 6000 С
г) 20000 С
Инструкция к заданиям: отметить два правильных ответа
Задание №11. 

Максимально количество баллов - 2

Какой порядок работы у четырехцилиндрового двигателя?
а) 1-2-3-4
б) 1-2-4-3
в) 1-3-4-2
г) 1-3-2-4
Инструкция к заданиям: отметить один правильный ответ
Задание №12.

Максимально количество баллов - 1

Из каких частей состоит поршень?
а) юбка, днище, кольца, бобышки;
б) бобышки, головка, втулка, юбка;
в) днище, головка, юбка, бобышки;
г) днище, юбка, головка, кольца.
Задание №13.

Максимально количество баллов - 1

Как называются подшипники коленчатого вала?
а) втулки;
б) разрезные втулки;
в) вкладыши;
г) полукольца
Задание №14.

Максимально количество баллов - 1

Как называется отдельно выполненный цилиндр?
а) гильза;
б) втулка;
в) обойма;
г) букса
Задание №15.

Максимально количество баллов - 1

Какой привод может быть у ГРМ?
а) зубчатоременный, цепной, шестеренный;
б) механический, гидравлический, пневматический;
в) регулируемый, нерегулируемый;
г) верхний, нижний, промежуточный.
Задание №16.

Максимально количество баллов - 1

Какая деталь ГРМ расположена между кулачком распределительного вала и штангой?
а) регулировочный винт;
б) коромысло;
в) толкатель;
г) стойка.

Задание №17.

Максимально количество баллов - 1

Какие шейки у распределительного вала?
а) упорные;
б) коренные;
в) распорные;
г) опорные
Задание №18.

Максимально количество баллов - 1

Когда в цилиндре оба клапана открыты?
а) конец рабочего хода – начало выпуска;
б) конец выпуска - начало впуска;
в) конец впуска – начало сжатия;
г) конец сжатия – начало рабочего хода.
Задание №19.

Максимально количество баллов - 1

Между какими деталями ГРМ регулируется тепловой зазор?
а) тарелка клапана – седло;
б) коромысло – стойка;
в) боёк коромысла - стержень клапана;
г) кулачок распредвала – стержень клапана.
Инструкция к заданиям: отметить два правильных ответа
Задание №20.

Максимально количество баллов - 2

Какая циркуляция охлаждающей жидкости в пусковом двигателе?
а) принудительная;
б) термосифонная;
в) самоточная;
г) турбулентная
Инструкция к заданиям: отметить один правильный ответ
Задание №21.

Максимально количество баллов - 1

Что в системе жидкого охлаждения осуществляет теплообмен между охлаждающей жидкостью атмосферным воздухом?
а) радиатор;
б) термостат;
в) центробежный насос;
г) вентилятор
Задание №22.

Максимально количество баллов - 1

Назовите способы смазки применяемые в системе смазки ДВС?
а) самотеком, распылением, разбрызгиванием;
б) под давлением, разбрызгиванием, самотеком;
в) под давлением, самотеком, напылением;
г) самотеком, орошением, под давлением.
Инструкция к заданиям: отметить два правильных ответа
Задание №23.

Максимально количество баллов - 2

Отметьте типы насоса системы смазки двигателя.
а) шестеренный;
б) центробежный;
в) поршневой;
г) мембранный
Инструкция к заданиям: отметить один правильный ответ
Задание №24.

Максимально количество баллов - 1

От чего зависит давление впрыска у дизельного двигателя?
а) от производительности ТНВД;
б) от давления на выходе из ТНВД;
в) от жесткости пружины форсунки;
г) от рабочего хода плунжера ТНВД.

Задание №25.

Максимально количество баллов - 1

Какое сцепление установлено на тракторе МТЗ-80?

а) однодисковое мокрое,
б) двухдисковое мокрое,
в) однодисковое сухое,
г) двухдисковое сухое.

Задание №26.

Максимально количество баллов - 1

Для чего применяется регулятор напряжения?
а) ограничения силы тока,
б) выпрямления напряжения,
в) ограничения напряжения,
г) поддержание уровня напряжения.
Задание №27.

Максимально количество баллов - 1

К какому типу относится подвеска передней оси трактора МТЗ?
а) зависимая,
б) полужесткая,
в) условно зависимая,
г) независимая
Задание №28.

Максимально количество баллов - 1

Как изменится объем подачи воздуха в цилиндры при увеличении оборотов коленвала дизельного двигателя?
а) увеличится,
б) уменьшится,
в) не изменится,
г) все ответы неверные.
Задание №29.

Максимально количество баллов - 1

Что относится к остову трактора?
а) кабина,
б) капот,
в) движитель,
г) трансмиссия.
Задание№30.

Максимально количество баллов - 1

Тарелка какого клапана больше по диаметру ?
а) впускного,
б) оба одинаковы,
в) выпускного,
г) все ответы верные.

Задание №31.

Максимально количество баллов - 1

Как измениться коэффициент буксования при увеличении
сцепного веса?
а) не изменится,
б) увеличится,
в) выровняется по осям трактора,
г) все ответы неверные.
Задание №32.

Максимально количество баллов - 1

Какая схема навески используется при работе с широкозахватными навесными орудиями?
а) двухточечная,
б) одноточечная,
в) многоточечная,
г) трехточечная.

Задание №33.

Максимально количество баллов - 1

Для чего предназначен дифференциал?
а) распределения вращающего момента между полуосями
б) вращения полуосей с разными скоростями,
в) верен ответ «а»,
г) верен ответ «а» и «б».
Критерии оценивания.

«5»-  35-37 баллов

«4»-  34-28 баллов

«3»-  27-18 баллов

«2»-    0-17 баллов

Эталон ответа.
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	б
	в
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	а
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	а,в
	а
	в
	б
	а
	а
	г
	в
	б
	в
	г
	


Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации

МДК 01.02. Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе

Демоверсия экзаменационных билетов

	Билет №1.

1. Назначение, виды гидравлических навесных систем.

2. Тяговая характеристика трактора.

3. Практическое задание. Описать технологию подготовки к работе гусеничного движителя с полужесткой подвеской.

	Билет №2.

1. Виды технологий заготовки различных видов кормов.

2. Понятие о тяговом и динамическом расчёте.

3. Практическое задание. Описать технологию подготовки к работе рулевого управления трактора МТЗ-82.

	Билет №3.

1. Эксплуатационные и технологические свойства тракторов и автомобилей.

2. Устройство и регулировки ходовой части комбайна.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки к работе машин для удаления навоза.

	Билет №4.

1. Техническое обслуживание рабочего оборудования трактора.

2. Виды вспомогательного оборудования трактора.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки к работе машин для заготовки силоса.

	Билет №5.

1. Техническое обслуживание и регулировки управления гидронавесной системой.

2. Средства механизации для уборки зерновых культур.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки трактора к работе.

	Билет №6.

1. Классификация доильных аппаратов и установок.

2. Устройство и регулировки ходовой части комбайна.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки кукурузоуборочного комбайна к работе.

	Билет №7.

1. Классификация, назначение машин для заготовки рассыпного сена.

2. Дополнительные приспособления к зерноуборочному комбайну.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки машин для уборки картофеля к работе.

	Билет №8.

1. Классификация, назначение и регулировки зерносушилок.

2. Средства механизации для уборки зерновых культур.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки машин для уборки картофеля к работе.

	Билет №9.

1. Регулировки и принцип работы косилок, граблей и копнителей.

2. Общая компоновка навесных гидравлических систем.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки машин для химической защиты растений и обработки семян к работе.

	Билет №10.

1. Устройство и регулировки копнителя.

2. Классификация, назначение и регулировки машин для уборки овощей.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки машин для химической защиты растений и обработки семян к работе.

	Билет №11.
1. Назначение и регулировки жаток и подборщиков.

2. Понятие о тяговом и динамическом расчёте.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки машин для режущего аппарата зерноуборочного комбайна к работе.

	Билет №12.

1. Устройство и регулировки молотильного аппарата зерноуборочного комбайна.

2. Применение вала отбора мощности при работе различных сельскохозяйственных машин.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки режущего аппарата зерноуборочного комбайна к работе.

	Билет №13.

1. Устройство и регулировки молотильного аппарата зерноуборочного комбайна.

2. Классификация, назначение и регулировки жаток и подборщиков.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки машин для послеуборочной обработки зерна к работе.

	Билет №14.

1. Устройство, назначение и регулировки зерносушилок.

2. Виды гидравлических навесных систем.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки машин для внесения удобрений к работе.

	Билет №15.

1. Техническое обслуживание и регулировки управления гидронавесной системы.

2. Применения вала отбора мощности при работе сельскохозяйственных машин.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки машин для внесения удобрений к работе.

	Билет №16.

1. Комплекс машин используемых для заготовки кормов.

2. Назначение и устройство гидравлической системы дополнительного отбора мощности.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки посевных и посадочных машин к работе.

	Билет №17.

1. Комплекс машин используемых для заготовки кормов.

2. Регулировки и устройство копнителя.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки машин и оборудования для приготовления и раздачи кормов к работе.

	Билет №18.

1. Регулировки и назначение машин для уборки овощных культур.

2. Устройство, регулировки и принцип работы средств для удаления навоза.

3. Практическое задание. Описать принцип регулирования пневматического сортировального стола на заданное качество разделения зерновой смеси.

	Билет №19.

1. Общая компоновка навесных гидравлических систем .

2. Эксплуатационные и технологические свойства тракторов.

3. Практическое задание. Описать принцип регулирования пневматического сортировального стола на заданное качество разделения зерновой смеси.

	Билет №20.

1. Технологии заготовки различных видов кормов.

2. Тяговая характеристика трактора.

3. Практическое задание. Описать принцип регулирования разбрасывателя минеральных удобрений на равномерность и норму внесения.

	Билет №21.

1. Виды вспомогательного оборудования трактора.

2. Классификация и назначение машин для заготовки силоса.

3. Практическое задание. Описать принцип регулирования и подготовки к работе машин для проведения мелиоративных работ.

	Билет №22.

1. Устройство, принцип работы и регулировки косилок и копновозов.

2. Классификация и назначение машин для искусственной сушки трав.

3. Практическое задание. Описать принцип регулирования и подготовки к работе машин для заготовки и транспортировки кормов.

	Билет №23.

1. Устройство, принцип работы и регулировки машин для очистки зерна.

2. Классификация и назначение доильных аппаратов и установок.

3. Практическое задание. Описать принцип регулирования и подготовки к работе почвообрабатывающих машин и орудий.

	Билет №24.

1. Виды машин и оборудования для водоснабжения животноводческих ферм.

2. Классификация и назначение машин для искусственной сушки трав.

3. Практическое задание. Описать принцип регулирования и подготовки к работе машин и оборудования для скашивания трав на сено и силос.

	Билет №25.

1. Технологии заготовки различных видов кормов.

2. Средства механизации для уборки зерновых культур.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки к работе машин для заготовки силоса.

	Билет №26.

1. Устройство и регулировки молотильного аппарата зерноуборочного комбайна.

2. Виды гидравлических навесных систем.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки режущего аппарата зерноуборочного комбайна к работе.

	Билет №27.

1. Эксплуатационные и технологические свойства тракторов и автомобилей.

2. Регулировки и устройство копнителя.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки режущего аппарата зерноуборочного комбайна к работе.

	Билет №28.

1. Регулировки и принцип работы косилок, граблей и копнителей.

2. Назначение и устройство гидравлической системы дополнительного отбора мощности.

3. Практическое задание. Описать технологию подготовки к работе рулевого управления трактора МТЗ-82.

	Билет №29.

1. Классификация, назначение и регулировки зерносушилок.

2. Классификация, назначение и регулировки зерносушилок.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки машин для химической защиты растений и обработки семян к работе.

	Билет №30.

1. Техническое обслуживание и регулировки управления гидронавесной системой.

2. Применения вала отбора мощности при работе сельскохозяйственных машин.

3. Практическое задание. Описать принцип подготовки машин для внесения удобрений к работе.


Контрольно-оценочные средства для текущейаттестации

МДК 01.02. Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе

Тест

по дисциплине МДК 01.02. «Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе» 

на тему «Подготовка к работе двигателя трактора»

Инструкция к заданиям: отметить два правильных ответа

Задание №1

Максимально количество баллов -2

Какое техническое обслуживание проводят для двигателя трактора по истечению 60 и 960 часов работы?

1. ЕТО

2. ТО-1

3. ТО-2

4. ТО-3

Задание № 2

Максимально количество баллов -2

Какие два признака неисправности подушек ДВС?

1. Удары под капотом при торможении

2. Отсутствие посторонних звуков при проезде по неровностям

3. Повышенная дымность 

4. Затруднительное включение передач МКПП

Задание №3

Максимально количество баллов -2

Каким приспособление можно воспользоваться при проверке состояния аккумулятора?

1. КИ-8920

2. Нагрузочная вилка

3. Мультиметр

4. Монометр

Задание №4

Максимально количество баллов -2

Какие узлы двигателя необходимо предварительно прогреть? 

1. Система зажигания

2. Карбюратор

3. Масло в гидросистеме

4. Система охлаждения 

Задание №5

Максимально количество баллов -2

С помощью каких приспособлений проверяют состояние свечей накаливания?

1. КИ-8920

2. Плотномер

3. Мультиметр

4. Клещевой амперметр

Инструкция к заданиям: отметить один правильный ответ

Задание №6

Максимально количество баллов - 1

Каким приспособление можно проверить наличие поступления масла к коренным и шатунным вкладышам ?

1. Мультиметр

2. Манометр

3. Нагрузочная вилка 

4. Приспособление подающее масло под давлением 1,5 бар

Задание №7

Максимально количество баллов - 1

С помощью какого приспособления проверяют давление в топливной рампе?

1. Мультиметр

2. Манометр

3. Нагрузочная вилка

4. Плотномер

Задание №8

Максимально количество баллов - 1

С помощью какого приспособления можно проверить уровень масла КПП?

1. Ареометр

2. Визуально 

3. Щуп 

4. КИ-8920

Инструкция к заданиям: укажите правильную последовательность действий

Задание №9

Максимально количество баллов - 6

Укажите последовательность действий при проверке заполнения топливом поплавковой камеры карбюратора.

1. Работа ДВС 3-5 минут

2. Замерить линейкой расстояние от края поплавковой камеры до зеркала топлива

3. Снять верхнюю крышку карбюратора

4. Регулировать полный ход поплавков

5. Проверить положение поплавков

6. Замерить расстояние между выступами на нижней поверхности поплавков и прокладкой крышки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Инструкция к заданиям: ответьте письменно, приведя 2-3 пункта

Задание  №10

Что необходимо проверить после запуска двигателя трактора?

Максимально количество баллов - 3

Критерии оценивания

«5»-   22-20 баллов

«4»-   19-16 баллов

«3»-   15-10 баллов

«2»-   9-0 баллов

Эталон ответов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2,4
	1,4
	2,3
	3,4
	3,4
	2
	2
	3
	1

2

3

4

5

6

1

3

2

6

5

4


	1. Работу ДВС на слух

2. Работоспособность рулеевого управления, систем освещения и сигнализации


Тест

по дисциплине МДК 01.02. «Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе» 

по теме «Подготовка к работе рулевого механизма и ходовой части трактора»

Инструкция к заданиям: отметить два правильных ответа

Задание №1

Максимально количество баллов - 2

На что необходимо обратить снимание при внешнем осмотре ходовой части трактора?

1. Наличие трещин, сколов ободьев колес

2. Количество смазки

3. Износ направляющих колес

4. Сходимость колес

Инструкция к заданиям: отметить один правильный ответ 

Задание №2

Максимально количество баллов - 1

Что необходимо проверить в первую очередь при ТО рулевого управления?

1. Состояние резьбовых соединений

2. Фиксацию рулевого механизма

3. Уровень масла

Задание №3
Максимально количество баллов - 1

Каким приспособлением необходимо воспользоваться при смазке трущихся деталей?

1. ариометр

2.масленка

3. манометр

Инструкция к заданиям: отметить два правильных ответа 

Задание №4 

Максимально количество баллов - 2

Какие резьбовые соединения необходимо проверить в рулевом механизме трактора?
1. рулевых тяг, крепления сектора, сошки и поворотные рычаги

2. крепления АКБ

3. крепления направляющих колес

Инструкция к заданиям: отметить один правильный ответ 

Задание №5

Максимально количество баллов - 1

Какое приспособление используют для регулирования конических подшипников?

1. КИ-8920

2. нагрузочная вилка

3. КИ-4850-госнити

Инструкция к заданиям: определить правильную последовательность действий

Задание №6

Максимально количество баллов - 5

Укажите последовательность действий при регулировке шарнирных соединений рулевого привода и трапеции.

1. Подтянуть шарнирные соединения, до устранения ощутимого зазора

2. Расшплинтовать пробку шарнирного соединения 

3. Вывертывая пробку устранить зазор

4. Зашплинтовать пробку 

5. Паз в пробке соединить с отверстием тяги под шплинт

Инструкция к заданиям: отметить один правильный ответ 

Задание №7

Максимально количество баллов - 1

Какое приспособление используют для проверки сходимости направляющих колес?

1. Манометр

2. Линейка 1м

3. Универсальные линейки

Задание №8
Максимально количество баллов - 1

Через сколько часов работы необходимо проверять сходимость направляющих колес трактора?

1. 100 часов

2. 340 часов

3. 240 часов

4. 250 часов

Инструкция к заданиям: дать письменный ответ на вопрос , 3 пункта

Задание №9

Максимально количество баллов - 3

Напишите на что необходимо обратить внимание при проверки состояние шин?

Инструкция к заданиям: отметить один правильный ответ 

Задание №10

Максимально количество баллов - 1

Какое приспособление используют для проверки давления воздуха в шинах?

1. Манометр

2. Плотнометр

3. КИ-4850

Критерии оценивания.

«5»-   16-18 баллов

«4»-   12-15 баллов

«3»-   8-11 баллов

«2»-   0-7 баллов

Эталон ответов.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1,3
	2
	2
	1,3
	3
	1,2,3,4,5
	3
	3
	1. Состояние шин (проколы,порезы,трещины)

2. Состояние протектора

3. Давление в шинах
	1


Тест

по дисциплине МДК 01.02. «Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе» 

по теме «Подготовка к работе рулевого механизма и ходовой части трактора»

Инструкция к заданиям: отметить два правильных ответа

Задание №1

Максимально количество баллов - 2

На что необходимо обратить снимание при внешнем осмотре ходовой части трактора?

1. Наличие трещин, сколов ободьев колес

2. Количество смазки

3. Износ направляющих колес

4. Сходимость колес

Инструкция к заданиям: отметить один правильный ответ 

Задание №2

Максимально количество баллов - 1

Что необходимо проверить в первую очередь при ТО рулевого управления?

1. Состояние резьбовых соединений

2. Фиксацию рулевого механизма

3. Уровень масла

Задание №3
Максимально количество баллов - 1

Каким приспособлением необходимо воспользоваться при смазке трущихся деталей?

1. ариометр

2.масленка

3. манометр

Инструкция к заданиям: отметить два правильных ответа 

Задание №4 

Максимально количество баллов - 2

Какие резьбовые соединения необходимо проверить в рулевом механизме трактора?
1. рулевых тяг, крепления сектора, сошки и поворотные рычаги

2. крепления АКБ

3. крепления направляющих колес

Инструкция к заданиям: отметить один правильный ответ 

Задание №5

Максимально количество баллов - 1

Какое приспособление используют для регулирования конических подшипников?

1. КИ-8920

2. нагрузочная вилка

3. КИ-4850-госнити

Инструкция к заданиям: определить правильную последовательность действий

Задание №6

Максимально количество баллов - 5

Укажите последовательность действий при регулировке шарнирных соединений рулевого привода и трапеции.

1. Подтянуть шарнирные соединения, до устранения ощутимого зазора

2. Расшплинтовать пробку шарнирного соединения 

3. Вывертывая пробку устранить зазор

4. Зашплинтовать пробку 

5. Паз в пробке соединить с отверстием тяги под шплинт

Инструкция к заданиям: отметить один правильный ответ 

Задание №7

Максимально количество баллов - 1

Какое приспособление используют для проверки сходимости направляющих колес?

1. Манометр

2. Линейка 1м

3. Универсальные линейки

Задание №8
Максимально количество баллов - 1

Через сколько часов работы необходимо проверять сходимость направляющих колес трактора?

1. 100 часов

2. 340 часов

3. 240 часов

4. 250 часов

Инструкция к заданиям: дать письменный ответ на вопрос , 3 пункта

Задание №9

Максимально количество баллов - 3

Напишите на что необходимо обратить внимание при проверки состояние шин?

Инструкция к заданиям: отметить один правильный ответ 

Задание №10

Максимально количество баллов - 1

Какое приспособление используют для проверки давления воздуха в шинах?

1. Манометр

2. Плотнометр

3. КИ-4850

Критерии оценивания.

«5»-   16-18 баллов

«4»-   12-15 баллов

«3»-   8-11 баллов

«2»-   0-7 баллов

Эталон ответов.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1,3
	2
	2
	1,3
	3
	1,2,3,4,5
	3
	3
	1. Состояние шин (проколы,порезы,трещины)

2. Состояние протектора

3. Давление в шинах
	1


Тест

по дисциплине МДК 01.02. «Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе» 

 по теме «Подготовка к работе электрооборудования трактора» 
Инструкция к заданиям: отметить один правильный ответ

Задание №1

Максимально количество баллов - 1

Какое приспособление используют для проверки плотности электролита?

1. Ариометр

2. Плотнометр

3. Вольтамперметр

4. Мультиметр 

Инструкция к заданиям: отметить два правильных ответа

Задание №2

Максимально количество баллов -2

Какое приспособление используют для проверки уровня электролита в аккумуляторе?
1. Ариометр

2. КИ-8920

3. Денсиметр

4. Вольтамперметр

Инструкция к заданиям: отметить один правильный ответ

Задание №3

Максимально количество баллов - 1

Какая плотность после перемешивания электролита с помощью груши должна быть ?

1. 1,10-1,20 г/см3
2. 2,03-2,13 г/см3
3. 1,19-1,21 г/см3
4. 1,03-1,12 г/см3
Задание №4

Максимально количество баллов - 1

Какое приспособление используют для проверки натяжения ремня генератора ?

1. КИ-8920

2. Вольтамперметр

3. Денсиметр

4. Дефектоскоп

Задание №5

Максимально количество баллов - 1

Какое приспособление используют для проверки напряжения на фазах генератора ?

1. Вольтамперметр

2. Мультиметр

3. Денсиметр

4. Плотнометр

Задание №6

Максимально количество баллов - 1

Какое напряжение должно быть на фазах генератора ?

1. 13,5 В

2. 12,5В

3. 12В

4. 13В

Задание  №7

Максимально количество баллов - 1

Какое приспособление используют для проверки напряжения, поддерживаемое реле-регулятором?
1. Мультиметр

2. Дефектоскоп

3. Плотнометр

4. Вольтамперметр

Инструкция к заданиям: написать правильное продолжение формулы

Задание №8

Максимально количество баллов -1 

Какую формулу используют для проверки тока срабатывания реле защиты?

IC3=………….. макс/Кв

Вопрос №9

Чем регулируют осевой зазор вала якоря стартера ?

1. Ключом

2. Щупами

3. Подборкой шайб

Инструкция к заданиям: отметить один правильный ответ

Задание №10

Максимально количество баллов 1

Каким приспособлением пользуются для проверки тока потребляемого стартером?
1. Мультиметр

2. Плотнометр

3. Дефектоскоп

4. Лампочка 220 В

Инструкция к заданиям: написать правильный ответ

Задание №11

Максимально количество баллов -1

Каким способом пользуются для регулировки качества звучания звукового сигнала?

Критерии оценивания

«5»-   13-12 баллов
«4»-   11-9 баллов

«3»-   8-6 баллов

«2»-   5-0 баллов
Эталон ответов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2
	1,3
	2
	1
	1
	2
	1
	Iс3= (Котс/Кв)  Iном.
	3
	4,3
	Перемещением прерывателя относительно якоря с помощью регулировочного винта


Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации

МДК 01.03. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для выполнения сельскохозяйственных работ
Демоверсия экзаменационных билетов

	Билет №1.

1. Условия и особенности применения МТА в сельском хозяйстве.

2. Виды поворотов МТА и их длина.

3. Практическое задание. Начертить схемы способов движения агрегатов и указать, на каких видах работ они применяются.

	Билет №2.

1. Кинематика поворота колёсного трактора.

2. Тяговый баланс агрегата.
3. Практическое задание. Описать порядок расчёта широкозахватного агрегата.

	Билет №3.

1. Понятие кинематики МТА. Радиус поворота широкозахватного агрегата

2. Тяговый баланс агрегата.

3. Практическое задание. Описать потребность в погрузчиках и транспортных средств, согласуя их работу с картофелепосадочными машинами.

	Билет №4.

1. Классификация отказов и неисправностей машин.

2. Дефекты соединения деталей.

3. Практическое задание. Описать методы определения минимального допустимого радиуса поворота агрегата.

	Билет №5.

1. Классификация сцепок и основные требования, предъявляемые к их конструкции.

2. Пути повышения тяговых свойств трактора.

3. Практическое задание. Описать методы расчёта производительности агрегата по крюковой мощности трактора.

	Билет №6.

1. Производительность автомобильного транспортного средства.

2. Затраты труда и денежных средств при выполнении механизированных работ.

3. Практическое задание. Описать порядок определения тяговых сопротивлений сельскохозяйственных машин.

	Билет №7.

1. Признаки необходимости диагностирования двигателей.

2. Виды хранения машин.

3. Практическое задание. Описать порядок определения остаточного ресурса двигателя.

	Билет №8.

1. Тяговое сопротивление пахотного агрегата и факторы, влияющие на их величину.

2. Способы движения МТА.

3. Практическое задание. Описать порядок диагностирования и обслуживания ходовой части трактора.

	Билет №9.

1. Движущая сила агрегата и её приделы.

2. Тяговый баланс агрегата.

3. Практическое задание. Описать порядок диагностирования и обслуживания ходовой части трактора.

	Билет №10.

1. Понятие системы машин и комплексной механизации в сельском хозяйстве.

2. Виды, периодичность и организация технического обслуживания машин.

3. Практическое задание. Описать порядок определения тяговых сопротивлений сельскохозяйственных машин.

	Билет №11.

1. Коэффициент использования времени смены, пути его повышения.

2. Виды и периодичность ремонта машин.

3. Практическое задание. Описать мероприятия по борьбе с водной и ветровой эрозией почв.

	Билет №12.

1. Классификация сцепок и основные требования, предъявляемые к их конструкции.

2. Пути повышения тяговых свойств трактора.

3. Практическое задание. Описать порядок диагностирования и обслуживания ходовой части трактора.

	Билет №13.

1. Признаки необходимости диагностирования двигателей.

2. Способы движения МТА.

3. Практическое задание. Описать порядок определения остаточного ресурса двигателя.

	Билет №14.

1. Допускаемые и предельные размеры деталей.

2. Эксплуатационные показатели сельскохозяйственных машин.

3. Практическое задание. Описать порядок определения тяговых сопротивлений сельскохозяйственных машин.

	Билет №15.

1. Пути повышения тяговых свойств трактора.

2. Движущая сила агрегата и её приделы.

3. Практическое задание. Описать способы улучшения тяговых свойств тракторов в процессе их эксплуатации.

	Билет №16.

1. Порядок расчета состава пахотного агрегата.

2. Тяговый и энергетический КПД трактора.

3. Практическое задание. Привести классификацию поворотов МТА и начертить виды поворотов на 90 и 180 градусов.

	Билет №17.

1. Понятие системы машин и комплексной механизации в сельском хозяйстве.

2. Виды, периодичность и организация технического обслуживания машин.

3. Практическое задание. Описать порядок определения тяговых сопротивлений сельскохозяйственных машин.

	Билет №18.

1. Движущая сила агрегата и её приделы.

2. Способы движения МТА.

3. Практическое задание. Описать значение рациональных способов движения МТА на полях.

	Билет №19.

1. Тяговое сопротивление пахотного агрегата и факторы, влияющие на их величину.

2. Классификация МТА.

3. Практическое задание. Описать порядок определения тяговых КПД трактора.

	Билет №20.

1. Эксплуатационные показатели тракторов.пути повышения тяговой мощности.

2. Баланс мощности трактора.

3. Практическое задание. Описать методику дифференциации норм выработки.

	Билет №21.

1. Показатели использования автотранспорта.

2. Маршруты движения.

3. Практическое задание. Описать мероприятия по борьбе с водной и ветровой эрозией почв.

	Билет №22.

1. Классификация МТА.

2. Производительность МТА.

3. Практическое задание. Описать способы улучшения тяговых свойств тракторов в процессе их эксплуатации.

	Билет №23.

1. Эксплуатационные показатели сельскохозяйственных машин.

2. Коэффициент использования времени смены, пути его повышения.

3. Практическое задание. Начертить схемы способов движения агрегатов и указать, на каких видах работ они применяются.

	Билет №24.

1. Рабочая скорость МТА.

2. Способы движения МТА.

3. Практическое задание. Описать порядок расчета состава пахотного агрегата.

	Билет №25.

1. Основные свойства надёжности машин.

2. Виды хранения машин.

3. Практическое задание. Описать систему технического обслуживания и ремонта.

	Билет №26.

1. Методы контроля работоспособности двигателей.

2. Виды и периодичность ремонта машин.

3. Практическое задание. Описать пути сокращения сроков проведения технического обслуживания и ремонта машин.

	Билет №27.

1. Допускаемые и предельные размеры деталей.

2. Понятие о диагностировании.

3. Практическое задание. Описать мероприятия по снижению стоимости обслуживания гидросистем и электрооборудования.

	Билет №28.

1. Способы улучшения тяговых свойств тракторов в процессе их эксплуатации.

2. Эксплуатационные показатели сельскохозяйственных машин.
3. Практическое задание. Описать порядок определения тяговых сопротивлений сельскохозяйственных машин

	Билет №29.

1. Виды поворотов МТА и их длина.

2. Эксплуатационные затраты при выполнении механизированных работ.

3. Практическое задание. Описать подготовку полей и агрегатов для уборки зерновых культур.


МДК 01.04 Реализация агротехнологий различной интенсивности

Демоверсия вопросов для коллоквиума

1. Основные технологические модули и агротребования к ним. Введение и освоение специализированных севооборотов.

2. Технология предпосевной обработки почвы.

3. Подбор районированных сортов интенсивного типа.

4. Технологии посева зерновых культур

5. Технологии ухода за посевами зерновых культур.

6. Интегрированная система защитных мероприятий от вредителей, болезней и сорняков.

7. Методы защиты зерновых культур. 

8. Правила безопасности при использовании пестицидов.

9. Технологии уборки урожая зерновых культур.

10. Особенности формирования и организации работы уборочно-транспортных комплексов их обоснование. 

11. Технологии уборки не зерновой части урожая. 

12. Послеуборочная доработка зерна.

13. Основные технологические модули и агротребования к ним.

14. Агроклиматическое обоснование сроков подготовки почвы, посева, ухода за посевами, уборки. 

15. Программирование урожая.

16. Агротехнология выращивания сои на гребнях.

17. Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей среды при выполнении уборочных работ.

18. Требования к агрохимическим и физическим параметрам почвы агрохимическим условиям климатической зоны Дальнего Востока.

19. Агроклиматическое обоснование сроков подготовки почвы, внесения удобрений, посадки, ухода за посадками, уборки. 

20. Основная обработка почвы (отвальная вспашка) технические средства и агротехнические требования. 

21. Организация работ для внесения удобрений. 

22. Поверхностная обработка почвы (доминирование). 

23. Выбор машин для погрузки, транспортировки и внесения удобрений. 

24. Технологические схемы и агротехнические требования к внесению минеральных удобрений 25. Подготовка посадочного материала картофеля к посадке. Обработка клубней защитно-стимулирующими веществами (текто-титусимом) на протравливателе «Гуматокс».

26. Технология посадки картофеля. Выбор машин и агротехнические требования к посадке

27. Особенности посадки пророщенных клубней. Контроль качества посадки.

28. Уход за посадками картофеля

29. Уборка картофеля. Организация работ по уборке в условиях Дальнего Востока. Выбор сельскохозяйственных машин в зависимости от физико – механических свойств почвы ее влажности.

30. Выбор технологии послеуборочной дообработке и способов хранения картофеля. 

31. Подготовка посевного материала корнеплодов к посеву

32. Технология посева корнеплодов.

33. Уход за посевами корнеплодов.  Выбор машин для безгербицидной технологии.

34. Уборка корнеплодов.

35. Выбор технологии послеуборочной дообработке и способов хранения корнеплодов

36. Технология посева кукурузы

37. Уход за посевами кукурузы.

38.Уборка кукурузы.

39. Технология посева зернобобовых культур

40. Уход за посевами зернобобовых культур

41. Уборка зернобобовых культур

42. Послеуборочная обработка зернобобовых культур

43.Хранение зернобобовых культур

44. Подготовка посевного материала к посеву многолетних трав: очистка, обработка нитрагином. 

45.Технология посева многолетних трав. 

46. Уход за посевами многолетних трав. Особенности ухода за травами первого и второго года возделывания. Организация зеленого конвейера. 

47. Организация работ по уборке в условиях Дальнего Востока. Выбор сельскохозяйственных машин в зависимости от физико –механических свойств почвы ее влажности.

48. Технологии приготовления силоса Контроль качества закладки. Комплекс организации производственного процесса. 

49. Особенности технологии закладки сенажа в башни, траншеи.

50. Технология заготовки сена прессованием в тюки рулоны. 

51. Организация хранения кормов. 

52. Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей среды при выполнении работ по заготовке кормов

53. Поверхностная обработка почвы: сплошная культивация выравнивание, боронование нарезка гряд и гребней. Технические средства и агротехнические требования. 

54. Подготовка посевного материала овощных культур к посеву: калибровка дражирование, протравливание путем накатывания оболочки.  

55. Технология посева и посадки овощных культур. 

56. Уход за посевами и посадками овощных культур. 

57. Уборка овощных культур. 

58. Организация работы и адаптация сельскохозяйственного подразделения по производству овощей. 

59. Правила безопасности труда, пожарной безопасности и охрана окружающей среды при выполнении уборочных работ.

МДК 01.04. Реализация агротехнологий различной интенсивности

Дифференцированный зачет

Проверяемые результаты: ПК 1.3 -1.4, 1.7 – 1.11

Инструкция: Технологическую схему выполнить по форме:

Технологическая схема возделывания культуры: _____________________
Преобладающие сорняки______________________

Предшественник_____________________________

Планируемая урожайность _________________т/га

	Технологическая операция
	Срок проведения
	Сельскохозяйственные машины и орудия
	Агротехнические требования

	
	
	
	


Задание 1

1. Разработать технологическую схему возделывания озимой пшеницы с плановой урожайностью 35ц/га. Предшественник – горох, почва – чернозем обыкновенный, поле засорено малолетними сорняками. Норма высева 5 млн. зерен на 1га, масса 1000 семян – 35 г, посевная годность 95%. Запланировать внесение минеральных удобрений N25P30 в виде аммиачной селитры (35%) и двойного суперфосфата (47%). 

Рассчитать весовую норму высева (в кг/га), определить дозу минеральных удобрений в физическом весе. 

2. Охарактеризовать работу машины вторичной очистки зерна СМ-4 и ее основные регулировки.

Задание 2

1. Разработать технологическую схему возделывания подсолнечника сорт ____ , предшественник – озимая пшеница, почва – чернозем обыкновенный, поле засорено малолетними сорняками. Норма высева 35000 всхожих семян на 1га, масса 1000 семян – 50 г, посевная годность 95%. Планируется внесение минеральных удобрений N40P60К60 в виде мочевины (46%), двойного суперфосфата (47%), калийной соли (40%).

 Рассчитать весовую норму высева (в кг/га), определить дозу минеральных удобрений в физическом весе. 

2. На ток хозяйства поступило 150т зерна озимой пшеницы влажностью 20%. Определите продолжительность работы (в днях) сушилки СЗПБ – 2,5 на сушке этого зерна при организации работы в 3 смены (продолжительность 1 смены – 7 часов).

Задание 3

1. Разработать технологическую схему возделывания кукурузы на силос (зерно), предшественник –озимая пшеница, почва – чернозем обыкновенный, поле засорено малолетними сорняками. Норма высева 45000 семян на 1га, масса 1000 семян – 300 г, посевная годность 92%. Планируется внесение минеральных удобрений N60P60К60 в виде мочевины (46%), двойного суперфосфата (47%), калийной соли (40%).

 Рассчитать весовую норму высева (кг/га), определить дозу минеральных удобрений в физическом весе. 

2. Определите продолжительность работы машины МПО-50 на очистке 300т пшеницы при влажности 16%.

Задание 4

1. Разработать технологическую схему возделывания картофеля сорт ____, предшественник – озимая пшеница, почва – чернозем обыкновенный, поле засорено малолетними сорняками. Норма высева 50000 клубней на 1га, масса одного клубня – 80 г. Планируется внесение 20т органических удобрений и минеральных удобрений в дозе N60P60К60  в виде нитроаммофоски (N – 17%,P – 17%, K – 17%).

 Рассчитать весовую норму посадки (ц/га), определить дозу минеральных удобрений в физическом весе. 

2. Охарактеризовать процессы послеуборочной обработки товарного картофеля на картофелесортировальных пунктах.

5.4. Контрольно оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования по специальности: 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

Экзамен включает: выполнение варианта практических заданий по подготовки к работе, комплектованию МТА.

Рисунок 1.








� ПК 1.11 – 1.15 – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
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