## МУП ЖКХ «КУБАНЕЦ»

***ИНН 2369001270 КПП 236901001 ОГРН 1122369000632* Юридический адрес**: 352733, Краснодарский край, Тимашевский район, х.Беднягина, пер.Юбилейный, 1

**E-mail**: [jkh-kubanez@yandex.ru](mailto:jkh-kubanez@yandex.ru)**тел:** 8(86130)31-2-93

**факс:**8(86130)31-3-25

Технические условия

Подсоединения к водопроводным сетям МУП ЖКХ «Кубанец»

Х.Беднягина № Дата « » 2017г

Выданы: ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрирован: адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт гражданина РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Орган, выдавший документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Условием прокладки линии водопровода является:

1. Точку подключения произвести к трубопроводу по адресу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

диаметр трубы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. На месте контактного присоединения соорудить капитальный кирпичный колодец с крышкой, днище должно быть забетонировано, высота кладки от водопровода должна быть не менее 10 см. На трубопровод установить сиделку (хомут) с отводом для врезки, установить отключающий кран и прибор учета с гайками для опломбирования. Прокладка водопроводной линии, труба диаметром 20-32 мм.
2. Гарантированный свободный напор на месте подсоединения составляет 1,2 кг/см2.
3. Для юридических лиц и предпринимателей требуется установить пожарный гидрант.
4. Вода используются только по назначению, т.е. запрещается полив, мойка авто и другое нерациональное использование.
5. Границей эксплуатационной ответственности потребителя является весь водопровод до врезки в центральную магистраль.

Технические условия выданы сроком на 3 года

Директор МУП ЖКХ «Кубанец»

Васильченко А.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_