**Памятка по правилам пожарной безопасности в садоводческих товариществах и дачных кооперативах**

На территории Краснодарского края с начала года сложилась неблагоприятная обстановка с пожарами и гибелью людей.

С начала 2023 года на территории Краснодарского края зарегистрировано увеличение количества пожаров, на которых погибло 120 человек, травмировано 115 человек.

Несмотря на принимаемые меры, с начала 2023 года на территории муниципального образования город-курорт Анапа, отмечается ухудшение обстановки с пожарами в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За истекший период произошло увеличение количества пожаров на 14,8%, на которых погибло 6 человек, травмировано 6 человек.

 Поэтому чтобы не случилось беды необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

 **Содержание территории:**

- территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и тому подобного, которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозиться;

- дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемых для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными;

- не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а так же баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

- газобаллонные установки (отдельные баллоны емкостью более 12 литров) для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 метров от входа в дом с количеством баллонов не более трех;

- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.

**Содержание зданий для проживания людей:**

- у каждого жилого строения должна быть бочка с водой (на летний период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши;

- окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери должны содержаться в закрытом состоянии.

**В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается:**

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках;

- производить электро и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.

**При эксплуатации электроустановок запрещается:**

- пользоваться повреждениями розетками, рубильниками, электроплитками, электрочайниками и другим электроприборами и оборудованием;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими сгораемыми материалами;

- применять некалиброванные плавкие вставки (жучки) или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;

- производить соединения электропроводов и электрокабелей при помощи скруток.

 **При эксплуатации печного отопления запрещается:**

- топить печи имеющие трещины, а также неисправную дверцу топки;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом печи, не предусмотренные для этих видов топлива;

- перекаливать печи.

Во всех случаях для устранения выявленных неисправностей при эксплуатации электропроводок, электроприборов и оборудования, газового хозяйства, а также при устройстве печей и дымоходов не следует обращаться к случайным лицам, а обращаться в организации имеющие лицензию на тот или иной вид деятельности, пользоваться услугами квалифицированных специалистов.

 **Если в доме произошел пожар:**

- немедленно сообщите о нем в пожарную охрану по телефону 01 (сотовая связь 101, 112), укажите точное место, по возможности, размер и характер пожара, фамилию сообщившего;

- не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь вспыхнет сильнее;

- предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны, принимая посильные меры по их эвакуации;

- выключите электричество, перекройте газ;

- залейте очаг пожара водой;

- при наличии возможности, используйте огнетушители, с учетом рекомендаций завода изготовителя, указанных на корпусе;

- передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрым полотенцем, вдоль стены к выходу.

**Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Анапа**

**ГУ МЧС России по Краснодарскому краю**